<config configName="mcal" projectName="p417_SWTR" configVersion="1.1" device="ATSAME51J19A" deviceLibraryClass="com.microchip.mcc.harmony.Harmony3Library" coreVersion="5.7.1">
   <usedPackages class="java.util.ArrayList"/>
   <usedClasses class="java.util.TreeMap">
      <entry>
         <string>adc0</string>
         <string>class com.microchip.mcc.harmony.HarmonyModule</string>
      </entry>
      <entry>
         <string>adc1</string>
         <string>class com.microchip.mcc.harmony.HarmonyModule</string>
      </entry>
      <entry>
         <string>can1</string>
         <string>class com.microchip.mcc.harmony.HarmonyModule</string>
      </entry>
      <entry>
         <string>cmsis</string>
         <string>class com.microchip.mcc.harmony.HarmonyModule</string>
      </entry>
      <entry>
         <string>core</string>
         <string>class com.microchip.mcc.harmony.HarmonyModule</string>
      </entry>
      <entry>
         <string>dac</string>
         <string>class com.microchip.mcc.harmony.HarmonyModule</string>
      </entry>
      <entry>
         <string>dfp</string>
         <string>class com.microchip.mcc.harmony.HarmonyModule</string>
      </entry>
      <entry>
         <string>evsys</string>
         <string>class com.microchip.mcc.harmony.HarmonyModule</string>
      </entry>
      <entry>
         <string>lib_qtouch</string>
         <string>class com.microchip.mcc.harmony.HarmonyModule</string>
      </entry>
      <entry>
         <string>nvmctrl</string>
         <string>class com.microchip.mcc.harmony.HarmonyModule</string>
      </entry>
      <entry>
         <string>ptc</string>
         <string>class com.microchip.mcc.harmony.HarmonyModule</string>
      </entry>
      <entry>
         <string>rtc</string>
         <string>class com.microchip.mcc.harmony.HarmonyModule</string>
      </entry>
      <entry>
         <string>sercom0</string>
         <string>class com.microchip.mcc.harmony.HarmonyModule</string>
      </entry>
      <entry>
         <string>sercom1</string>
         <string>class com.microchip.mcc.harmony.HarmonyModule</string>
      </entry>
      <entry>
         <string>tc0</string>
         <string>class com.microchip.mcc.harmony.HarmonyModule</string>
      </entry>
      <entry>
         <string>tcc0</string>
         <string>class com.microchip.mcc.harmony.HarmonyModule</string>
      </entry>
   </usedClasses>
   <usedLibraries class="java.util.ArrayList">
      <ILibraryFile class="com.microchip.mcc.core.library.BaseLibraryFile" libraryClass="com.microchip.mcc.harmony.Harmony3Library" version="1.5.2"/>
   </usedLibraries>
   <tokenMap class="java.util.TreeMap">
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="adc0" name="!@#harmonyAttachmentState"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;adc0&gt;
  &lt;adc0 dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
    &lt;Attachments dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;DirectCapability dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;ADC0_ADC&quot;&gt;
        &lt;Attributes dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
          &lt;String dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;targetComponentID&quot;&gt;
            &lt;Value dnOrder=&quot;0&quot;&gt;ptc&lt;/Value&gt;
          &lt;/String&gt;
          &lt;String dnOrder=&quot;1&quot; id=&quot;targetAttachmentID&quot;&gt;
            &lt;Value dnOrder=&quot;0&quot;&gt;lib_acquire&lt;/Value&gt;
          &lt;/String&gt;
        &lt;/Attributes&gt;
      &lt;/DirectCapability&gt;
    &lt;/Attachments&gt;
  &lt;/adc0&gt;
&lt;/adc0&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="adc0" name="#&amp;__MCC_Group_Parrent_id"/>
         <value>__ROOTVIEW</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="adc0" name="ADC_CALLBACK_API"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;adc0&gt;
  &lt;adc0 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;ADC_CALLBACK_API&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;adc0&quot; value=&quot;ADC0_CallbackRegister&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/adc0&gt;
&lt;/adc0&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="adc0" name="ADC_CHANNEL_SELECT_API"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;adc0&gt;
  &lt;adc0 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;ADC_CHANNEL_SELECT_API&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;adc0&quot; value=&quot;ADC0_ChannelSelect&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/adc0&gt;
&lt;/adc0&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="adc0" name="ADC_CH_PHASE_U"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;adc0&gt;
  &lt;adc0 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;ADC_CH_PHASE_U&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;adc0&quot; value=&quot;ADC_POSINPUT_AIN0&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/adc0&gt;
&lt;/adc0&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="adc0" name="ADC_CH_PHASE_V"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;adc0&gt;
  &lt;adc0 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;ADC_CH_PHASE_V&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;adc0&quot; value=&quot;ADC_POSINPUT_AIN0&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/adc0&gt;
&lt;/adc0&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="adc0" name="ADC_CH_POT"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;adc0&gt;
  &lt;adc0 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;ADC_CH_POT&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;adc0&quot; value=&quot;ADC_POSINPUT_AIN0&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/adc0&gt;
&lt;/adc0&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="adc0" name="ADC_CH_VDC_BUS"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;adc0&gt;
  &lt;adc0 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;ADC_CH_VDC_BUS&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;adc0&quot; value=&quot;ADC_POSINPUT_AIN0&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/adc0&gt;
&lt;/adc0&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="adc0" name="ADC_GET_RESULT_API"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;adc0&gt;
  &lt;adc0 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;ADC_GET_RESULT_API&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;adc0&quot; value=&quot;ADC0_ConversionResultGet&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/adc0&gt;
&lt;/adc0&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="adc0" name="ADC_GND"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;adc0&gt;
  &lt;adc0 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;ADC_GND&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;adc0&quot; value=&quot;ADC_NEGINPUT_GND&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/adc0&gt;
&lt;/adc0&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="adc0" name="ADC_INT_CLEAR_API"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;adc0&gt;
  &lt;adc0 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;ADC_INT_CLEAR_API&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;adc0&quot; value=&quot;ADC0_InterruptsClear&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/adc0&gt;
&lt;/adc0&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="adc0" name="ADC_INT_DISABLE_API"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;adc0&gt;
  &lt;adc0 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;ADC_INT_DISABLE_API&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;adc0&quot; value=&quot;ADC0_InterruptsDisable&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/adc0&gt;
&lt;/adc0&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="adc0" name="ADC_INT_ENABLE_API"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;adc0&gt;
  &lt;adc0 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;ADC_INT_ENABLE_API&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;adc0&quot; value=&quot;ADC0_InterruptsEnable&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/adc0&gt;
&lt;/adc0&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="adc0" name="ADC_IS_RESULT_READY_API"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;adc0&gt;
  &lt;adc0 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;ADC_IS_RESULT_READY_API&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;adc0&quot; value=&quot;ADC0_ConversionStatusGet&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/adc0&gt;
&lt;/adc0&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="adc0" name="ADC_SAMPCTRL_SAMPLEN_TIME"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;adc0&gt;
  &lt;adc0 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;ADC_SAMPCTRL_SAMPLEN_TIME&quot;&gt;
    &lt;Attributes dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;String dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;text&quot;&gt;
        &lt;Value dnOrder=&quot;0&quot;&gt;****&amp;amp;#160;Conversion&amp;amp;#160;Time&amp;amp;#160;is&amp;amp;#160;16.0&amp;amp;#160;uS&amp;amp;#160;****&lt;/Value&gt;
      &lt;/String&gt;
    &lt;/Attributes&gt;
  &lt;/adc0&gt;
&lt;/adc0&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="adc0" name="ADC_START_API"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;adc0&gt;
  &lt;adc0 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;ADC_START_API&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;adc0&quot; value=&quot;ADC0_Enable&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/adc0&gt;
&lt;/adc0&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="adc0" name="ADC_START_CONV_API"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;adc0&gt;
  &lt;adc0 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;ADC_START_CONV_API&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;adc0&quot; value=&quot;ADC0_ConversionStart&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/adc0&gt;
&lt;/adc0&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="adc0" name="ADC_STOP_API"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;adc0&gt;
  &lt;adc0 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;ADC_STOP_API&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;adc0&quot; value=&quot;ADC0_Disable&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/adc0&gt;
&lt;/adc0&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="adc0" name="INTERRUPT_ADC_RESULT"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;adc0&gt;
  &lt;adc0 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;INTERRUPT_ADC_RESULT&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;adc0&quot; value=&quot;ADC0_RESRDY_IRQn&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/adc0&gt;
&lt;/adc0&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="adc1" name="#&amp;__MCC_Group_Parrent_id"/>
         <value>__ROOTVIEW</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="adc1" name="ADC_CALLBACK_API"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;adc1&gt;
  &lt;adc1 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;ADC_CALLBACK_API&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;adc1&quot; value=&quot;ADC1_CallbackRegister&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/adc1&gt;
&lt;/adc1&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="adc1" name="ADC_CHANNEL_SELECT_API"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;adc1&gt;
  &lt;adc1 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;ADC_CHANNEL_SELECT_API&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;adc1&quot; value=&quot;ADC1_ChannelSelect&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/adc1&gt;
&lt;/adc1&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="adc1" name="ADC_CH_PHASE_U"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;adc1&gt;
  &lt;adc1 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;ADC_CH_PHASE_U&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;adc1&quot; value=&quot;ADC_POSINPUT_AIN0&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/adc1&gt;
&lt;/adc1&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="adc1" name="ADC_CH_PHASE_V"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;adc1&gt;
  &lt;adc1 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;ADC_CH_PHASE_V&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;adc1&quot; value=&quot;ADC_POSINPUT_AIN0&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/adc1&gt;
&lt;/adc1&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="adc1" name="ADC_CH_POT"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;adc1&gt;
  &lt;adc1 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;ADC_CH_POT&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;adc1&quot; value=&quot;ADC_POSINPUT_AIN0&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/adc1&gt;
&lt;/adc1&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="adc1" name="ADC_CH_VDC_BUS"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;adc1&gt;
  &lt;adc1 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;ADC_CH_VDC_BUS&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;adc1&quot; value=&quot;ADC_POSINPUT_AIN0&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/adc1&gt;
&lt;/adc1&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="adc1" name="ADC_CONV_TRIGGER"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;adc1&gt;
  &lt;adc1 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;ADC_CONV_TRIGGER&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;SW Trigger&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/adc1&gt;
&lt;/adc1&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="adc1" name="ADC_CTRLA_PRESCALER"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;adc1&gt;
  &lt;adc1 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;ADC_CTRLA_PRESCALER&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;2&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/adc1&gt;
&lt;/adc1&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="adc1" name="ADC_GET_RESULT_API"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;adc1&gt;
  &lt;adc1 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;ADC_GET_RESULT_API&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;adc1&quot; value=&quot;ADC1_ConversionResultGet&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/adc1&gt;
&lt;/adc1&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="adc1" name="ADC_GND"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;adc1&gt;
  &lt;adc1 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;ADC_GND&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;adc1&quot; value=&quot;ADC_NEGINPUT_GND&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/adc1&gt;
&lt;/adc1&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="adc1" name="ADC_INPUTCTRL_MUXPOS"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;adc1&gt;
  &lt;adc1 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;ADC_INPUTCTRL_MUXPOS&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;4&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/adc1&gt;
&lt;/adc1&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="adc1" name="ADC_INTENSET_RESRDY"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;adc1&gt;
  &lt;adc1 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;ADC_INTENSET_RESRDY&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/adc1&gt;
&lt;/adc1&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="adc1" name="ADC_INT_CLEAR_API"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;adc1&gt;
  &lt;adc1 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;ADC_INT_CLEAR_API&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;adc1&quot; value=&quot;ADC1_InterruptsClear&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/adc1&gt;
&lt;/adc1&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="adc1" name="ADC_INT_DISABLE_API"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;adc1&gt;
  &lt;adc1 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;ADC_INT_DISABLE_API&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;adc1&quot; value=&quot;ADC1_InterruptsDisable&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/adc1&gt;
&lt;/adc1&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="adc1" name="ADC_INT_ENABLE_API"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;adc1&gt;
  &lt;adc1 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;ADC_INT_ENABLE_API&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;adc1&quot; value=&quot;ADC1_InterruptsEnable&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/adc1&gt;
&lt;/adc1&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="adc1" name="ADC_IS_RESULT_READY_API"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;adc1&gt;
  &lt;adc1 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;ADC_IS_RESULT_READY_API&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;adc1&quot; value=&quot;ADC1_ConversionStatusGet&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/adc1&gt;
&lt;/adc1&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="adc1" name="ADC_SAMPCTRL_SAMPLEN"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;adc1&gt;
  &lt;adc1 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;ADC_SAMPCTRL_SAMPLEN&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;28&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/adc1&gt;
&lt;/adc1&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="adc1" name="ADC_SAMPCTRL_SAMPLEN_TIME"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;adc1&gt;
  &lt;adc1 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;ADC_SAMPCTRL_SAMPLEN_TIME&quot;&gt;
    &lt;Attributes dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;String dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;text&quot;&gt;
        &lt;Value dnOrder=&quot;0&quot;&gt;****&amp;amp;#160;Conversion&amp;amp;#160;Time&amp;amp;#160;is&amp;amp;#160;40.0&amp;amp;#160;uS&amp;amp;#160;****&lt;/Value&gt;
      &lt;/String&gt;
    &lt;/Attributes&gt;
  &lt;/adc1&gt;
&lt;/adc1&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="adc1" name="ADC_START_API"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;adc1&gt;
  &lt;adc1 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;ADC_START_API&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;adc1&quot; value=&quot;ADC1_Enable&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/adc1&gt;
&lt;/adc1&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="adc1" name="ADC_START_CONV_API"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;adc1&gt;
  &lt;adc1 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;ADC_START_CONV_API&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;adc1&quot; value=&quot;ADC1_ConversionStart&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/adc1&gt;
&lt;/adc1&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="adc1" name="ADC_STOP_API"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;adc1&gt;
  &lt;adc1 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;ADC_STOP_API&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;adc1&quot; value=&quot;ADC1_Disable&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/adc1&gt;
&lt;/adc1&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="adc1" name="INTERRUPT_ADC_RESULT"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;adc1&gt;
  &lt;adc1 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;INTERRUPT_ADC_RESULT&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;adc1&quot; value=&quot;ADC1_RESRDY_IRQn&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/adc1&gt;
&lt;/adc1&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="can1" name="#&amp;__MCC_Group_Parrent_id"/>
         <value>__ROOTVIEW</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="can1" name="CALCULATED_NOMINAL_BITRATE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;can1&gt;
  &lt;can1 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;CALCULATED_NOMINAL_BITRATE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;can1&quot; value=&quot;500&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/can1&gt;
&lt;/can1&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="can1" name="CALCULATED_NOMINAL_ERRORRATE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;can1&gt;
  &lt;can1 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;CALCULATED_NOMINAL_ERRORRATE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;can1&quot; value=&quot;0.000&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/can1&gt;
&lt;/can1&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="can1" name="CAN1_STD_FILTER1"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;can1&gt;
  &lt;can1 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;CAN1_STD_FILTER1&quot;&gt;
    &lt;Attributes dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Boolean dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;enabled&quot;&gt;
        &lt;Value dnOrder=&quot;0&quot;&gt;true&lt;/Value&gt;
      &lt;/Boolean&gt;
      &lt;Boolean dnOrder=&quot;1&quot; id=&quot;visible&quot;&gt;
        &lt;Value dnOrder=&quot;0&quot;&gt;true&lt;/Value&gt;
      &lt;/Boolean&gt;
    &lt;/Attributes&gt;
  &lt;/can1&gt;
&lt;/can1&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="can1" name="CAN1_STD_FILTER1_SFID2"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;can1&gt;
  &lt;can1 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;CAN1_STD_FILTER1_SFID2&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;2047&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/can1&gt;
&lt;/can1&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="can1" name="CAN1_STD_FILTER1_TYPE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;can1&gt;
  &lt;can1 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;CAN1_STD_FILTER1_TYPE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;0&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/can1&gt;
&lt;/can1&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="can1" name="CAN_CORE_CLOCK_FREQ"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;can1&gt;
  &lt;can1 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;CAN_CORE_CLOCK_FREQ&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;can1&quot; value=&quot;8000000&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/can1&gt;
&lt;/can1&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="can1" name="CAN_CORE_CLOCK_INVALID_COMMENT"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;can1&gt;
  &lt;can1 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;CAN_CORE_CLOCK_INVALID_COMMENT&quot;&gt;
    &lt;Attributes dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Boolean dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;visible&quot;&gt;
        &lt;Value dnOrder=&quot;0&quot;&gt;false&lt;/Value&gt;
      &lt;/Boolean&gt;
    &lt;/Attributes&gt;
  &lt;/can1&gt;
&lt;/can1&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="can1" name="CAN_TIME_QUANTA_INVALID_COMMENT"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;can1&gt;
  &lt;can1 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;CAN_TIME_QUANTA_INVALID_COMMENT&quot;&gt;
    &lt;Attributes dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Boolean dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;visible&quot;&gt;
        &lt;Value dnOrder=&quot;0&quot;&gt;false&lt;/Value&gt;
      &lt;/Boolean&gt;
    &lt;/Attributes&gt;
  &lt;/can1&gt;
&lt;/can1&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="can1" name="FILTERS_STD"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;can1&gt;
  &lt;can1 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;FILTERS_STD&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;1&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/can1&gt;
&lt;/can1&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="can1" name="INTERRUPT_MODE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;can1&gt;
  &lt;can1 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;INTERRUPT_MODE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/can1&gt;
&lt;/can1&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="can1" name="NBTP_NSJW"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;can1&gt;
  &lt;can1 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;NBTP_NSJW&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;can1&quot; value=&quot;3&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/can1&gt;
&lt;/can1&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="can1" name="NBTP_NTSEG1"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;can1&gt;
  &lt;can1 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;NBTP_NTSEG1&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;can1&quot; value=&quot;12&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/can1&gt;
&lt;/can1&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="can1" name="NBTP_NTSEG2"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;can1&gt;
  &lt;can1 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;NBTP_NTSEG2&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;can1&quot; value=&quot;3&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/can1&gt;
&lt;/can1&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="can1" name="NBTP_TOTAL_TIME_QUANTA"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;can1&gt;
  &lt;can1 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;NBTP_TOTAL_TIME_QUANTA&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;can1&quot; value=&quot;16&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/can1&gt;
&lt;/can1&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="can1" name="NOMINAL_SAMPLE_POINT"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;can1&gt;
  &lt;can1 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;NOMINAL_SAMPLE_POINT&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;81.25&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/can1&gt;
&lt;/can1&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="can1" name="NOMINAL_TIME_QUANTA_PERIOD"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;can1&gt;
  &lt;can1 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;NOMINAL_TIME_QUANTA_PERIOD&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;can1&quot; value=&quot;125.000&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/can1&gt;
&lt;/can1&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="can1" name="RXF0_ELEMENTS"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;can1&gt;
  &lt;can1 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;RXF0_ELEMENTS&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;8&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/can1&gt;
&lt;/can1&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="can1" name="RXF0_WATERMARK"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;can1&gt;
  &lt;can1 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;RXF0_WATERMARK&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;can1&quot; value=&quot;0&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/can1&gt;
&lt;/can1&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="can1" name="RXF1_ELEMENTS"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;can1&gt;
  &lt;can1 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;RXF1_ELEMENTS&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;8&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/can1&gt;
&lt;/can1&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="can1" name="RXF1_WATERMARK"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;can1&gt;
  &lt;can1 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;RXF1_WATERMARK&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;can1&quot; value=&quot;0&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/can1&gt;
&lt;/can1&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="can1" name="TX_FIFO_ELEMENTS"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;can1&gt;
  &lt;can1 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;TX_FIFO_ELEMENTS&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;16&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/can1&gt;
&lt;/can1&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="can1" name="TX_FIFO_WATERMARK"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;can1&gt;
  &lt;can1 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;TX_FIFO_WATERMARK&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;can1&quot; value=&quot;0&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/can1&gt;
&lt;/can1&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="can1" name="instHeaderFile"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;can1&gt;
  &lt;can1 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;instHeaderFile&quot;&gt;
    &lt;Attributes dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;String dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;source&quot;&gt;
        &lt;Value dnOrder=&quot;0&quot;&gt;../peripheral/can_u2003/templates/plib_can_interrupt.h.ftl&lt;/Value&gt;
      &lt;/String&gt;
    &lt;/Attributes&gt;
  &lt;/can1&gt;
&lt;/can1&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="can1" name="sourceFile"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;can1&gt;
  &lt;can1 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;sourceFile&quot;&gt;
    &lt;Attributes dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;String dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;source&quot;&gt;
        &lt;Value dnOrder=&quot;0&quot;&gt;../peripheral/can_u2003/templates/plib_can_interrupt.c.ftl&lt;/Value&gt;
      &lt;/String&gt;
    &lt;/Attributes&gt;
  &lt;/can1&gt;
&lt;/can1&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="cmsis" name="#&amp;__MCC_Group_Parrent_id"/>
         <value>__ROOTVIEW</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="!@#harmonyUserData"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;UserData&gt;
  &lt;UserData dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
    &lt;GraphSettings canvasHeight=&quot;571&quot; canvasWidth=&quot;876&quot; dnOrder=&quot;0&quot;/&gt;
    &lt;PowerProfiles dnOrder=&quot;1&quot;&gt;
      &lt;Profile dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;profile0&quot; name=&quot;Main&quot;/&gt;
    &lt;/PowerProfiles&gt;
    &lt;ComponentGraph dnOrder=&quot;2&quot; id=&quot;__ROOTVIEW&quot;&gt;
      &lt;ElementPositions dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
        &lt;ElementPosition dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;adc0&quot; x=&quot;298&quot; y=&quot;239&quot;/&gt;
        &lt;ElementPosition dnOrder=&quot;1&quot; id=&quot;adc1&quot; x=&quot;426&quot; y=&quot;423&quot;/&gt;
        &lt;ElementPosition dnOrder=&quot;2&quot; id=&quot;can1&quot; x=&quot;20&quot; y=&quot;213&quot;/&gt;
        &lt;ElementPosition dnOrder=&quot;3&quot; id=&quot;cmsis&quot; x=&quot;660&quot; y=&quot;20&quot;/&gt;
        &lt;ElementPosition dnOrder=&quot;4&quot; id=&quot;core&quot; x=&quot;560&quot; y=&quot;19&quot;/&gt;
        &lt;ElementPosition dnOrder=&quot;5&quot; id=&quot;dac&quot; x=&quot;25&quot; y=&quot;335&quot;/&gt;
        &lt;ElementPosition dnOrder=&quot;6&quot; id=&quot;dfp&quot; x=&quot;339&quot; y=&quot;20&quot;/&gt;
        &lt;ElementPosition dnOrder=&quot;7&quot; id=&quot;evsys&quot; x=&quot;180&quot; y=&quot;20&quot;/&gt;
        &lt;ElementPosition dnOrder=&quot;8&quot; id=&quot;lib_qtouch&quot; x=&quot;653&quot; y=&quot;211&quot;/&gt;
        &lt;ElementPosition dnOrder=&quot;9&quot; id=&quot;nvmctrl&quot; x=&quot;20&quot; y=&quot;20&quot;/&gt;
        &lt;ElementPosition dnOrder=&quot;10&quot; id=&quot;ptc&quot; x=&quot;468&quot; y=&quot;253&quot;/&gt;
        &lt;ElementPosition dnOrder=&quot;11&quot; id=&quot;rtc&quot; x=&quot;470&quot; y=&quot;159&quot;/&gt;
        &lt;ElementPosition dnOrder=&quot;12&quot; id=&quot;sercom0&quot; x=&quot;15&quot; y=&quot;409&quot;/&gt;
        &lt;ElementPosition dnOrder=&quot;13&quot; id=&quot;sercom1&quot; x=&quot;140&quot; y=&quot;411&quot;/&gt;
        &lt;ElementPosition dnOrder=&quot;14&quot; id=&quot;tc0&quot; x=&quot;296&quot; y=&quot;427&quot;/&gt;
        &lt;ElementPosition dnOrder=&quot;15&quot; id=&quot;tcc0&quot; x=&quot;21&quot; y=&quot;125&quot;/&gt;
      &lt;/ElementPositions&gt;
    &lt;/ComponentGraph&gt;
  &lt;/UserData&gt;
&lt;/UserData&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="#&amp;__MCC_Group_Parrent_id"/>
         <value>__ROOTVIEW</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="ADC0_CLOCK_ENABLE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;ADC0_CLOCK_ENABLE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;lib_qtouch&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="ADC0_CLOCK_FREQUENCY"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;ADC0_CLOCK_FREQUENCY&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;8000000&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="ADC0_RESRDY_INTERRUPT_ENABLE_UPDATE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;ADC0_RESRDY_INTERRUPT_ENABLE_UPDATE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;false&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="ADC1_CLOCK_ENABLE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;ADC1_CLOCK_ENABLE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;adc1&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="ADC1_CLOCK_FREQUENCY"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;ADC1_CLOCK_FREQUENCY&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;8000000&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="ADC1_RESRDY_INTERRUPT_ENABLE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;ADC1_RESRDY_INTERRUPT_ENABLE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;adc1&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="ADC1_RESRDY_INTERRUPT_ENABLE_UPDATE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;ADC1_RESRDY_INTERRUPT_ENABLE_UPDATE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;false&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="ADC1_RESRDY_INTERRUPT_HANDLER"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;ADC1_RESRDY_INTERRUPT_HANDLER&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;adc1&quot; value=&quot;ADC1_RESRDY_InterruptHandler&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="ADC1_RESRDY_INTERRUPT_HANDLER_LOCK"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;ADC1_RESRDY_INTERRUPT_HANDLER_LOCK&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;adc1&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="CAN1_CLOCK_ENABLE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;CAN1_CLOCK_ENABLE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;can1&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="CAN1_CLOCK_FREQUENCY"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;CAN1_CLOCK_FREQUENCY&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;8000000&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="CAN1_INTERRUPT_ENABLE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;CAN1_INTERRUPT_ENABLE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;can1&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="CAN1_INTERRUPT_ENABLE_UPDATE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;CAN1_INTERRUPT_ENABLE_UPDATE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;false&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="CAN1_INTERRUPT_HANDLER"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;CAN1_INTERRUPT_HANDLER&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;can1&quot; value=&quot;CAN1_InterruptHandler&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="CAN1_INTERRUPT_HANDLER_LOCK"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;CAN1_INTERRUPT_HANDLER_LOCK&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;can1&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="COMPILER_CHOICE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;COMPILER_CHOICE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;0&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="CONFIG_CLOCK_DFLL_RUNSTDY"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;CONFIG_CLOCK_DFLL_RUNSTDY&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="CONFIG_CLOCK_DPLL0_DIVIDER"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;CONFIG_CLOCK_DPLL0_DIVIDER&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;1&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="CONFIG_CLOCK_DPLL0_DIVIDER_VALUE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;CONFIG_CLOCK_DPLL0_DIVIDER_VALUE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;4&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="CONFIG_CLOCK_DPLL0_ENABLE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;CONFIG_CLOCK_DPLL0_ENABLE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;1&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="CONFIG_CLOCK_DPLL0_LDR_INTEGER"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;CONFIG_CLOCK_DPLL0_LDR_INTEGER&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;119&quot;/&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;1&quot; value=&quot;59&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="CONFIG_CLOCK_DPLL0_MULTIPLIER_VALUE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;CONFIG_CLOCK_DPLL0_MULTIPLIER_VALUE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;60.0&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="CONFIG_CLOCK_DPLL0_REF_CLOCK"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;CONFIG_CLOCK_DPLL0_REF_CLOCK&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;3&quot;/&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;1&quot; value=&quot;2&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="CONFIG_CLOCK_DPLL1_DIVIDER"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;CONFIG_CLOCK_DPLL1_DIVIDER&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;1&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="CONFIG_CLOCK_DPLL1_DIVIDER_VALUE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;CONFIG_CLOCK_DPLL1_DIVIDER_VALUE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;4&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="CONFIG_CLOCK_DPLL1_ENABLE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;CONFIG_CLOCK_DPLL1_ENABLE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="CONFIG_CLOCK_DPLL1_LDR_INTEGER"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;CONFIG_CLOCK_DPLL1_LDR_INTEGER&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;47&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="CONFIG_CLOCK_DPLL1_MULTIPLIER_VALUE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;CONFIG_CLOCK_DPLL1_MULTIPLIER_VALUE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;48.0&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="CONFIG_CLOCK_DPLL1_REF_CLOCK"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;CONFIG_CLOCK_DPLL1_REF_CLOCK&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;2&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="CONFIG_CLOCK_XOSC1_ENABLE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;CONFIG_CLOCK_XOSC1_ENABLE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="CPU_CLOCK_FREQUENCY"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;CPU_CLOCK_FREQUENCY&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;120000000&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="CoreIARMenu"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;CoreIARMenu&quot;&gt;
    &lt;Attributes dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Boolean dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;visible&quot;&gt;
        &lt;Value dnOrder=&quot;0&quot;&gt;false&lt;/Value&gt;
      &lt;/Boolean&gt;
    &lt;/Attributes&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="CoreKEILMenu"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;CoreKEILMenu&quot;&gt;
    &lt;Attributes dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Boolean dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;visible&quot;&gt;
        &lt;Value dnOrder=&quot;0&quot;&gt;false&lt;/Value&gt;
      &lt;/Boolean&gt;
    &lt;/Attributes&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="DAC_CLOCK_ENABLE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DAC_CLOCK_ENABLE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;dac&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="DAC_CLOCK_FREQUENCY"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DAC_CLOCK_FREQUENCY&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;2000000&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="DEVICE_SECURITY_CMD"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEVICE_SECURITY_CMD&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;0&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="DEVICE_TCM_SIZE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEVICE_TCM_SIZE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;0&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="DPLL0_CLOCK_FREQ"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DPLL0_CLOCK_FREQ&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;120000000&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="DPLL1_CLOCK_FREQ"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DPLL1_CLOCK_FREQ&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;96000000&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="GCLK_0_FREQ"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;GCLK_0_FREQ&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;120000000&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="GCLK_0_SRC"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;GCLK_0_SRC&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;7&quot;/&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;1&quot; value=&quot;7&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="GCLK_1_DIV"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;GCLK_1_DIV&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;2&quot;/&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;1&quot; value=&quot;6&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="GCLK_1_DIVIDER_VALUE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;GCLK_1_DIVIDER_VALUE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;6&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="GCLK_1_FREQ"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;GCLK_1_FREQ&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;8000000&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="GCLK_1_SRC"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;GCLK_1_SRC&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;6&quot;/&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;1&quot; value=&quot;5&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="GCLK_2_DIV"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;GCLK_2_DIV&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;48&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="GCLK_2_DIVIDER_VALUE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;GCLK_2_DIVIDER_VALUE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;48&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="GCLK_2_FREQ"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;GCLK_2_FREQ&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;1000000&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="GCLK_2_SRC"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;GCLK_2_SRC&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;6&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="GCLK_3_DIV"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;GCLK_3_DIV&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;4&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="GCLK_3_DIVIDER_VALUE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;GCLK_3_DIVIDER_VALUE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;4&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="GCLK_3_FREQ"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;GCLK_3_FREQ&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;2000000&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="GCLK_3_SRC"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;GCLK_3_SRC&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;1&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="GCLK_4_DIV"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;GCLK_4_DIV&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;12&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="GCLK_4_DIVIDER_VALUE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;GCLK_4_DIVIDER_VALUE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;12&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="GCLK_4_FREQ"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;GCLK_4_FREQ&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;8000000&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="GCLK_4_SRC"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;GCLK_4_SRC&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;8&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="GCLK_5_DIV"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;GCLK_5_DIV&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;3&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="GCLK_5_DIVIDER_VALUE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;GCLK_5_DIVIDER_VALUE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;3&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="GCLK_5_FREQ"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;GCLK_5_FREQ&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;16000000&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="GCLK_CODE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;GCLK_CODE&quot;&gt;
    &lt;Attributes dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;StringArray dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;values&quot;&gt;
        &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
          &lt;Value dnOrder=&quot;0&quot;&gt;&amp;amp;#160;&amp;amp;#160;&amp;amp;#160;&amp;amp;#160;FDPLL0_Initialize();&lt;/Value&gt;
          &lt;Value dnOrder=&quot;1&quot;&gt;&amp;amp;#160;&amp;amp;#160;&amp;amp;#160;&amp;amp;#160;FDPLL1_Initialize();&lt;/Value&gt;
          &lt;Value dnOrder=&quot;2&quot;&gt;&amp;amp;#160;&amp;amp;#160;&amp;amp;#160;&amp;amp;#160;GCLK3_Initialize();&lt;/Value&gt;
          &lt;Value dnOrder=&quot;3&quot;&gt;&amp;amp;#160;&amp;amp;#160;&amp;amp;#160;&amp;amp;#160;DFLL_Initialize();&lt;/Value&gt;
          &lt;Value dnOrder=&quot;4&quot;&gt;&amp;amp;#160;&amp;amp;#160;&amp;amp;#160;&amp;amp;#160;GCLK0_Initialize();&lt;/Value&gt;
          &lt;Value dnOrder=&quot;5&quot;&gt;&amp;amp;#160;&amp;amp;#160;&amp;amp;#160;&amp;amp;#160;GCLK4_Initialize();&lt;/Value&gt;
          &lt;Value dnOrder=&quot;6&quot;&gt;&amp;amp;#160;&amp;amp;#160;&amp;amp;#160;&amp;amp;#160;GCLK1_Initialize();&lt;/Value&gt;
          &lt;Value dnOrder=&quot;7&quot;&gt;&amp;amp;#160;&amp;amp;#160;&amp;amp;#160;&amp;amp;#160;GCLK2_Initialize();&lt;/Value&gt;
          &lt;Value dnOrder=&quot;8&quot;&gt;&amp;amp;#160;&amp;amp;#160;&amp;amp;#160;&amp;amp;#160;GCLK5_Initialize();&lt;/Value&gt;
        &lt;/Values&gt;
      &lt;/StringArray&gt;
    &lt;/Attributes&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="GCLK_CYCLE_FORMED"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;GCLK_CYCLE_FORMED&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;false&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="GCLK_ID_1_CHEN"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;GCLK_ID_1_CHEN&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="GCLK_ID_1_FREQ"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;GCLK_ID_1_FREQ&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;1000000&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="GCLK_ID_1_GENSEL"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;GCLK_ID_1_GENSEL&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;2&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="GCLK_ID_25_CHEN"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;GCLK_ID_25_CHEN&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="GCLK_ID_25_FREQ"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;GCLK_ID_25_FREQ&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;8000000&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="GCLK_ID_28_CHEN"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;GCLK_ID_28_CHEN&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="GCLK_ID_28_FREQ"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;GCLK_ID_28_FREQ&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;8000000&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="GCLK_ID_28_GENSEL"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;GCLK_ID_28_GENSEL&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;4&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="GCLK_ID_2_CHEN"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;GCLK_ID_2_CHEN&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="GCLK_ID_2_FREQ"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;GCLK_ID_2_FREQ&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;8000000&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="GCLK_ID_40_CHEN"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;GCLK_ID_40_CHEN&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;lib_qtouch&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="GCLK_ID_40_FREQ"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;GCLK_ID_40_FREQ&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;8000000&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="GCLK_ID_40_GENSEL"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;GCLK_ID_40_GENSEL&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;lib_qtouch&quot; value=&quot;1&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="GCLK_ID_41_CHEN"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;GCLK_ID_41_CHEN&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="GCLK_ID_41_FREQ"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;GCLK_ID_41_FREQ&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;8000000&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="GCLK_ID_41_GENSEL"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;GCLK_ID_41_GENSEL&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;1&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="GCLK_ID_42_CHEN"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;GCLK_ID_42_CHEN&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="GCLK_ID_42_FREQ"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;GCLK_ID_42_FREQ&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;2000000&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="GCLK_ID_42_GENSEL"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;GCLK_ID_42_GENSEL&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;3&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="GCLK_ID_7_CHEN"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;GCLK_ID_7_CHEN&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="GCLK_ID_7_FREQ"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;GCLK_ID_7_FREQ&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;8000000&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="GCLK_ID_8_CHEN"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;GCLK_ID_8_CHEN&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="GCLK_ID_8_FREQ"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;GCLK_ID_8_FREQ&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;8000000&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="GCLK_ID_9_CHEN"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;GCLK_ID_9_CHEN&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="GCLK_ID_9_FREQ"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;GCLK_ID_9_FREQ&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;1000000&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="GCLK_ID_9_GENSEL"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;GCLK_ID_9_GENSEL&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;2&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="GCLK_INST_NUM1"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;GCLK_INST_NUM1&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="GCLK_INST_NUM2"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;GCLK_INST_NUM2&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="GCLK_INST_NUM3"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;GCLK_INST_NUM3&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="GCLK_INST_NUM4"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;GCLK_INST_NUM4&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="GCLK_INST_NUM5"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;GCLK_INST_NUM5&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="KEIL_STACK_HEAP_SIZE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;KEIL_STACK_HEAP_SIZE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;0x1200&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="MAIN_CLOCK_FREQUENCY"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;MAIN_CLOCK_FREQUENCY&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;120000000&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="MCLK_AHB_INITIAL_VALUE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;MCLK_AHB_INITIAL_VALUE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;0xffffff&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="MCLK_APBA_INITIAL_VALUE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;MCLK_APBA_INITIAL_VALUE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;0x77ff&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="MCLK_APBB_INITIAL_VALUE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;MCLK_APBB_INITIAL_VALUE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;0x18856&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="MCLK_APBD_INITIAL_VALUE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;MCLK_APBD_INITIAL_VALUE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;0x380&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="NVIC_-1_0_ENABLE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;NVIC_-1_0_ENABLE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="NVIC_-1_0_HANDLER_LOCK"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;NVIC_-1_0_HANDLER_LOCK&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="NVIC_107_0_ENABLE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;NVIC_107_0_ENABLE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="NVIC_107_0_HANDLER"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;NVIC_107_0_HANDLER&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;TC0_TimerInterruptHandler&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="NVIC_107_0_HANDLER_LOCK"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;NVIC_107_0_HANDLER_LOCK&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="NVIC_10_0_ENABLE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;NVIC_10_0_ENABLE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="NVIC_10_0_HANDLER"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;NVIC_10_0_HANDLER&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;WDT_InterruptHandler&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="NVIC_10_0_HANDLER_LOCK"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;NVIC_10_0_HANDLER_LOCK&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="NVIC_119_0_ENABLE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;NVIC_119_0_ENABLE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;lib_qtouch&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="NVIC_119_0_HANDLER"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;NVIC_119_0_HANDLER&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;lib_qtouch&quot; value=&quot;ADC0_1_Handler&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="NVIC_11_0_ENABLE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;NVIC_11_0_ENABLE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="NVIC_11_0_HANDLER"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;NVIC_11_0_HANDLER&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;RTC_InterruptHandler&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="NVIC_11_0_HANDLER_LOCK"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;NVIC_11_0_HANDLER_LOCK&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="NVIC_121_0_ENABLE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;NVIC_121_0_ENABLE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="NVIC_121_0_HANDLER"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;NVIC_121_0_HANDLER&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;ADC1_RESRDY_InterruptHandler&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="NVIC_121_0_HANDLER_LOCK"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;NVIC_121_0_HANDLER_LOCK&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="NVIC_46_0_ENABLE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;NVIC_46_0_ENABLE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="NVIC_46_0_HANDLER"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;NVIC_46_0_HANDLER&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;SERCOM0_SPI_InterruptHandler&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="NVIC_46_0_HANDLER_LOCK"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;NVIC_46_0_HANDLER_LOCK&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="NVIC_47_0_ENABLE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;NVIC_47_0_ENABLE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="NVIC_47_0_HANDLER"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;NVIC_47_0_HANDLER&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;SERCOM0_SPI_InterruptHandler&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="NVIC_47_0_HANDLER_LOCK"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;NVIC_47_0_HANDLER_LOCK&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="NVIC_48_0_ENABLE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;NVIC_48_0_ENABLE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="NVIC_48_0_HANDLER"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;NVIC_48_0_HANDLER&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;SERCOM0_SPI_InterruptHandler&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="NVIC_48_0_HANDLER_LOCK"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;NVIC_48_0_HANDLER_LOCK&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="NVIC_49_0_ENABLE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;NVIC_49_0_ENABLE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="NVIC_49_0_HANDLER"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;NVIC_49_0_HANDLER&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;SERCOM0_SPI_InterruptHandler&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="NVIC_49_0_HANDLER_LOCK"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;NVIC_49_0_HANDLER_LOCK&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="NVIC_50_0_ENABLE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;NVIC_50_0_ENABLE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="NVIC_50_0_HANDLER"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;NVIC_50_0_HANDLER&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;SERCOM1_I2C_InterruptHandler&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="NVIC_50_0_HANDLER_LOCK"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;NVIC_50_0_HANDLER_LOCK&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="NVIC_51_0_ENABLE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;NVIC_51_0_ENABLE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="NVIC_51_0_HANDLER"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;NVIC_51_0_HANDLER&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;SERCOM1_I2C_InterruptHandler&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="NVIC_51_0_HANDLER_LOCK"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;NVIC_51_0_HANDLER_LOCK&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="NVIC_52_0_ENABLE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;NVIC_52_0_ENABLE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="NVIC_52_0_HANDLER"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;NVIC_52_0_HANDLER&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;SERCOM1_I2C_InterruptHandler&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="NVIC_52_0_HANDLER_LOCK"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;NVIC_52_0_HANDLER_LOCK&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="NVIC_53_0_ENABLE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;NVIC_53_0_ENABLE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="NVIC_53_0_HANDLER"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;NVIC_53_0_HANDLER&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;SERCOM1_I2C_InterruptHandler&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="NVIC_53_0_HANDLER_LOCK"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;NVIC_53_0_HANDLER_LOCK&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="NVIC_79_0_ENABLE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;NVIC_79_0_ENABLE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="NVIC_79_0_HANDLER"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;NVIC_79_0_HANDLER&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;CAN1_InterruptHandler&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="NVIC_79_0_HANDLER_LOCK"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;NVIC_79_0_HANDLER_LOCK&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="NVIC_85_0_ENABLE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;NVIC_85_0_ENABLE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="NVIC_85_0_HANDLER"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;NVIC_85_0_HANDLER&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;TCC0_OTHER_InterruptHandler&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="NVIC_85_0_HANDLER_LOCK"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;NVIC_85_0_HANDLER_LOCK&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="NVIC_86_0_ENABLE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;NVIC_86_0_ENABLE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="NVIC_86_0_HANDLER"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;NVIC_86_0_HANDLER&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;TCC0_MC0_InterruptHandler&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="NVIC_86_0_HANDLER_LOCK"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;NVIC_86_0_HANDLER_LOCK&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="NVIC_87_0_ENABLE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;NVIC_87_0_ENABLE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;false&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="NVIC_87_0_HANDLER"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;NVIC_87_0_HANDLER&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;TCC0_MC1_Handler&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="NVIC_87_0_HANDLER_LOCK"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;NVIC_87_0_HANDLER_LOCK&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;false&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="NVIC_88_0_ENABLE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;NVIC_88_0_ENABLE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;false&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="NVIC_88_0_HANDLER"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;NVIC_88_0_HANDLER&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;TCC0_MC2_Handler&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="NVIC_88_0_HANDLER_LOCK"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;NVIC_88_0_HANDLER_LOCK&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;false&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="NVIC_89_0_ENABLE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;NVIC_89_0_ENABLE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;false&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="NVIC_89_0_HANDLER"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;NVIC_89_0_HANDLER&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;TCC0_MC3_Handler&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="NVIC_89_0_HANDLER_LOCK"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;NVIC_89_0_HANDLER_LOCK&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;false&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="NVIC_90_0_ENABLE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;NVIC_90_0_ENABLE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;false&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="NVIC_90_0_HANDLER"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;NVIC_90_0_HANDLER&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;TCC0_MC4_Handler&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="NVIC_90_0_HANDLER_LOCK"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;NVIC_90_0_HANDLER_LOCK&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;false&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="NVIC_91_0_ENABLE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;NVIC_91_0_ENABLE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;false&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="NVIC_91_0_HANDLER"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;NVIC_91_0_HANDLER&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;TCC0_MC5_Handler&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="NVIC_91_0_HANDLER_LOCK"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;NVIC_91_0_HANDLER_LOCK&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;false&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_10_FUNCTION_NAME"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_10_FUNCTION_NAME&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;Y2_SNS&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_10_FUNCTION_TYPE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_10_FUNCTION_TYPE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;lib_qtouch&quot; value=&quot;ADC0_X25/Y25&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_10_MODE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_10_MODE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;ANALOG&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_10_PERIPHERAL_FUNCTION"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_10_PERIPHERAL_FUNCTION&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;B&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_11_FUNCTION_NAME"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_11_FUNCTION_NAME&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;Y3_SNS&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_11_FUNCTION_TYPE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_11_FUNCTION_TYPE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;lib_qtouch&quot; value=&quot;ADC0_AIN2/X1/Y1&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_11_MODE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_11_MODE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;ANALOG&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_11_PERIPHERAL_FUNCTION"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_11_PERIPHERAL_FUNCTION&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;B&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_12_FUNCTION_NAME"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_12_FUNCTION_NAME&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;Y4_SNS&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_12_FUNCTION_TYPE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_12_FUNCTION_TYPE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;lib_qtouch&quot; value=&quot;ADC0_AIN3/X2/Y2&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_12_MODE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_12_MODE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;ANALOG&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_12_PERIPHERAL_FUNCTION"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_12_PERIPHERAL_FUNCTION&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;B&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_13_FUNCTION_NAME"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_13_FUNCTION_NAME&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;Y5_SNS&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_13_FUNCTION_TYPE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_13_FUNCTION_TYPE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;lib_qtouch&quot; value=&quot;ADC0_AIN4/X3/Y3/VREFB&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_13_MODE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_13_MODE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;ANALOG&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_13_PERIPHERAL_FUNCTION"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_13_PERIPHERAL_FUNCTION&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;B&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_14_FUNCTION_TYPE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_14_FUNCTION_TYPE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;lib_qtouch&quot; value=&quot;&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_15_FUNCTION_TYPE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_15_FUNCTION_TYPE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;lib_qtouch&quot; value=&quot;&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_15_PERIPHERAL_FUNCTION"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_15_PERIPHERAL_FUNCTION&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_16_FUNCTION_TYPE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_16_FUNCTION_TYPE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;lib_qtouch&quot; value=&quot;&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_16_PERIPHERAL_FUNCTION"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_16_PERIPHERAL_FUNCTION&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_17_FUNCTION_NAME"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_17_FUNCTION_NAME&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;MOSI&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_17_FUNCTION_TYPE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_17_FUNCTION_TYPE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;lib_qtouch&quot; value=&quot;&quot;/&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;1&quot; value=&quot;SERCOM0_PAD0&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_17_MODE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_17_MODE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_17_PERIPHERAL_FUNCTION"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_17_PERIPHERAL_FUNCTION&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;C&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_18_FUNCTION_NAME"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_18_FUNCTION_NAME&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;CLK&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_18_FUNCTION_TYPE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_18_FUNCTION_TYPE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;lib_qtouch&quot; value=&quot;&quot;/&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;1&quot; value=&quot;SERCOM0_PAD1&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_18_MODE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_18_MODE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_18_PERIPHERAL_FUNCTION"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_18_PERIPHERAL_FUNCTION&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;C&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_19_DIR"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_19_DIR&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;Out&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_19_FUNCTION_NAME"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_19_FUNCTION_NAME&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;Spi_Software_Trigger&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_19_FUNCTION_TYPE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_19_FUNCTION_TYPE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;lib_qtouch&quot; value=&quot;&quot;/&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;1&quot; value=&quot;GPIO&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_19_INEN"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_19_INEN&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_19_LAT"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_19_LAT&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;High&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_19_MODE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_19_MODE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_19_PERIPHERAL_FUNCTION"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_19_PERIPHERAL_FUNCTION&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;GPIO&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_1_FUNCTION_NAME"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_1_FUNCTION_NAME&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;SDA&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_1_FUNCTION_TYPE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_1_FUNCTION_TYPE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;SERCOM1_PAD0&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_1_MODE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_1_MODE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_1_PERIPHERAL_FUNCTION"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_1_PERIPHERAL_FUNCTION&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;D&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_20_FUNCTION_NAME"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_20_FUNCTION_NAME&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;MISO&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_20_FUNCTION_TYPE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_20_FUNCTION_TYPE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;lib_qtouch&quot; value=&quot;&quot;/&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;1&quot; value=&quot;SERCOM0_PAD3&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_20_MODE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_20_MODE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_20_PERIPHERAL_FUNCTION"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_20_PERIPHERAL_FUNCTION&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;C&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_23_FUNCTION_NAME"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_23_FUNCTION_NAME&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;BL_PWM&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_23_FUNCTION_TYPE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_23_FUNCTION_TYPE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;TCC0_WO4&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_23_MODE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_23_MODE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_23_PERIPHERAL_FUNCTION"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_23_PERIPHERAL_FUNCTION&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;F&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_25_FUNCTION_NAME"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_25_FUNCTION_NAME&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;CAN_TXD&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_25_FUNCTION_TYPE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_25_FUNCTION_TYPE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;lib_qtouch&quot; value=&quot;&quot;/&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;1&quot; value=&quot;CAN1_TX&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_25_MODE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_25_MODE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_25_PERIPHERAL_FUNCTION"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_25_PERIPHERAL_FUNCTION&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;H&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_26_FUNCTION_NAME"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_26_FUNCTION_NAME&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;CAN_RXD&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_26_FUNCTION_TYPE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_26_FUNCTION_TYPE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;lib_qtouch&quot; value=&quot;&quot;/&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;1&quot; value=&quot;CAN1_RX&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_26_MODE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_26_MODE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_26_PERIPHERAL_FUNCTION"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_26_PERIPHERAL_FUNCTION&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;H&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_27_DIR"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_27_DIR&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;Out&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_27_FUNCTION_NAME"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_27_FUNCTION_NAME&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;Gain1&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_27_FUNCTION_TYPE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_27_FUNCTION_TYPE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;lib_qtouch&quot; value=&quot;&quot;/&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;1&quot; value=&quot;GPIO&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_27_INEN"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_27_INEN&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_27_MODE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_27_MODE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_27_PERIPHERAL_FUNCTION"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_27_PERIPHERAL_FUNCTION&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;GPIO&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_28_DIR"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_28_DIR&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;Out&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_28_FUNCTION_NAME"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_28_FUNCTION_NAME&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;Gain0&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_28_FUNCTION_TYPE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_28_FUNCTION_TYPE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;lib_qtouch&quot; value=&quot;&quot;/&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;1&quot; value=&quot;GPIO&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_28_INEN"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_28_INEN&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_28_MODE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_28_MODE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_28_PERIPHERAL_FUNCTION"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_28_PERIPHERAL_FUNCTION&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;GPIO&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_29_DIR"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_29_DIR&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_29_FUNCTION_NAME"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_29_FUNCTION_NAME&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;FAULT_OUT&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_29_FUNCTION_TYPE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_29_FUNCTION_TYPE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;EIC_EXTINT12&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_29_INEN"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_29_INEN&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;True&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_29_MODE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_29_MODE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_29_PERIPHERAL_FUNCTION"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_29_PERIPHERAL_FUNCTION&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;A&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_29_PULLEN"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_29_PULLEN&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_2_FUNCTION_NAME"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_2_FUNCTION_NAME&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;SCL&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_2_FUNCTION_TYPE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_2_FUNCTION_TYPE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;SERCOM1_PAD1&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_2_MODE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_2_MODE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_2_PERIPHERAL_FUNCTION"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_2_PERIPHERAL_FUNCTION&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;D&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_30_DIR"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_30_DIR&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;Out&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_30_FUNCTION_NAME"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_30_FUNCTION_NAME&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;SDZ&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_30_FUNCTION_TYPE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_30_FUNCTION_TYPE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;GPIO&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_30_INEN"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_30_INEN&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_30_MODE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_30_MODE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_30_PERIPHERAL_FUNCTION"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_30_PERIPHERAL_FUNCTION&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;GPIO&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_35_FUNCTION_NAME"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_35_FUNCTION_NAME&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;X1_SNS&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_35_FUNCTION_TYPE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_35_FUNCTION_TYPE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;lib_qtouch&quot; value=&quot;ADC0_X10/Y10&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_35_MODE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_35_MODE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;ANALOG&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_35_PERIPHERAL_FUNCTION"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_35_PERIPHERAL_FUNCTION&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;B&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_36_FUNCTION_NAME"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_36_FUNCTION_NAME&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;X2_SNS&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_36_FUNCTION_TYPE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_36_FUNCTION_TYPE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;lib_qtouch&quot; value=&quot;ADC0_X11/Y11&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_36_MODE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_36_MODE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;ANALOG&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_36_PERIPHERAL_FUNCTION"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_36_PERIPHERAL_FUNCTION&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;B&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_37_FUNCTION_NAME"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_37_FUNCTION_NAME&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;X3_SNS&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_37_FUNCTION_TYPE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_37_FUNCTION_TYPE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;lib_qtouch&quot; value=&quot;ADC0_X12/Y12&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_37_MODE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_37_MODE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;ANALOG&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_37_PERIPHERAL_FUNCTION"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_37_PERIPHERAL_FUNCTION&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;B&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_38_FUNCTION_NAME"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_38_FUNCTION_NAME&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;X4_SNS&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_38_FUNCTION_TYPE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_38_FUNCTION_TYPE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;lib_qtouch&quot; value=&quot;ADC0_X13/Y13&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_38_MODE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_38_MODE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;ANALOG&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_38_PERIPHERAL_FUNCTION"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_38_PERIPHERAL_FUNCTION&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;B&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_3_DIR"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_3_DIR&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;Out&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_3_FUNCTION_NAME"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_3_FUNCTION_NAME&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;INP&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_3_FUNCTION_TYPE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_3_FUNCTION_TYPE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;lib_qtouch&quot; value=&quot;&quot;/&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;1&quot; value=&quot;DAC_VOUT0&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_3_INEN"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_3_INEN&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_3_MODE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_3_MODE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;ANALOG&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_3_PERIPHERAL_FUNCTION"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_3_PERIPHERAL_FUNCTION&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;B&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_41_FUNCTION_NAME"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_41_FUNCTION_NAME&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;X5_SNS&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_41_FUNCTION_TYPE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_41_FUNCTION_TYPE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;lib_qtouch&quot; value=&quot;ADC0_X14/Y14&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_41_MODE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_41_MODE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;ANALOG&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_41_PERIPHERAL_FUNCTION"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_41_PERIPHERAL_FUNCTION&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;B&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_42_FUNCTION_NAME"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_42_FUNCTION_NAME&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;CAP_RES1_SNS&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_42_FUNCTION_TYPE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_42_FUNCTION_TYPE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;lib_qtouch&quot; value=&quot;ADC0_X15/Y15&quot;/&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;1&quot; value=&quot;ADC0_X15/Y15&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_42_MODE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_42_MODE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;ANALOG&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_42_PERIPHERAL_FUNCTION"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_42_PERIPHERAL_FUNCTION&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;B&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_43_FUNCTION_NAME"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_43_FUNCTION_NAME&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;CAP_CANCEL2_SNS&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_43_FUNCTION_TYPE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_43_FUNCTION_TYPE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;lib_qtouch&quot; value=&quot;ADC0_X16/Y16&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_43_MODE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_43_MODE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;ANALOG&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_43_PERIPHERAL_FUNCTION"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_43_PERIPHERAL_FUNCTION&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;B&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_44_FUNCTION_NAME"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_44_FUNCTION_NAME&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;CAP_CANCEL1_SNS&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_44_FUNCTION_TYPE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_44_FUNCTION_TYPE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;lib_qtouch&quot; value=&quot;ADC0_X17/Y17&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_44_MODE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_44_MODE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;ANALOG&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_44_PERIPHERAL_FUNCTION"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_44_PERIPHERAL_FUNCTION&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;B&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_46_DIR"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_46_DIR&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;Out&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_46_FUNCTION_NAME"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_46_FUNCTION_NAME&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;INP_0_EN&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_46_FUNCTION_TYPE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_46_FUNCTION_TYPE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;GPIO&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_46_INEN"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_46_INEN&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_46_LAT"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_46_LAT&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;High&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_46_MODE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_46_MODE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_46_PERIPHERAL_FUNCTION"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_46_PERIPHERAL_FUNCTION&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;GPIO&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_49_FUNCTION_TYPE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_49_FUNCTION_TYPE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_49_MODE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_49_MODE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_49_PERIPHERAL_FUNCTION"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_49_PERIPHERAL_FUNCTION&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;OSCCTRL_XIN1&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_4_FUNCTION_TYPE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_4_FUNCTION_TYPE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;lib_qtouch&quot; value=&quot;&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_50_FUNCTION_TYPE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_50_FUNCTION_TYPE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_50_MODE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_50_MODE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_50_PERIPHERAL_FUNCTION"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_50_PERIPHERAL_FUNCTION&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;OSCCTRL_XOUT1&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_51_FUNCTION_TYPE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_51_FUNCTION_TYPE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;lib_qtouch&quot; value=&quot;&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_51_PERIPHERAL_FUNCTION"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_51_PERIPHERAL_FUNCTION&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_57_FUNCTION_TYPE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_57_FUNCTION_TYPE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;lib_qtouch&quot; value=&quot;&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_59_DIR"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_59_DIR&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;Out&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_59_FUNCTION_NAME"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_59_FUNCTION_NAME&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;SBC_INT&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_59_FUNCTION_TYPE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_59_FUNCTION_TYPE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;EIC_EXTINT14&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_59_INEN"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_59_INEN&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;True&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_59_MODE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_59_MODE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_59_PERIPHERAL_FUNCTION"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_59_PERIPHERAL_FUNCTION&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;A&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_5_FUNCTION_NAME"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_5_FUNCTION_NAME&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;AD_LDO&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_5_FUNCTION_TYPE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_5_FUNCTION_TYPE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;lib_qtouch&quot; value=&quot;&quot;/&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;1&quot; value=&quot;ADC1_AIN6&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_5_MODE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_5_MODE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;ANALOG&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_5_PERIPHERAL_FUNCTION"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_5_PERIPHERAL_FUNCTION&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;B&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_60_DIR"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_60_DIR&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_60_FUNCTION_NAME"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_60_FUNCTION_NAME&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;INTB_PRSS&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_60_FUNCTION_TYPE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_60_FUNCTION_TYPE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;EIC_EXTINT15&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_60_INEN"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_60_INEN&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;True&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_60_MODE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_60_MODE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_60_PERIPHERAL_FUNCTION"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_60_PERIPHERAL_FUNCTION&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;A&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_60_PULLEN"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_60_PULLEN&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_61_DIR"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_61_DIR&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_61_FUNCTION_NAME"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_61_FUNCTION_NAME&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;CAP_TJP2_SNS&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_61_FUNCTION_TYPE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_61_FUNCTION_TYPE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;lib_qtouch&quot; value=&quot;ADC0_AIN12/X30/Y30&quot;/&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;1&quot; value=&quot;ADC0_AIN12/X30/Y30&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_61_INEN"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_61_INEN&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;True&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_61_MODE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_61_MODE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;ANALOG&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_61_PERIPHERAL_FUNCTION"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_61_PERIPHERAL_FUNCTION&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;B&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_61_PULLEN"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_61_PULLEN&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_62_FUNCTION_NAME"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_62_FUNCTION_NAME&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;CAP_TJP1_SNS&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_62_FUNCTION_TYPE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_62_FUNCTION_TYPE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;lib_qtouch&quot; value=&quot;ADC0_AIN13/X31/Y31&quot;/&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;1&quot; value=&quot;ADC0_AIN13/X31/Y31&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_62_MODE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_62_MODE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;ANALOG&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_62_PERIPHERAL_FUNCTION"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_62_PERIPHERAL_FUNCTION&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;B&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_63_DIR"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_63_DIR&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;Out&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_63_FUNCTION_NAME"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_63_FUNCTION_NAME&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;Power_AD_Ctrl&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_63_FUNCTION_TYPE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_63_FUNCTION_TYPE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;lib_qtouch&quot; value=&quot;&quot;/&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;1&quot; value=&quot;GPIO&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_63_INEN"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_63_INEN&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_63_MODE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_63_MODE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_63_PERIPHERAL_FUNCTION"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_63_PERIPHERAL_FUNCTION&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;GPIO&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_64_DIR"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_64_DIR&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_64_FUNCTION_NAME"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_64_FUNCTION_NAME&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;CAP_RES2_SNS&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_64_FUNCTION_TYPE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_64_FUNCTION_TYPE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;lib_qtouch&quot; value=&quot;&quot;/&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;1&quot; value=&quot;ADC0_AIN15/X21/Y21&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_64_INEN"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_64_INEN&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;True&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_64_MODE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_64_MODE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;ANALOG&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_64_PERIPHERAL_FUNCTION"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_64_PERIPHERAL_FUNCTION&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;B&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_64_PULLEN"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_64_PULLEN&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_6_FUNCTION_NAME"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_6_FUNCTION_NAME&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;LD_OUT&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_6_FUNCTION_TYPE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_6_FUNCTION_TYPE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;lib_qtouch&quot; value=&quot;&quot;/&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;1&quot; value=&quot;ADC1_AIN7&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_6_MODE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_6_MODE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;ANALOG&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_6_PERIPHERAL_FUNCTION"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_6_PERIPHERAL_FUNCTION&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;B&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_9_FUNCTION_NAME"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_9_FUNCTION_NAME&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;Y1_SNS&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_9_FUNCTION_TYPE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_9_FUNCTION_TYPE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;lib_qtouch&quot; value=&quot;ADC0_X24/Y24&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_9_MODE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_9_MODE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;ANALOG&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PIN_9_PERIPHERAL_FUNCTION"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PIN_9_PERIPHERAL_FUNCTION&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;B&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_0"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_0&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_0_DIR"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_0_DIR&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;0x2002404&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_0_OUT"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_0_OUT&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;0x2000400&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_0_PAD_0"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_0_PAD_0&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;PA00&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_0_PAD_1"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_0_PAD_1&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;PA01&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_0_PAD_10"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_0_PAD_10&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;PA10&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_0_PAD_11"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_0_PAD_11&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;PA11&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_0_PAD_12"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_0_PAD_12&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;PA12&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_0_PAD_13"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_0_PAD_13&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;PA13&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_0_PAD_16"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_0_PAD_16&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;PA16&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_0_PAD_17"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_0_PAD_17&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;PA17&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_0_PAD_18"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_0_PAD_18&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;PA18&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_0_PAD_19"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_0_PAD_19&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;PA19&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_0_PAD_2"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_0_PAD_2&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;PA02&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_0_PAD_20"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_0_PAD_20&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;PA20&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_0_PAD_21"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_0_PAD_21&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;PA21&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_0_PAD_22"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_0_PAD_22&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;PA22&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_0_PAD_23"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_0_PAD_23&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;PA23&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_0_PAD_25"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_0_PAD_25&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;PA25&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_0_PAD_27"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_0_PAD_27&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;PA27&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_0_PAD_4"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_0_PAD_4&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;PA04&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_0_PAD_6"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_0_PAD_6&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;PA06&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_0_PAD_7"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_0_PAD_7&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;PA07&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_0_PAD_8"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_0_PAD_8&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;PA08&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_0_PAD_9"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_0_PAD_9&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;PA09&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_0_PINCFG0"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_0_PINCFG0&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;0x1&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_0_PINCFG1"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_0_PINCFG1&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;0x1&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_0_PINCFG10"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_0_PINCFG10&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;0x0&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_0_PINCFG11"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_0_PINCFG11&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;0x1&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_0_PINCFG12"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_0_PINCFG12&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;0x3&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_0_PINCFG13"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_0_PINCFG13&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;0x0&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_0_PINCFG16"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_0_PINCFG16&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;0x1&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_0_PINCFG17"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_0_PINCFG17&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;0x1&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_0_PINCFG18"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_0_PINCFG18&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;0x1&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_0_PINCFG19"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_0_PINCFG19&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;0x1&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_0_PINCFG2"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_0_PINCFG2&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;0x1&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_0_PINCFG20"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_0_PINCFG20&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;0x1&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_0_PINCFG21"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_0_PINCFG21&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;0x1&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_0_PINCFG22"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_0_PINCFG22&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;0x1&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_0_PINCFG23"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_0_PINCFG23&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;0x1&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_0_PINCFG25"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_0_PINCFG25&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;0x0&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_0_PINCFG27"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_0_PINCFG27&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;0x0&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_0_PINCFG4"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_0_PINCFG4&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;0x1&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_0_PINCFG6"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_0_PINCFG6&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;0x0&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_0_PINCFG7"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_0_PINCFG7&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;0x0&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_0_PINCFG8"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_0_PINCFG8&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;0x1&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_0_PINCFG9"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_0_PINCFG9&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;0x1&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_0_PIN_0_USED"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_0_PIN_0_USED&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_0_PIN_10_USED"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_0_PIN_10_USED&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_0_PIN_11_USED"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_0_PIN_11_USED&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_0_PIN_12_USED"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_0_PIN_12_USED&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_0_PIN_13_USED"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_0_PIN_13_USED&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_0_PIN_16_USED"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_0_PIN_16_USED&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_0_PIN_17_USED"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_0_PIN_17_USED&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_0_PIN_18_USED"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_0_PIN_18_USED&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_0_PIN_19_USED"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_0_PIN_19_USED&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_0_PIN_1_USED"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_0_PIN_1_USED&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_0_PIN_20_USED"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_0_PIN_20_USED&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_0_PIN_21_USED"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_0_PIN_21_USED&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_0_PIN_22_USED"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_0_PIN_22_USED&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_0_PIN_23_USED"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_0_PIN_23_USED&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_0_PIN_25_USED"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_0_PIN_25_USED&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_0_PIN_27_USED"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_0_PIN_27_USED&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;false&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_0_PIN_2_USED"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_0_PIN_2_USED&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_0_PIN_4_USED"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_0_PIN_4_USED&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_0_PIN_6_USED"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_0_PIN_6_USED&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;false&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_0_PIN_7_USED"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_0_PIN_7_USED&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;false&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_0_PIN_8_USED"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_0_PIN_8_USED&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_0_PIN_9_USED"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_0_PIN_9_USED&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_0_PMUX0"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_0_PMUX0&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;0x33&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_0_PMUX1"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_0_PMUX1&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;0x1&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_0_PMUX10"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_0_PMUX10&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;0x11&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_0_PMUX11"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_0_PMUX11&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;0x11&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_0_PMUX12"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_0_PMUX12&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;0x0&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_0_PMUX13"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_0_PMUX13&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;0x0&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_0_PMUX2"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_0_PMUX2&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;0x1&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_0_PMUX3"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_0_PMUX3&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;0x0&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_0_PMUX4"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_0_PMUX4&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;0x22&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_0_PMUX5"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_0_PMUX5&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;0x20&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_0_PMUX6"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_0_PMUX6&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;0x0&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_0_PMUX8"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_0_PMUX8&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;0x11&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_0_PMUX9"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_0_PMUX9&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;0x11&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_1"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_1&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_1_DIR"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_1_DIR&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;0x4000c004&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_1_PAD_0"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_1_PAD_0&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;PB00&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_1_PAD_1"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_1_PAD_1&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;PB01&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_1_PAD_10"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_1_PAD_10&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;PB10&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_1_PAD_12"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_1_PAD_12&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;PB12&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_1_PAD_13"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_1_PAD_13&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;PB13&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_1_PAD_14"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_1_PAD_14&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;PB14&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_1_PAD_15"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_1_PAD_15&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;PB15&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_1_PAD_2"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_1_PAD_2&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;PB02&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_1_PAD_22"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_1_PAD_22&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;PB22&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_1_PAD_23"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_1_PAD_23&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;PB23&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_1_PAD_3"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_1_PAD_3&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;PB03&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_1_PAD_30"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_1_PAD_30&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;PB30&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_1_PAD_31"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_1_PAD_31&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;PB31&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_1_PAD_4"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_1_PAD_4&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;PB04&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_1_PAD_5"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_1_PAD_5&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;PB05&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_1_PAD_6"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_1_PAD_6&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;PB06&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_1_PAD_7"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_1_PAD_7&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;PB07&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_1_PAD_8"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_1_PAD_8&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;PB08&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_1_PAD_9"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_1_PAD_9&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;PB09&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_1_PINCFG0"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_1_PINCFG0&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;0x3&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_1_PINCFG1"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_1_PINCFG1&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;0x1&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_1_PINCFG10"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_1_PINCFG10&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;0x1&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_1_PINCFG12"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_1_PINCFG12&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;0x1&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_1_PINCFG13"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_1_PINCFG13&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;0x1&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_1_PINCFG14"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_1_PINCFG14&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;0x0&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_1_PINCFG15"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_1_PINCFG15&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;0x0&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_1_PINCFG2"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_1_PINCFG2&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;0x0&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_1_PINCFG22"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_1_PINCFG22&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;0x1&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_1_PINCFG23"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_1_PINCFG23&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;0x1&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_1_PINCFG3"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_1_PINCFG3&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;0x3&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_1_PINCFG30"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_1_PINCFG30&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;0x3&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_1_PINCFG31"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_1_PINCFG31&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;0x3&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_1_PINCFG4"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_1_PINCFG4&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;0x1&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_1_PINCFG5"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_1_PINCFG5&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;0x1&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_1_PINCFG6"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_1_PINCFG6&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;0x1&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_1_PINCFG7"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_1_PINCFG7&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;0x1&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_1_PINCFG8"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_1_PINCFG8&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;0x1&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_1_PINCFG9"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_1_PINCFG9&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;0x1&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_1_PIN_0_USED"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_1_PIN_0_USED&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_1_PIN_10_USED"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_1_PIN_10_USED&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_1_PIN_12_USED"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_1_PIN_12_USED&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_1_PIN_13_USED"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_1_PIN_13_USED&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_1_PIN_14_USED"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_1_PIN_14_USED&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_1_PIN_15_USED"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_1_PIN_15_USED&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_1_PIN_1_USED"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_1_PIN_1_USED&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_1_PIN_22_USED"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_1_PIN_22_USED&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;false&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_1_PIN_23_USED"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_1_PIN_23_USED&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;false&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_1_PIN_2_USED"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_1_PIN_2_USED&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_1_PIN_30_USED"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_1_PIN_30_USED&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_1_PIN_31_USED"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_1_PIN_31_USED&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_1_PIN_3_USED"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_1_PIN_3_USED&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_1_PIN_4_USED"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_1_PIN_4_USED&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_1_PIN_5_USED"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_1_PIN_5_USED&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_1_PIN_6_USED"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_1_PIN_6_USED&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_1_PIN_7_USED"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_1_PIN_7_USED&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_1_PIN_8_USED"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_1_PIN_8_USED&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_1_PIN_9_USED"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_1_PIN_9_USED&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_1_PMUX0"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_1_PMUX0&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;0x11&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_1_PMUX1"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_1_PMUX1&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;0x10&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_1_PMUX11"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_1_PMUX11&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;0x0&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_1_PMUX15"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_1_PMUX15&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;0x0&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_1_PMUX2"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_1_PMUX2&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;0x11&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_1_PMUX3"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_1_PMUX3&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;0x11&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_1_PMUX4"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_1_PMUX4&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;0x11&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_1_PMUX5"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_1_PMUX5&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;0x5&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_1_PMUX6"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_1_PMUX6&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;0x77&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_GROUP_1_PMUX7"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_GROUP_1_PMUX7&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;0x0&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="PORT_REG_NAME"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PORT_REG_NAME&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;PORT&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="QSPI_CLOCK_FREQUENCY"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;QSPI_CLOCK_FREQUENCY&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;0&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="RTC_INTERRUPT_ENABLE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;RTC_INTERRUPT_ENABLE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;rtc&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="RTC_INTERRUPT_ENABLE_UPDATE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;RTC_INTERRUPT_ENABLE_UPDATE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;false&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="RTC_INTERRUPT_HANDLER"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;RTC_INTERRUPT_HANDLER&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;rtc&quot; value=&quot;RTC_InterruptHandler&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="RTC_INTERRUPT_HANDLER_LOCK"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;RTC_INTERRUPT_HANDLER_LOCK&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;rtc&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="SERCOM0_0_INTERRUPT_ENABLE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;SERCOM0_0_INTERRUPT_ENABLE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;sercom0&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="SERCOM0_0_INTERRUPT_ENABLE_UPDATE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;SERCOM0_0_INTERRUPT_ENABLE_UPDATE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;false&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="SERCOM0_0_INTERRUPT_HANDLER"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;SERCOM0_0_INTERRUPT_HANDLER&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;sercom0&quot; value=&quot;SERCOM0_SPI_InterruptHandler&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="SERCOM0_0_INTERRUPT_HANDLER_LOCK"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;SERCOM0_0_INTERRUPT_HANDLER_LOCK&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;sercom0&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="SERCOM0_1_INTERRUPT_ENABLE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;SERCOM0_1_INTERRUPT_ENABLE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;sercom0&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="SERCOM0_1_INTERRUPT_ENABLE_UPDATE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;SERCOM0_1_INTERRUPT_ENABLE_UPDATE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;false&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="SERCOM0_1_INTERRUPT_HANDLER"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;SERCOM0_1_INTERRUPT_HANDLER&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;sercom0&quot; value=&quot;SERCOM0_SPI_InterruptHandler&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="SERCOM0_1_INTERRUPT_HANDLER_LOCK"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;SERCOM0_1_INTERRUPT_HANDLER_LOCK&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;sercom0&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="SERCOM0_2_INTERRUPT_ENABLE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;SERCOM0_2_INTERRUPT_ENABLE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;sercom0&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="SERCOM0_2_INTERRUPT_ENABLE_UPDATE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;SERCOM0_2_INTERRUPT_ENABLE_UPDATE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;false&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="SERCOM0_2_INTERRUPT_HANDLER"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;SERCOM0_2_INTERRUPT_HANDLER&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;sercom0&quot; value=&quot;SERCOM0_SPI_InterruptHandler&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="SERCOM0_2_INTERRUPT_HANDLER_LOCK"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;SERCOM0_2_INTERRUPT_HANDLER_LOCK&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;sercom0&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="SERCOM0_CORE_CLOCK_ENABLE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;SERCOM0_CORE_CLOCK_ENABLE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;sercom0&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="SERCOM0_CORE_CLOCK_FREQUENCY"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;SERCOM0_CORE_CLOCK_FREQUENCY&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;8000000&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="SERCOM0_OTHER_INTERRUPT_ENABLE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;SERCOM0_OTHER_INTERRUPT_ENABLE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;sercom0&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="SERCOM0_OTHER_INTERRUPT_ENABLE_UPDATE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;SERCOM0_OTHER_INTERRUPT_ENABLE_UPDATE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;false&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="SERCOM0_OTHER_INTERRUPT_HANDLER"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;SERCOM0_OTHER_INTERRUPT_HANDLER&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;sercom0&quot; value=&quot;SERCOM0_SPI_InterruptHandler&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="SERCOM0_OTHER_INTERRUPT_HANDLER_LOCK"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;SERCOM0_OTHER_INTERRUPT_HANDLER_LOCK&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;sercom0&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="SERCOM1_0_INTERRUPT_ENABLE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;SERCOM1_0_INTERRUPT_ENABLE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;sercom1&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="SERCOM1_0_INTERRUPT_ENABLE_UPDATE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;SERCOM1_0_INTERRUPT_ENABLE_UPDATE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;false&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="SERCOM1_0_INTERRUPT_HANDLER"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;SERCOM1_0_INTERRUPT_HANDLER&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;sercom1&quot; value=&quot;SERCOM1_I2C_InterruptHandler&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="SERCOM1_0_INTERRUPT_HANDLER_LOCK"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;SERCOM1_0_INTERRUPT_HANDLER_LOCK&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;sercom1&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="SERCOM1_1_INTERRUPT_ENABLE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;SERCOM1_1_INTERRUPT_ENABLE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;sercom1&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="SERCOM1_1_INTERRUPT_ENABLE_UPDATE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;SERCOM1_1_INTERRUPT_ENABLE_UPDATE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;false&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="SERCOM1_1_INTERRUPT_HANDLER"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;SERCOM1_1_INTERRUPT_HANDLER&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;sercom1&quot; value=&quot;SERCOM1_I2C_InterruptHandler&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="SERCOM1_1_INTERRUPT_HANDLER_LOCK"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;SERCOM1_1_INTERRUPT_HANDLER_LOCK&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;sercom1&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="SERCOM1_2_INTERRUPT_ENABLE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;SERCOM1_2_INTERRUPT_ENABLE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;sercom1&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="SERCOM1_2_INTERRUPT_ENABLE_UPDATE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;SERCOM1_2_INTERRUPT_ENABLE_UPDATE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;false&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="SERCOM1_2_INTERRUPT_HANDLER"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;SERCOM1_2_INTERRUPT_HANDLER&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;sercom1&quot; value=&quot;SERCOM1_I2C_InterruptHandler&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="SERCOM1_2_INTERRUPT_HANDLER_LOCK"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;SERCOM1_2_INTERRUPT_HANDLER_LOCK&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;sercom1&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="SERCOM1_CORE_CLOCK_ENABLE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;SERCOM1_CORE_CLOCK_ENABLE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;sercom1&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="SERCOM1_CORE_CLOCK_FREQUENCY"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;SERCOM1_CORE_CLOCK_FREQUENCY&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;8000000&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="SERCOM1_OTHER_INTERRUPT_ENABLE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;SERCOM1_OTHER_INTERRUPT_ENABLE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;sercom1&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="SERCOM1_OTHER_INTERRUPT_ENABLE_UPDATE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;SERCOM1_OTHER_INTERRUPT_ENABLE_UPDATE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;false&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="SERCOM1_OTHER_INTERRUPT_HANDLER"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;SERCOM1_OTHER_INTERRUPT_HANDLER&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;sercom1&quot; value=&quot;SERCOM1_I2C_InterruptHandler&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="SERCOM1_OTHER_INTERRUPT_HANDLER_LOCK"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;SERCOM1_OTHER_INTERRUPT_HANDLER_LOCK&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;sercom1&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="SYSTICK_FILE_0"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;SYSTICK_FILE_0&quot;&gt;
    &lt;Attributes dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Boolean dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;enabled&quot;&gt;
        &lt;Value dnOrder=&quot;0&quot;&gt;true&lt;/Value&gt;
      &lt;/Boolean&gt;
    &lt;/Attributes&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="SYSTICK_FILE_1"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;SYSTICK_FILE_1&quot;&gt;
    &lt;Attributes dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Boolean dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;enabled&quot;&gt;
        &lt;Value dnOrder=&quot;0&quot;&gt;true&lt;/Value&gt;
      &lt;/Boolean&gt;
    &lt;/Attributes&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="SYSTICK_FILE_2"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;SYSTICK_FILE_2&quot;&gt;
    &lt;Attributes dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Boolean dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;enabled&quot;&gt;
        &lt;Value dnOrder=&quot;0&quot;&gt;true&lt;/Value&gt;
      &lt;/Boolean&gt;
    &lt;/Attributes&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="SYSTICK_MENU_0"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;SYSTICK_MENU_0&quot;&gt;
    &lt;Attributes dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Boolean dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;visible&quot;&gt;
        &lt;Value dnOrder=&quot;0&quot;&gt;true&lt;/Value&gt;
      &lt;/Boolean&gt;
    &lt;/Attributes&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="SYSTICK_PERIOD"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;SYSTICK_PERIOD&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;0x1D4C0&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="SYSTICK_PERIOD_MS"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;SYSTICK_PERIOD_MS&quot;&gt;
    &lt;Attributes dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Float dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;max&quot;&gt;
        &lt;Value dnOrder=&quot;0&quot;&gt;139.81012&lt;/Value&gt;
      &lt;/Float&gt;
    &lt;/Attributes&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;1&quot;/&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="SYSTICK_PERIOD_US"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;SYSTICK_PERIOD_US&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;1000&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="SysTick_INTERRUPT_ENABLE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;SysTick_INTERRUPT_ENABLE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="SysTick_INTERRUPT_ENABLE_UPDATE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;SysTick_INTERRUPT_ENABLE_UPDATE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;false&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="SysTick_INTERRUPT_HANDLER_LOCK"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;SysTick_INTERRUPT_HANDLER_LOCK&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="TC0_CLOCK_ENABLE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;TC0_CLOCK_ENABLE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;tc0&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="TC0_CLOCK_FREQUENCY"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;TC0_CLOCK_FREQUENCY&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;1000000&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="TC0_INTERRUPT_ENABLE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;TC0_INTERRUPT_ENABLE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;tc0&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="TC0_INTERRUPT_ENABLE_UPDATE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;TC0_INTERRUPT_ENABLE_UPDATE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;false&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="TC0_INTERRUPT_HANDLER"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;TC0_INTERRUPT_HANDLER&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;tc0&quot; value=&quot;TC0_TimerInterruptHandler&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="TC0_INTERRUPT_HANDLER_LOCK"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;TC0_INTERRUPT_HANDLER_LOCK&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;tc0&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="TCC0_CLOCK_ENABLE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;TCC0_CLOCK_ENABLE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;tcc0&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="TCC0_CLOCK_FREQUENCY"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;TCC0_CLOCK_FREQUENCY&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;8000000&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="TCC0_MC0_INTERRUPT_ENABLE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;TCC0_MC0_INTERRUPT_ENABLE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;tcc0&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="TCC0_MC0_INTERRUPT_ENABLE_UPDATE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;TCC0_MC0_INTERRUPT_ENABLE_UPDATE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;false&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="TCC0_MC0_INTERRUPT_HANDLER"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;TCC0_MC0_INTERRUPT_HANDLER&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;tcc0&quot; value=&quot;TCC0_MC0_InterruptHandler&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="TCC0_MC0_INTERRUPT_HANDLER_LOCK"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;TCC0_MC0_INTERRUPT_HANDLER_LOCK&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;tcc0&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="TCC0_MC1_INTERRUPT_ENABLE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;TCC0_MC1_INTERRUPT_ENABLE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;tcc0&quot; value=&quot;false&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="TCC0_MC1_INTERRUPT_ENABLE_UPDATE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;TCC0_MC1_INTERRUPT_ENABLE_UPDATE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="TCC0_MC1_INTERRUPT_HANDLER"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;TCC0_MC1_INTERRUPT_HANDLER&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;tcc0&quot; value=&quot;TCC0_MC1_Handler&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="TCC0_MC1_INTERRUPT_HANDLER_LOCK"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;TCC0_MC1_INTERRUPT_HANDLER_LOCK&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;tcc0&quot; value=&quot;false&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="TCC0_MC2_INTERRUPT_ENABLE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;TCC0_MC2_INTERRUPT_ENABLE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;tcc0&quot; value=&quot;false&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="TCC0_MC2_INTERRUPT_ENABLE_UPDATE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;TCC0_MC2_INTERRUPT_ENABLE_UPDATE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="TCC0_MC2_INTERRUPT_HANDLER"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;TCC0_MC2_INTERRUPT_HANDLER&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;tcc0&quot; value=&quot;TCC0_MC2_Handler&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="TCC0_MC2_INTERRUPT_HANDLER_LOCK"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;TCC0_MC2_INTERRUPT_HANDLER_LOCK&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;tcc0&quot; value=&quot;false&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="TCC0_MC3_INTERRUPT_ENABLE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;TCC0_MC3_INTERRUPT_ENABLE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;tcc0&quot; value=&quot;false&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="TCC0_MC3_INTERRUPT_ENABLE_UPDATE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;TCC0_MC3_INTERRUPT_ENABLE_UPDATE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="TCC0_MC3_INTERRUPT_HANDLER"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;TCC0_MC3_INTERRUPT_HANDLER&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;tcc0&quot; value=&quot;TCC0_MC3_Handler&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="TCC0_MC3_INTERRUPT_HANDLER_LOCK"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;TCC0_MC3_INTERRUPT_HANDLER_LOCK&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;tcc0&quot; value=&quot;false&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="TCC0_MC4_INTERRUPT_ENABLE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;TCC0_MC4_INTERRUPT_ENABLE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;tcc0&quot; value=&quot;false&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="TCC0_MC4_INTERRUPT_ENABLE_UPDATE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;TCC0_MC4_INTERRUPT_ENABLE_UPDATE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="TCC0_MC4_INTERRUPT_HANDLER"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;TCC0_MC4_INTERRUPT_HANDLER&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;tcc0&quot; value=&quot;TCC0_MC4_Handler&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="TCC0_MC4_INTERRUPT_HANDLER_LOCK"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;TCC0_MC4_INTERRUPT_HANDLER_LOCK&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;tcc0&quot; value=&quot;false&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="TCC0_MC5_INTERRUPT_ENABLE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;TCC0_MC5_INTERRUPT_ENABLE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;tcc0&quot; value=&quot;false&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="TCC0_MC5_INTERRUPT_ENABLE_UPDATE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;TCC0_MC5_INTERRUPT_ENABLE_UPDATE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="TCC0_MC5_INTERRUPT_HANDLER"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;TCC0_MC5_INTERRUPT_HANDLER&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;tcc0&quot; value=&quot;TCC0_MC5_Handler&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="TCC0_MC5_INTERRUPT_HANDLER_LOCK"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;TCC0_MC5_INTERRUPT_HANDLER_LOCK&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;tcc0&quot; value=&quot;false&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="TCC0_OTHER_INTERRUPT_ENABLE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;TCC0_OTHER_INTERRUPT_ENABLE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;tcc0&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="TCC0_OTHER_INTERRUPT_ENABLE_UPDATE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;TCC0_OTHER_INTERRUPT_ENABLE_UPDATE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;false&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="TCC0_OTHER_INTERRUPT_HANDLER"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;TCC0_OTHER_INTERRUPT_HANDLER&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;tcc0&quot; value=&quot;TCC0_OTHER_InterruptHandler&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="TCC0_OTHER_INTERRUPT_HANDLER_LOCK"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;TCC0_OTHER_INTERRUPT_HANDLER_LOCK&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;tcc0&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="USE_SYSTICK_INTERRUPT"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;USE_SYSTICK_INTERRUPT&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="WDT_CONFIG_COMMENT"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;WDT_CONFIG_COMMENT&quot;&gt;
    &lt;Attributes dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Boolean dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;visible&quot;&gt;
        &lt;Value dnOrder=&quot;0&quot;&gt;true&lt;/Value&gt;
      &lt;/Boolean&gt;
    &lt;/Attributes&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="WDT_EW_ENABLE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;WDT_EW_ENABLE&quot;&gt;
    &lt;Attributes dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Boolean dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;visible&quot;&gt;
        &lt;Value dnOrder=&quot;0&quot;&gt;true&lt;/Value&gt;
      &lt;/Boolean&gt;
    &lt;/Attributes&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;1&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="WDT_HEADER"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;WDT_HEADER&quot;&gt;
    &lt;Attributes dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Boolean dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;enabled&quot;&gt;
        &lt;Value dnOrder=&quot;0&quot;&gt;true&lt;/Value&gt;
      &lt;/Boolean&gt;
    &lt;/Attributes&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="WDT_INTERRUPT_ENABLE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;WDT_INTERRUPT_ENABLE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="WDT_INTERRUPT_ENABLE_UPDATE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;WDT_INTERRUPT_ENABLE_UPDATE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;false&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="WDT_INTERRUPT_HANDLER"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;WDT_INTERRUPT_HANDLER&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;WDT_InterruptHandler&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="WDT_INTERRUPT_HANDLER_LOCK"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;WDT_INTERRUPT_HANDLER_LOCK&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="WDT_SOURCE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;WDT_SOURCE&quot;&gt;
    &lt;Attributes dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Boolean dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;enabled&quot;&gt;
        &lt;Value dnOrder=&quot;0&quot;&gt;true&lt;/Value&gt;
      &lt;/Boolean&gt;
    &lt;/Attributes&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="WDT_SYS_DEF"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;WDT_SYS_DEF&quot;&gt;
    &lt;Attributes dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Boolean dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;enabled&quot;&gt;
        &lt;Value dnOrder=&quot;0&quot;&gt;true&lt;/Value&gt;
      &lt;/Boolean&gt;
    &lt;/Attributes&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="WDT_USE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;WDT_USE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="XOSC1_FREQ"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;XOSC1_FREQ&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;core&quot; value=&quot;8000000&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="systickEnable"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;systickEnable&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="core" name="systickSystemInitFile"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;core&gt;
  &lt;core dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;systickSystemInitFile&quot;&gt;
    &lt;Attributes dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Boolean dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;enabled&quot;&gt;
        &lt;Value dnOrder=&quot;0&quot;&gt;true&lt;/Value&gt;
      &lt;/Boolean&gt;
    &lt;/Attributes&gt;
  &lt;/core&gt;
&lt;/core&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="dac" name="#&amp;__MCC_Group_Parrent_id"/>
         <value>__ROOTVIEW</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="dac" name="DAC_CHANNEL_0_ENABLE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;dac&gt;
  &lt;dac dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DAC_CHANNEL_0_ENABLE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/dac&gt;
&lt;/dac&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="dac" name="DAC_CHANNEL_0_OVERSAMPLE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;dac&gt;
  &lt;dac dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DAC_CHANNEL_0_OVERSAMPLE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;0&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/dac&gt;
&lt;/dac&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="dac" name="DAC_CHANNEL_0_REFRESH"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;dac&gt;
  &lt;dac dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DAC_CHANNEL_0_REFRESH&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;1&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/dac&gt;
&lt;/dac&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="dac" name="DAC_CHANNEL_0_SPEED"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;dac&gt;
  &lt;dac dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DAC_CHANNEL_0_SPEED&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;2&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/dac&gt;
&lt;/dac&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="dac" name="DAC_REFSEL"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;dac&gt;
  &lt;dac dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DAC_REFSEL&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;1&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/dac&gt;
&lt;/dac&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="dfp" name="#&amp;__MCC_Group_Parrent_id"/>
         <value>__ROOTVIEW</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="evsys" name="#&amp;__MCC_Group_Parrent_id"/>
         <value>__ROOTVIEW</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="evsys" name="EVSYS_CHANNEL_0_USER_READY"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;evsys&gt;
  &lt;evsys dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;EVSYS_CHANNEL_0_USER_READY&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;evsys&quot; value=&quot;false&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/evsys&gt;
&lt;/evsys&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="evsys" name="EVSYS_CHANNEL_10_USER_READY"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;evsys&gt;
  &lt;evsys dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;EVSYS_CHANNEL_10_USER_READY&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;evsys&quot; value=&quot;false&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/evsys&gt;
&lt;/evsys&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="evsys" name="EVSYS_CHANNEL_11_USER_READY"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;evsys&gt;
  &lt;evsys dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;EVSYS_CHANNEL_11_USER_READY&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;evsys&quot; value=&quot;false&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/evsys&gt;
&lt;/evsys&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="evsys" name="EVSYS_CHANNEL_12_USER_READY"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;evsys&gt;
  &lt;evsys dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;EVSYS_CHANNEL_12_USER_READY&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;evsys&quot; value=&quot;false&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/evsys&gt;
&lt;/evsys&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="evsys" name="EVSYS_CHANNEL_13_USER_READY"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;evsys&gt;
  &lt;evsys dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;EVSYS_CHANNEL_13_USER_READY&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;evsys&quot; value=&quot;false&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/evsys&gt;
&lt;/evsys&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="evsys" name="EVSYS_CHANNEL_14_USER_READY"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;evsys&gt;
  &lt;evsys dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;EVSYS_CHANNEL_14_USER_READY&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;evsys&quot; value=&quot;false&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/evsys&gt;
&lt;/evsys&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="evsys" name="EVSYS_CHANNEL_15_USER_READY"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;evsys&gt;
  &lt;evsys dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;EVSYS_CHANNEL_15_USER_READY&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;evsys&quot; value=&quot;false&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/evsys&gt;
&lt;/evsys&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="evsys" name="EVSYS_CHANNEL_16_USER_READY"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;evsys&gt;
  &lt;evsys dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;EVSYS_CHANNEL_16_USER_READY&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;evsys&quot; value=&quot;false&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/evsys&gt;
&lt;/evsys&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="evsys" name="EVSYS_CHANNEL_17_USER_READY"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;evsys&gt;
  &lt;evsys dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;EVSYS_CHANNEL_17_USER_READY&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;evsys&quot; value=&quot;false&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/evsys&gt;
&lt;/evsys&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="evsys" name="EVSYS_CHANNEL_18_USER_READY"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;evsys&gt;
  &lt;evsys dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;EVSYS_CHANNEL_18_USER_READY&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;evsys&quot; value=&quot;false&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/evsys&gt;
&lt;/evsys&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="evsys" name="EVSYS_CHANNEL_19_USER_READY"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;evsys&gt;
  &lt;evsys dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;EVSYS_CHANNEL_19_USER_READY&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;evsys&quot; value=&quot;false&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/evsys&gt;
&lt;/evsys&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="evsys" name="EVSYS_CHANNEL_1_USER_READY"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;evsys&gt;
  &lt;evsys dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;EVSYS_CHANNEL_1_USER_READY&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;evsys&quot; value=&quot;false&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/evsys&gt;
&lt;/evsys&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="evsys" name="EVSYS_CHANNEL_20_USER_READY"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;evsys&gt;
  &lt;evsys dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;EVSYS_CHANNEL_20_USER_READY&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;evsys&quot; value=&quot;false&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/evsys&gt;
&lt;/evsys&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="evsys" name="EVSYS_CHANNEL_21_USER_READY"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;evsys&gt;
  &lt;evsys dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;EVSYS_CHANNEL_21_USER_READY&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;evsys&quot; value=&quot;false&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/evsys&gt;
&lt;/evsys&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="evsys" name="EVSYS_CHANNEL_22_USER_READY"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;evsys&gt;
  &lt;evsys dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;EVSYS_CHANNEL_22_USER_READY&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;evsys&quot; value=&quot;false&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/evsys&gt;
&lt;/evsys&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="evsys" name="EVSYS_CHANNEL_23_USER_READY"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;evsys&gt;
  &lt;evsys dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;EVSYS_CHANNEL_23_USER_READY&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;evsys&quot; value=&quot;false&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/evsys&gt;
&lt;/evsys&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="evsys" name="EVSYS_CHANNEL_24_USER_READY"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;evsys&gt;
  &lt;evsys dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;EVSYS_CHANNEL_24_USER_READY&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;evsys&quot; value=&quot;false&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/evsys&gt;
&lt;/evsys&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="evsys" name="EVSYS_CHANNEL_25_USER_READY"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;evsys&gt;
  &lt;evsys dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;EVSYS_CHANNEL_25_USER_READY&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;evsys&quot; value=&quot;false&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/evsys&gt;
&lt;/evsys&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="evsys" name="EVSYS_CHANNEL_26_USER_READY"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;evsys&gt;
  &lt;evsys dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;EVSYS_CHANNEL_26_USER_READY&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;evsys&quot; value=&quot;false&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/evsys&gt;
&lt;/evsys&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="evsys" name="EVSYS_CHANNEL_27_USER_READY"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;evsys&gt;
  &lt;evsys dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;EVSYS_CHANNEL_27_USER_READY&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;evsys&quot; value=&quot;false&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/evsys&gt;
&lt;/evsys&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="evsys" name="EVSYS_CHANNEL_28_USER_READY"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;evsys&gt;
  &lt;evsys dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;EVSYS_CHANNEL_28_USER_READY&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;evsys&quot; value=&quot;false&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/evsys&gt;
&lt;/evsys&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="evsys" name="EVSYS_CHANNEL_29_USER_READY"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;evsys&gt;
  &lt;evsys dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;EVSYS_CHANNEL_29_USER_READY&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;evsys&quot; value=&quot;false&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/evsys&gt;
&lt;/evsys&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="evsys" name="EVSYS_CHANNEL_2_USER_READY"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;evsys&gt;
  &lt;evsys dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;EVSYS_CHANNEL_2_USER_READY&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;evsys&quot; value=&quot;false&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/evsys&gt;
&lt;/evsys&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="evsys" name="EVSYS_CHANNEL_30_USER_READY"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;evsys&gt;
  &lt;evsys dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;EVSYS_CHANNEL_30_USER_READY&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;evsys&quot; value=&quot;false&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/evsys&gt;
&lt;/evsys&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="evsys" name="EVSYS_CHANNEL_31_USER_READY"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;evsys&gt;
  &lt;evsys dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;EVSYS_CHANNEL_31_USER_READY&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;evsys&quot; value=&quot;false&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/evsys&gt;
&lt;/evsys&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="evsys" name="EVSYS_CHANNEL_3_USER_READY"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;evsys&gt;
  &lt;evsys dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;EVSYS_CHANNEL_3_USER_READY&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;evsys&quot; value=&quot;false&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/evsys&gt;
&lt;/evsys&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="evsys" name="EVSYS_CHANNEL_4_USER_READY"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;evsys&gt;
  &lt;evsys dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;EVSYS_CHANNEL_4_USER_READY&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;evsys&quot; value=&quot;false&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/evsys&gt;
&lt;/evsys&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="evsys" name="EVSYS_CHANNEL_5_USER_READY"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;evsys&gt;
  &lt;evsys dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;EVSYS_CHANNEL_5_USER_READY&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;evsys&quot; value=&quot;false&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/evsys&gt;
&lt;/evsys&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="evsys" name="EVSYS_CHANNEL_6_USER_READY"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;evsys&gt;
  &lt;evsys dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;EVSYS_CHANNEL_6_USER_READY&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;evsys&quot; value=&quot;false&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/evsys&gt;
&lt;/evsys&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="evsys" name="EVSYS_CHANNEL_7_USER_READY"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;evsys&gt;
  &lt;evsys dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;EVSYS_CHANNEL_7_USER_READY&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;evsys&quot; value=&quot;false&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/evsys&gt;
&lt;/evsys&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="evsys" name="EVSYS_CHANNEL_8_USER_READY"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;evsys&gt;
  &lt;evsys dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;EVSYS_CHANNEL_8_USER_READY&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;evsys&quot; value=&quot;false&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/evsys&gt;
&lt;/evsys&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="evsys" name="EVSYS_CHANNEL_9_USER_READY"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;evsys&gt;
  &lt;evsys dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;EVSYS_CHANNEL_9_USER_READY&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;evsys&quot; value=&quot;false&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/evsys&gt;
&lt;/evsys&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="!@#harmonyAttachmentState"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
    &lt;Attachments dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;DirectDependency dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;Touch_timer&quot;&gt;
        &lt;Attributes dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
          &lt;String dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;targetComponentID&quot;&gt;
            &lt;Value dnOrder=&quot;0&quot;&gt;rtc&lt;/Value&gt;
          &lt;/String&gt;
          &lt;String dnOrder=&quot;1&quot; id=&quot;targetAttachmentID&quot;&gt;
            &lt;Value dnOrder=&quot;0&quot;&gt;RTC_TMR&lt;/Value&gt;
          &lt;/String&gt;
        &lt;/Attributes&gt;
      &lt;/DirectDependency&gt;
      &lt;DirectDependency dnOrder=&quot;1&quot; id=&quot;lib_acquire&quot;&gt;
        &lt;Attributes dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
          &lt;String dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;targetComponentID&quot;&gt;
            &lt;Value dnOrder=&quot;0&quot;&gt;ptc&lt;/Value&gt;
          &lt;/String&gt;
          &lt;String dnOrder=&quot;1&quot; id=&quot;targetAttachmentID&quot;&gt;
            &lt;Value dnOrder=&quot;0&quot;&gt;ptc_Acq_Engine&lt;/Value&gt;
          &lt;/String&gt;
        &lt;/Attributes&gt;
      &lt;/DirectDependency&gt;
    &lt;/Attachments&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="#&amp;__MCC_Group_Parrent_id"/>
         <value>__ROOTVIEW</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_ANTI_TCH_RECAL_THRSHLD"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_ANTI_TCH_RECAL_THRSHLD&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;1&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_DIGI_FILT_GAIN0"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_DIGI_FILT_GAIN0&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;2&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_DIGI_FILT_GAIN1"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_DIGI_FILT_GAIN1&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;2&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_DIGI_FILT_GAIN10"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_DIGI_FILT_GAIN10&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;2&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_DIGI_FILT_GAIN11"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_DIGI_FILT_GAIN11&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;2&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_DIGI_FILT_GAIN12"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_DIGI_FILT_GAIN12&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;2&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_DIGI_FILT_GAIN13"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_DIGI_FILT_GAIN13&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;2&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_DIGI_FILT_GAIN14"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_DIGI_FILT_GAIN14&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;2&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_DIGI_FILT_GAIN2"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_DIGI_FILT_GAIN2&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;2&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_DIGI_FILT_GAIN3"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_DIGI_FILT_GAIN3&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;2&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_DIGI_FILT_GAIN4"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_DIGI_FILT_GAIN4&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;2&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_DIGI_FILT_GAIN5"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_DIGI_FILT_GAIN5&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;2&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_DIGI_FILT_GAIN6"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_DIGI_FILT_GAIN6&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;2&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_DIGI_FILT_GAIN7"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_DIGI_FILT_GAIN7&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;2&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_DIGI_FILT_GAIN8"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_DIGI_FILT_GAIN8&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;2&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_DIGI_FILT_GAIN9"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_DIGI_FILT_GAIN9&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;2&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_DIGI_FILT_OVERSAMPLING0"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_DIGI_FILT_OVERSAMPLING0&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;5&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_DIGI_FILT_OVERSAMPLING1"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_DIGI_FILT_OVERSAMPLING1&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;5&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_DIGI_FILT_OVERSAMPLING10"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_DIGI_FILT_OVERSAMPLING10&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;5&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_DIGI_FILT_OVERSAMPLING11"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_DIGI_FILT_OVERSAMPLING11&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;5&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_DIGI_FILT_OVERSAMPLING12"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_DIGI_FILT_OVERSAMPLING12&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;5&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_DIGI_FILT_OVERSAMPLING13"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_DIGI_FILT_OVERSAMPLING13&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;5&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_DIGI_FILT_OVERSAMPLING14"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_DIGI_FILT_OVERSAMPLING14&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;5&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_DIGI_FILT_OVERSAMPLING2"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_DIGI_FILT_OVERSAMPLING2&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;5&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_DIGI_FILT_OVERSAMPLING3"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_DIGI_FILT_OVERSAMPLING3&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;5&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_DIGI_FILT_OVERSAMPLING4"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_DIGI_FILT_OVERSAMPLING4&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;5&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_DIGI_FILT_OVERSAMPLING5"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_DIGI_FILT_OVERSAMPLING5&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;5&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_DIGI_FILT_OVERSAMPLING6"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_DIGI_FILT_OVERSAMPLING6&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;5&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_DIGI_FILT_OVERSAMPLING7"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_DIGI_FILT_OVERSAMPLING7&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;5&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_DIGI_FILT_OVERSAMPLING8"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_DIGI_FILT_OVERSAMPLING8&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;5&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_DIGI_FILT_OVERSAMPLING9"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_DIGI_FILT_OVERSAMPLING9&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;5&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_NOD_AKS0"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_NOD_AKS0&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;2&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_NOD_AKS1"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_NOD_AKS1&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;2&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_NOD_AKS10"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_NOD_AKS10&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;1&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_NOD_AKS11"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_NOD_AKS11&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;1&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_NOD_AKS12"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_NOD_AKS12&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;1&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_NOD_AKS13"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_NOD_AKS13&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;1&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_NOD_AKS14"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_NOD_AKS14&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;1&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_NOD_AKS2"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_NOD_AKS2&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;2&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_NOD_AKS3"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_NOD_AKS3&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;2&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_NOD_AKS4"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_NOD_AKS4&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;2&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_NOD_AKS5"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_NOD_AKS5&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;1&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_NOD_AKS6"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_NOD_AKS6&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;1&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_NOD_AKS7"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_NOD_AKS7&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;1&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_NOD_AKS8"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_NOD_AKS8&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;1&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_NOD_AKS9"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_NOD_AKS9&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;1&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_NOD_GAIN_ANA0"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_NOD_GAIN_ANA0&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;0&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_NOD_GAIN_ANA1"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_NOD_GAIN_ANA1&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;0&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_NOD_GAIN_ANA10"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_NOD_GAIN_ANA10&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;0&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_NOD_GAIN_ANA11"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_NOD_GAIN_ANA11&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;0&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_NOD_GAIN_ANA12"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_NOD_GAIN_ANA12&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;0&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_NOD_GAIN_ANA13"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_NOD_GAIN_ANA13&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;0&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_NOD_GAIN_ANA14"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_NOD_GAIN_ANA14&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;0&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_NOD_GAIN_ANA2"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_NOD_GAIN_ANA2&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;0&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_NOD_GAIN_ANA3"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_NOD_GAIN_ANA3&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;0&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_NOD_GAIN_ANA4"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_NOD_GAIN_ANA4&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;0&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_NOD_GAIN_ANA5"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_NOD_GAIN_ANA5&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;0&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_NOD_GAIN_ANA6"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_NOD_GAIN_ANA6&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;0&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_NOD_GAIN_ANA7"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_NOD_GAIN_ANA7&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;0&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_NOD_GAIN_ANA8"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_NOD_GAIN_ANA8&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;0&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_NOD_GAIN_ANA9"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_NOD_GAIN_ANA9&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;0&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_NOD_PTC_PRESCALER0"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_NOD_PTC_PRESCALER0&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;2&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_NOD_PTC_PRESCALER1"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_NOD_PTC_PRESCALER1&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;2&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_NOD_PTC_PRESCALER10"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_NOD_PTC_PRESCALER10&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;2&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_NOD_PTC_PRESCALER11"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_NOD_PTC_PRESCALER11&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;2&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_NOD_PTC_PRESCALER12"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_NOD_PTC_PRESCALER12&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;2&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_NOD_PTC_PRESCALER13"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_NOD_PTC_PRESCALER13&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;2&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_NOD_PTC_PRESCALER14"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_NOD_PTC_PRESCALER14&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;2&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_NOD_PTC_PRESCALER2"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_NOD_PTC_PRESCALER2&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;2&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_NOD_PTC_PRESCALER3"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_NOD_PTC_PRESCALER3&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;2&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_NOD_PTC_PRESCALER4"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_NOD_PTC_PRESCALER4&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;2&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_NOD_PTC_PRESCALER5"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_NOD_PTC_PRESCALER5&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;2&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_NOD_PTC_PRESCALER6"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_NOD_PTC_PRESCALER6&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;2&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_NOD_PTC_PRESCALER7"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_NOD_PTC_PRESCALER7&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;2&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_NOD_PTC_PRESCALER8"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_NOD_PTC_PRESCALER8&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;2&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_NOD_PTC_PRESCALER9"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_NOD_PTC_PRESCALER9&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;2&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_POS_HYS"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_POS_HYS&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;3&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_SCR_CONTACT_THRESHOLD0"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_SCR_CONTACT_THRESHOLD0&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;20&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_SCR_DEADBAND0"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_SCR_DEADBAND0&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;0&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_SCR_POS_HYS0"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_SCR_POS_HYS0&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;8&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_SENSOR_DET_THRESHOLD0"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_SENSOR_DET_THRESHOLD0&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;40&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_SENSOR_DET_THRESHOLD1"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_SENSOR_DET_THRESHOLD1&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;40&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_SENSOR_DET_THRESHOLD10"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_SENSOR_DET_THRESHOLD10&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;40&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_SENSOR_DET_THRESHOLD11"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_SENSOR_DET_THRESHOLD11&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;40&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_SENSOR_DET_THRESHOLD12"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_SENSOR_DET_THRESHOLD12&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;40&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_SENSOR_DET_THRESHOLD13"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_SENSOR_DET_THRESHOLD13&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;40&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_SENSOR_DET_THRESHOLD14"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_SENSOR_DET_THRESHOLD14&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;40&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_SENSOR_DET_THRESHOLD2"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_SENSOR_DET_THRESHOLD2&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;40&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_SENSOR_DET_THRESHOLD3"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_SENSOR_DET_THRESHOLD3&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;40&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_SENSOR_DET_THRESHOLD4"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_SENSOR_DET_THRESHOLD4&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;40&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_SENSOR_DET_THRESHOLD5"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_SENSOR_DET_THRESHOLD5&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;40&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_SENSOR_DET_THRESHOLD6"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_SENSOR_DET_THRESHOLD6&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;40&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_SENSOR_DET_THRESHOLD7"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_SENSOR_DET_THRESHOLD7&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;40&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_SENSOR_DET_THRESHOLD8"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_SENSOR_DET_THRESHOLD8&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;40&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_SENSOR_DET_THRESHOLD9"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_SENSOR_DET_THRESHOLD9&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;40&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_SENSOR_HYST0"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_SENSOR_HYST0&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;2&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_SENSOR_HYST1"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_SENSOR_HYST1&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;2&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_SENSOR_HYST10"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_SENSOR_HYST10&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;2&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_SENSOR_HYST11"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_SENSOR_HYST11&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;2&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_SENSOR_HYST12"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_SENSOR_HYST12&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;2&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_SENSOR_HYST13"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_SENSOR_HYST13&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;2&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_SENSOR_HYST14"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_SENSOR_HYST14&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;2&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_SENSOR_HYST2"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_SENSOR_HYST2&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;2&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_SENSOR_HYST3"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_SENSOR_HYST3&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;2&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_SENSOR_HYST4"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_SENSOR_HYST4&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;2&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_SENSOR_HYST5"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_SENSOR_HYST5&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;2&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_SENSOR_HYST6"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_SENSOR_HYST6&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;2&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_SENSOR_HYST7"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_SENSOR_HYST7&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;2&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_SENSOR_HYST8"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_SENSOR_HYST8&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;2&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_SENSOR_HYST9"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_SENSOR_HYST9&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;2&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_TOUCH_CHARGE_SHARE_DELAY0"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_TOUCH_CHARGE_SHARE_DELAY0&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;10&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_TOUCH_CHARGE_SHARE_DELAY1"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_TOUCH_CHARGE_SHARE_DELAY1&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;10&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_TOUCH_CHARGE_SHARE_DELAY10"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_TOUCH_CHARGE_SHARE_DELAY10&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;10&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_TOUCH_CHARGE_SHARE_DELAY11"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_TOUCH_CHARGE_SHARE_DELAY11&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;10&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_TOUCH_CHARGE_SHARE_DELAY12"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_TOUCH_CHARGE_SHARE_DELAY12&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;10&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_TOUCH_CHARGE_SHARE_DELAY13"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_TOUCH_CHARGE_SHARE_DELAY13&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;10&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_TOUCH_CHARGE_SHARE_DELAY14"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_TOUCH_CHARGE_SHARE_DELAY14&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;10&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_TOUCH_CHARGE_SHARE_DELAY2"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_TOUCH_CHARGE_SHARE_DELAY2&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;10&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_TOUCH_CHARGE_SHARE_DELAY3"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_TOUCH_CHARGE_SHARE_DELAY3&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;10&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_TOUCH_CHARGE_SHARE_DELAY4"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_TOUCH_CHARGE_SHARE_DELAY4&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;10&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_TOUCH_CHARGE_SHARE_DELAY5"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_TOUCH_CHARGE_SHARE_DELAY5&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;10&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_TOUCH_CHARGE_SHARE_DELAY6"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_TOUCH_CHARGE_SHARE_DELAY6&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;10&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_TOUCH_CHARGE_SHARE_DELAY7"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_TOUCH_CHARGE_SHARE_DELAY7&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;10&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_TOUCH_CHARGE_SHARE_DELAY8"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_TOUCH_CHARGE_SHARE_DELAY8&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;10&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_TOUCH_CHARGE_SHARE_DELAY9"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_TOUCH_CHARGE_SHARE_DELAY9&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;10&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DEF_TOUCH_MEASUREMENT_PERIOD_MS"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DEF_TOUCH_MEASUREMENT_PERIOD_MS&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;4&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="DS_TIMER_APPLY"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;DS_TIMER_APPLY&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;[]&amp;gt;[]&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="ENABLE_GESTURE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;ENABLE_GESTURE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;/&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="ENABLE_IIR_FILTER"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;ENABLE_IIR_FILTER&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;3&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="ENABLE_MED_FILTER"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;ENABLE_MED_FILTER&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;1&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="ENABLE_SCROLLER"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;ENABLE_SCROLLER&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;lib_qtouch&quot; value=&quot;false&quot;/&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;1&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="ENABLE_SURFACE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;ENABLE_SURFACE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="ENABLE_SURFACE1T"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;ENABLE_SURFACE1T&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="FREQ_AUTOTUNE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;FREQ_AUTOTUNE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;false&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="FTL_X_INFO"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;FTL_X_INFO&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;lib_qtouch&quot; value=&quot;X_NONE,X_NONE,X_NONE,X_NONE,X_NONE,X_NONE,X_NONE,X_NONE,X_NONE,X_NONE,X_NONE,X_NONE,X_NONE,X_NONE,X_NONE&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="FTL_Y_INFO"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;FTL_Y_INFO&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;lib_qtouch&quot; value=&quot;Y(15),Y(16),Y(17),Y(30),Y(31),Y(24),Y(25),Y(1),Y(2),Y(3),Y(10),Y(11),Y(12),Y(13),Y(14)&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="HORI_NUM_KEY"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;HORI_NUM_KEY&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;5&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="HORI_START_KEY"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;HORI_START_KEY&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;10&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="PTC_CLOCK_FREQ"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PTC_CLOCK_FREQ&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;lib_qtouch&quot; value=&quot;GCLK_ID_40_FREQ:sync&quot;/&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;1&quot; value=&quot;GCLK_ID_40_FREQ&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="SELFCAP-INPUT_0"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;SELFCAP-INPUT_0&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;15&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="SELFCAP-INPUT_1"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;SELFCAP-INPUT_1&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;16&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="SELFCAP-INPUT_10"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;SELFCAP-INPUT_10&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;10&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="SELFCAP-INPUT_11"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;SELFCAP-INPUT_11&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;11&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="SELFCAP-INPUT_12"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;SELFCAP-INPUT_12&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;12&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="SELFCAP-INPUT_13"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;SELFCAP-INPUT_13&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;13&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="SELFCAP-INPUT_14"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;SELFCAP-INPUT_14&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;14&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="SELFCAP-INPUT_2"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;SELFCAP-INPUT_2&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;17&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="SELFCAP-INPUT_3"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;SELFCAP-INPUT_3&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;30&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="SELFCAP-INPUT_4"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;SELFCAP-INPUT_4&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;31&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="SELFCAP-INPUT_5"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;SELFCAP-INPUT_5&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;24&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="SELFCAP-INPUT_6"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;SELFCAP-INPUT_6&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;25&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="SELFCAP-INPUT_7"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;SELFCAP-INPUT_7&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;1&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="SELFCAP-INPUT_8"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;SELFCAP-INPUT_8&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;2&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="SELFCAP-INPUT_9"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;SELFCAP-INPUT_9&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;3&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="SENSE_TECHNOLOGY"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;SENSE_TECHNOLOGY&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;0&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="SURFACE_MENU"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;SURFACE_MENU&quot;&gt;
    &lt;Attributes dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Boolean dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;visible&quot;&gt;
        &lt;Value dnOrder=&quot;0&quot;&gt;true&lt;/Value&gt;
      &lt;/Boolean&gt;
    &lt;/Attributes&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="TOUCH_CHAN_ENABLE_CNT"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;TOUCH_CHAN_ENABLE_CNT&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;15&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="TOUCH_CH_SURFACE_X_LINES"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;TOUCH_CH_SURFACE_X_LINES&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;lib_qtouch&quot; value=&quot;X(10)|X(11)|X(12)|X(13)|X(14)+X(10)|X(11)|X(12)|X(13)|X(14)+X(10)|X(11)|X(12)|X(13)|X(14)+X(10)|X(11)|X(12)|X(13)|X(14)+X(10)|X(11)|X(12)|X(13)|X(14)+X(24)|X(25)|X(1)|X(2)|X(3)+X(24)|X(25)|X(1)|X(2)|X(3)+X(24)|X(25)|X(1)|X(2)|X(3)+X(24)|X(25)|X(1)|X(2)|X(3)+X(24)|X(25)|X(1)|X(2)|X(3)&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="TOUCH_CH_SURFACE_Y_LINES"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;TOUCH_CH_SURFACE_Y_LINES&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;lib_qtouch&quot; value=&quot;Y(24)+Y(25)+Y(1)+Y(2)+Y(3)+Y(10)+Y(11)+Y(12)+Y(13)+Y(14)&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="TOUCH_ENABLE_CH_0"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;TOUCH_ENABLE_CH_0&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="TOUCH_ENABLE_CH_1"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;TOUCH_ENABLE_CH_1&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="TOUCH_ENABLE_CH_10"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;TOUCH_ENABLE_CH_10&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="TOUCH_ENABLE_CH_11"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;TOUCH_ENABLE_CH_11&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="TOUCH_ENABLE_CH_12"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;TOUCH_ENABLE_CH_12&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="TOUCH_ENABLE_CH_13"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;TOUCH_ENABLE_CH_13&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="TOUCH_ENABLE_CH_14"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;TOUCH_ENABLE_CH_14&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="TOUCH_ENABLE_CH_2"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;TOUCH_ENABLE_CH_2&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="TOUCH_ENABLE_CH_3"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;TOUCH_ENABLE_CH_3&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="TOUCH_ENABLE_CH_4"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;TOUCH_ENABLE_CH_4&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="TOUCH_ENABLE_CH_5"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;TOUCH_ENABLE_CH_5&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="TOUCH_ENABLE_CH_6"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;TOUCH_ENABLE_CH_6&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="TOUCH_ENABLE_CH_7"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;TOUCH_ENABLE_CH_7&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="TOUCH_ENABLE_CH_8"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;TOUCH_ENABLE_CH_8&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="TOUCH_ENABLE_CH_9"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;TOUCH_ENABLE_CH_9&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="TOUCH_ENABLE_KEY_0"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;TOUCH_ENABLE_KEY_0&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="TOUCH_ENABLE_KEY_1"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;TOUCH_ENABLE_KEY_1&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="TOUCH_ENABLE_KEY_10"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;TOUCH_ENABLE_KEY_10&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="TOUCH_ENABLE_KEY_11"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;TOUCH_ENABLE_KEY_11&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="TOUCH_ENABLE_KEY_12"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;TOUCH_ENABLE_KEY_12&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="TOUCH_ENABLE_KEY_13"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;TOUCH_ENABLE_KEY_13&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="TOUCH_ENABLE_KEY_14"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;TOUCH_ENABLE_KEY_14&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="TOUCH_ENABLE_KEY_2"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;TOUCH_ENABLE_KEY_2&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="TOUCH_ENABLE_KEY_3"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;TOUCH_ENABLE_KEY_3&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="TOUCH_ENABLE_KEY_4"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;TOUCH_ENABLE_KEY_4&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="TOUCH_ENABLE_KEY_5"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;TOUCH_ENABLE_KEY_5&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="TOUCH_ENABLE_KEY_6"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;TOUCH_ENABLE_KEY_6&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="TOUCH_ENABLE_KEY_7"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;TOUCH_ENABLE_KEY_7&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="TOUCH_ENABLE_KEY_8"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;TOUCH_ENABLE_KEY_8&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="TOUCH_ENABLE_KEY_9"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;TOUCH_ENABLE_KEY_9&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="TOUCH_ENABLE_SCROLLER_0"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;TOUCH_ENABLE_SCROLLER_0&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="TOUCH_GESTURE_HEADER"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;TOUCH_GESTURE_HEADER&quot;&gt;
    &lt;Attributes dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Boolean dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;enabled&quot;&gt;
        &lt;Value dnOrder=&quot;0&quot;&gt;false&lt;/Value&gt;
      &lt;/Boolean&gt;
    &lt;/Attributes&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="TOUCH_GESTURE_LIB"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;TOUCH_GESTURE_LIB&quot;&gt;
    &lt;Attributes dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Boolean dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;enabled&quot;&gt;
        &lt;Value dnOrder=&quot;0&quot;&gt;false&lt;/Value&gt;
      &lt;/Boolean&gt;
    &lt;/Attributes&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="TOUCH_HOP_AUTO_HEADER"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;TOUCH_HOP_AUTO_HEADER&quot;&gt;
    &lt;Attributes dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Boolean dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;enabled&quot;&gt;
        &lt;Value dnOrder=&quot;0&quot;&gt;false&lt;/Value&gt;
      &lt;/Boolean&gt;
    &lt;/Attributes&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="TOUCH_HOP_AUTO_LIB"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;TOUCH_HOP_AUTO_LIB&quot;&gt;
    &lt;Attributes dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Boolean dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;enabled&quot;&gt;
        &lt;Value dnOrder=&quot;0&quot;&gt;false&lt;/Value&gt;
      &lt;/Boolean&gt;
    &lt;/Attributes&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="TOUCH_HOP_HEADER"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;TOUCH_HOP_HEADER&quot;&gt;
    &lt;Attributes dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Boolean dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;enabled&quot;&gt;
        &lt;Value dnOrder=&quot;0&quot;&gt;true&lt;/Value&gt;
      &lt;/Boolean&gt;
    &lt;/Attributes&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="TOUCH_HOP_LIB"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;TOUCH_HOP_LIB&quot;&gt;
    &lt;Attributes dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Boolean dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;enabled&quot;&gt;
        &lt;Value dnOrder=&quot;0&quot;&gt;true&lt;/Value&gt;
      &lt;/Boolean&gt;
    &lt;/Attributes&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="TOUCH_KEY_ENABLE_CNT"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;TOUCH_KEY_ENABLE_CNT&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;15&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="TOUCH_LOADED"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;TOUCH_LOADED&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="TOUCH_PRE_GENERATE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;TOUCH_PRE_GENERATE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;lib_qtouch&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;1&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="TOUCH_SCRIPT_EVENT"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;TOUCH_SCRIPT_EVENT&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;lib_qtouch&quot; value=&quot;ptcclock&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="TOUCH_SCROLLER_ENABLE_CNT"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;TOUCH_SCROLLER_ENABLE_CNT&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;1&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="TOUCH_SCR_HEADER"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;TOUCH_SCR_HEADER&quot;&gt;
    &lt;Attributes dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Boolean dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;enabled&quot;&gt;
        &lt;Value dnOrder=&quot;0&quot;&gt;true&lt;/Value&gt;
      &lt;/Boolean&gt;
    &lt;/Attributes&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="TOUCH_SCR_LIB"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;TOUCH_SCR_LIB&quot;&gt;
    &lt;Attributes dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Boolean dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;enabled&quot;&gt;
        &lt;Value dnOrder=&quot;0&quot;&gt;true&lt;/Value&gt;
      &lt;/Boolean&gt;
    &lt;/Attributes&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="TOUCH_SCR_SIZE0"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;TOUCH_SCR_SIZE0&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;5&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="TOUCH_SCR_START_KEY0"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;TOUCH_SCR_START_KEY0&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;0&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="TOUCH_SURFACE1T_HEADER"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;TOUCH_SURFACE1T_HEADER&quot;&gt;
    &lt;Attributes dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Boolean dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;enabled&quot;&gt;
        &lt;Value dnOrder=&quot;0&quot;&gt;true&lt;/Value&gt;
      &lt;/Boolean&gt;
    &lt;/Attributes&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="TOUCH_SURFACE1T_LIB"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;TOUCH_SURFACE1T_LIB&quot;&gt;
    &lt;Attributes dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Boolean dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;enabled&quot;&gt;
        &lt;Value dnOrder=&quot;0&quot;&gt;true&lt;/Value&gt;
      &lt;/Boolean&gt;
    &lt;/Attributes&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="TOUCH_TIMER_INSTANCE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;TOUCH_TIMER_INSTANCE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;lib_qtouch&quot; value=&quot;RTC&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="TOUCH_WARNING"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;TOUCH_WARNING&quot;&gt;
    &lt;Attributes dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;String dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;description&quot;&gt;
        &lt;Value dnOrder=&quot;0&quot;&gt;Open&amp;amp;#160;touch&amp;amp;#160;configurator&amp;amp;#160;and&amp;amp;#160;save&amp;amp;#160;project&lt;/Value&gt;
      &lt;/String&gt;
      &lt;String dnOrder=&quot;1&quot; id=&quot;label&quot;&gt;
        &lt;Value dnOrder=&quot;0&quot;&gt;!!!Warning&amp;amp;#160;PTC&amp;amp;#160;clock&amp;amp;#160;out&amp;amp;#160;of&amp;amp;#160;sync&lt;/Value&gt;
      &lt;/String&gt;
      &lt;Boolean dnOrder=&quot;2&quot; id=&quot;visible&quot;&gt;
        &lt;Value dnOrder=&quot;0&quot;&gt;true&lt;/Value&gt;
      &lt;/Boolean&gt;
    &lt;/Attributes&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="VERT_NUM_KEY"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;VERT_NUM_KEY&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;5&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="lib_qtouch" name="VERT_START_KEY"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;lib_qtouch&gt;
  &lt;lib_qtouch dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;VERT_START_KEY&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;5&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/lib_qtouch&gt;
&lt;/lib_qtouch&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="nvmctrl" name="#&amp;__MCC_Group_Parrent_id"/>
         <value>__ROOTVIEW</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="nvmctrl" name="NVM_RWS"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;nvmctrl&gt;
  &lt;nvmctrl dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;NVM_RWS&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;nvmctrl&quot; value=&quot;5&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/nvmctrl&gt;
&lt;/nvmctrl&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="ptc" name="!@#harmonyAttachmentState"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;ptc&gt;
  &lt;ptc dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
    &lt;Attachments dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;DirectDependency dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;lib_acquire&quot;&gt;
        &lt;Attributes dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
          &lt;String dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;targetComponentID&quot;&gt;
            &lt;Value dnOrder=&quot;0&quot;&gt;adc0&lt;/Value&gt;
          &lt;/String&gt;
          &lt;String dnOrder=&quot;1&quot; id=&quot;targetAttachmentID&quot;&gt;
            &lt;Value dnOrder=&quot;0&quot;&gt;ADC0_ADC&lt;/Value&gt;
          &lt;/String&gt;
        &lt;/Attributes&gt;
      &lt;/DirectDependency&gt;
      &lt;DirectCapability dnOrder=&quot;1&quot; id=&quot;ptc_Acq_Engine&quot;&gt;
        &lt;Attributes dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
          &lt;String dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;targetComponentID&quot;&gt;
            &lt;Value dnOrder=&quot;0&quot;&gt;lib_qtouch&lt;/Value&gt;
          &lt;/String&gt;
          &lt;String dnOrder=&quot;1&quot; id=&quot;targetAttachmentID&quot;&gt;
            &lt;Value dnOrder=&quot;0&quot;&gt;lib_acquire&lt;/Value&gt;
          &lt;/String&gt;
        &lt;/Attributes&gt;
      &lt;/DirectCapability&gt;
    &lt;/Attachments&gt;
  &lt;/ptc&gt;
&lt;/ptc&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="ptc" name="#&amp;__MCC_Group_Parrent_id"/>
         <value>__ROOTVIEW</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="rtc" name="!@#harmonyAttachmentState"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;rtc&gt;
  &lt;rtc dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
    &lt;Attachments dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;DirectCapability dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;RTC_TMR&quot;&gt;
        &lt;Attributes dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
          &lt;String dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;targetComponentID&quot;&gt;
            &lt;Value dnOrder=&quot;0&quot;&gt;lib_qtouch&lt;/Value&gt;
          &lt;/String&gt;
          &lt;String dnOrder=&quot;1&quot; id=&quot;targetAttachmentID&quot;&gt;
            &lt;Value dnOrder=&quot;0&quot;&gt;Touch_timer&lt;/Value&gt;
          &lt;/String&gt;
        &lt;/Attributes&gt;
      &lt;/DirectCapability&gt;
    &lt;/Attachments&gt;
  &lt;/rtc&gt;
&lt;/rtc&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="rtc" name="#&amp;__MCC_Group_Parrent_id"/>
         <value>__ROOTVIEW</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="rtc" name="CALLBACK_API_NAME"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;rtc&gt;
  &lt;rtc dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;CALLBACK_API_NAME&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;rtc&quot; value=&quot;RTC_Timer32CallbackRegister&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/rtc&gt;
&lt;/rtc&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="rtc" name="COMPARE_SET_API_NAME"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;rtc&gt;
  &lt;rtc dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;COMPARE_SET_API_NAME&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;rtc&quot; value=&quot;RTC_Timer32Compare0Set&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/rtc&gt;
&lt;/rtc&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="rtc" name="COUNTER_GET_API_NAME"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;rtc&gt;
  &lt;rtc dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;COUNTER_GET_API_NAME&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;rtc&quot; value=&quot;RTC_Timer32CounterGet&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/rtc&gt;
&lt;/rtc&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="rtc" name="FREQUENCY_GET_API_NAME"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;rtc&gt;
  &lt;rtc dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;FREQUENCY_GET_API_NAME&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;rtc&quot; value=&quot;RTC_Timer32FrequencyGet&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/rtc&gt;
&lt;/rtc&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="rtc" name="IRQ_ENUM_NAME"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;rtc&gt;
  &lt;rtc dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;IRQ_ENUM_NAME&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;rtc&quot; value=&quot;RTC_IRQn&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/rtc&gt;
&lt;/rtc&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="rtc" name="PERIOD_SET_API_NAME"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;rtc&gt;
  &lt;rtc dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PERIOD_SET_API_NAME&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;rtc&quot; value=&quot;&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/rtc&gt;
&lt;/rtc&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="rtc" name="RTC_COUNTSYNC_ENABLE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;rtc&gt;
  &lt;rtc dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;RTC_COUNTSYNC_ENABLE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;lib_qtouch&quot; value=&quot;false&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/rtc&gt;
&lt;/rtc&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="rtc" name="RTC_MODE0_INTENSET"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;rtc&gt;
  &lt;rtc dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;RTC_MODE0_INTENSET&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;rtc&quot; value=&quot;256&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/rtc&gt;
&lt;/rtc&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="rtc" name="RTC_MODE0_INTENSET_CMP0_ENABLE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;rtc&gt;
  &lt;rtc dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;RTC_MODE0_INTENSET_CMP0_ENABLE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;lib_qtouch&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/rtc&gt;
&lt;/rtc&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="rtc" name="RTC_MODE0_MATCHCLR"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;rtc&gt;
  &lt;rtc dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;RTC_MODE0_MATCHCLR&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;lib_qtouch&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/rtc&gt;
&lt;/rtc&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="rtc" name="RTC_MODE0_PRESCALER"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;rtc&gt;
  &lt;rtc dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;RTC_MODE0_PRESCALER&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;lib_qtouch&quot; value=&quot;1&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/rtc&gt;
&lt;/rtc&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="rtc" name="RTC_MODE0_TIMER_COMPARE0"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;rtc&gt;
  &lt;rtc dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;RTC_MODE0_TIMER_COMPARE0&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;lib_qtouch&quot; value=&quot;1&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/rtc&gt;
&lt;/rtc&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="rtc" name="RTC_MODULE_SELECTION"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;rtc&gt;
  &lt;rtc dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;RTC_MODULE_SELECTION&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;lib_qtouch&quot; value=&quot;0&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/rtc&gt;
&lt;/rtc&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="rtc" name="TIMER_PERIOD_MAX"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;rtc&gt;
  &lt;rtc dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;TIMER_PERIOD_MAX&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;rtc&quot; value=&quot;0xFFFFFFFF&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/rtc&gt;
&lt;/rtc&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="rtc" name="TIMER_START_API_NAME"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;rtc&gt;
  &lt;rtc dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;TIMER_START_API_NAME&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;rtc&quot; value=&quot;RTC_Timer32Start&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/rtc&gt;
&lt;/rtc&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="rtc" name="TIMER_STOP_API_NAME"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;rtc&gt;
  &lt;rtc dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;TIMER_STOP_API_NAME&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;rtc&quot; value=&quot;RTC_Timer32Stop&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/rtc&gt;
&lt;/rtc&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="rtc" name="TIMER_WIDTH"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;rtc&gt;
  &lt;rtc dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;TIMER_WIDTH&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;rtc&quot; value=&quot;32&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/rtc&gt;
&lt;/rtc&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="sercom0" name="#&amp;__MCC_Group_Parrent_id"/>
         <value>__ROOTVIEW</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="sercom0" name="I2CM_BAUD"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;sercom0&gt;
  &lt;sercom0 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;I2CM_BAUD&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;sercom0&quot; value=&quot;34&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/sercom0&gt;
&lt;/sercom0&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="sercom0" name="I2CS_SDASETUP_TIME_NS"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;sercom0&gt;
  &lt;sercom0 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;I2CS_SDASETUP_TIME_NS&quot;&gt;
    &lt;Attributes dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Integer dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;max&quot;&gt;
        &lt;Value dnOrder=&quot;0&quot;&gt;2050&lt;/Value&gt;
      &lt;/Integer&gt;
    &lt;/Attributes&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;1&quot;/&gt;
  &lt;/sercom0&gt;
&lt;/sercom0&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="sercom0" name="I2CS_SDASETUP_TIME_REG_VALUE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;sercom0&gt;
  &lt;sercom0 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;I2CS_SDASETUP_TIME_REG_VALUE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;sercom0&quot; value=&quot;1&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/sercom0&gt;
&lt;/sercom0&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="sercom0" name="I2CS_SDASETUP_TIME_SUPPORT"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;sercom0&gt;
  &lt;sercom0 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;I2CS_SDASETUP_TIME_SUPPORT&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;sercom0&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/sercom0&gt;
&lt;/sercom0&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="sercom0" name="RECEIVE_DATA_REGISTER"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;sercom0&gt;
  &lt;sercom0 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;RECEIVE_DATA_REGISTER&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;sercom0&quot; value=&quot;&amp;amp;(SERCOM0_REGS-&amp;gt;SPIM.SERCOM_DATA)&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/sercom0&gt;
&lt;/sercom0&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="sercom0" name="SERCOM_MODE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;sercom0&gt;
  &lt;sercom0 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;SERCOM_MODE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;1&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/sercom0&gt;
&lt;/sercom0&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="sercom0" name="SERCOM_SPIM_COMMON_HEADER"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;sercom0&gt;
  &lt;sercom0 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;SERCOM_SPIM_COMMON_HEADER&quot;&gt;
    &lt;Attributes dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Boolean dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;enabled&quot;&gt;
        &lt;Value dnOrder=&quot;0&quot;&gt;true&lt;/Value&gt;
      &lt;/Boolean&gt;
    &lt;/Attributes&gt;
  &lt;/sercom0&gt;
&lt;/sercom0&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="sercom0" name="SERCOM_SPIM_HEADER"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;sercom0&gt;
  &lt;sercom0 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;SERCOM_SPIM_HEADER&quot;&gt;
    &lt;Attributes dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Boolean dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;enabled&quot;&gt;
        &lt;Value dnOrder=&quot;0&quot;&gt;true&lt;/Value&gt;
      &lt;/Boolean&gt;
    &lt;/Attributes&gt;
  &lt;/sercom0&gt;
&lt;/sercom0&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="sercom0" name="SERCOM_SPIM_SOURCE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;sercom0&gt;
  &lt;sercom0 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;SERCOM_SPIM_SOURCE&quot;&gt;
    &lt;Attributes dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Boolean dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;enabled&quot;&gt;
        &lt;Value dnOrder=&quot;0&quot;&gt;true&lt;/Value&gt;
      &lt;/Boolean&gt;
    &lt;/Attributes&gt;
  &lt;/sercom0&gt;
&lt;/sercom0&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="sercom0" name="SERCOM_USART_COMMON_HEADER"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;sercom0&gt;
  &lt;sercom0 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;SERCOM_USART_COMMON_HEADER&quot;&gt;
    &lt;Attributes dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Boolean dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;enabled&quot;&gt;
        &lt;Value dnOrder=&quot;0&quot;&gt;false&lt;/Value&gt;
      &lt;/Boolean&gt;
    &lt;/Attributes&gt;
  &lt;/sercom0&gt;
&lt;/sercom0&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="sercom0" name="SERCOM_USART_HEADER"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;sercom0&gt;
  &lt;sercom0 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;SERCOM_USART_HEADER&quot;&gt;
    &lt;Attributes dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Boolean dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;enabled&quot;&gt;
        &lt;Value dnOrder=&quot;0&quot;&gt;false&lt;/Value&gt;
      &lt;/Boolean&gt;
    &lt;/Attributes&gt;
  &lt;/sercom0&gt;
&lt;/sercom0&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="sercom0" name="SERCOM_USART_SOURCE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;sercom0&gt;
  &lt;sercom0 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;SERCOM_USART_SOURCE&quot;&gt;
    &lt;Attributes dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Boolean dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;enabled&quot;&gt;
        &lt;Value dnOrder=&quot;0&quot;&gt;false&lt;/Value&gt;
      &lt;/Boolean&gt;
    &lt;/Attributes&gt;
  &lt;/sercom0&gt;
&lt;/sercom0&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="sercom0" name="SPI_BAUD_RATE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;sercom0&gt;
  &lt;sercom0 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;SPI_BAUD_RATE&quot;&gt;
    &lt;Attributes dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Boolean dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;visible&quot;&gt;
        &lt;Value dnOrder=&quot;0&quot;&gt;true&lt;/Value&gt;
      &lt;/Boolean&gt;
    &lt;/Attributes&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;1&quot;/&gt;
  &lt;/sercom0&gt;
&lt;/sercom0&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="sercom0" name="SPI_BAUD_REG_VALUE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;sercom0&gt;
  &lt;sercom0 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;SPI_BAUD_REG_VALUE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;sercom0&quot; value=&quot;3&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/sercom0&gt;
&lt;/sercom0&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="sercom0" name="SPI_CHARSIZE_BITS"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;sercom0&gt;
  &lt;sercom0 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;SPI_CHARSIZE_BITS&quot;&gt;
    &lt;Attributes dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Boolean dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;visible&quot;&gt;
        &lt;Value dnOrder=&quot;0&quot;&gt;true&lt;/Value&gt;
      &lt;/Boolean&gt;
    &lt;/Attributes&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;1&quot;/&gt;
  &lt;/sercom0&gt;
&lt;/sercom0&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="sercom0" name="SPI_CLOCK_MODE_COMMENT"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;sercom0&gt;
  &lt;sercom0 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;SPI_CLOCK_MODE_COMMENT&quot;&gt;
    &lt;Attributes dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;String dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;text&quot;&gt;
        &lt;Value dnOrder=&quot;0&quot;&gt;***SPI&amp;amp;#160;Transfer&amp;amp;#160;Mode&amp;amp;#160;1&amp;amp;#160;is&amp;amp;#160;Selected***&lt;/Value&gt;
      &lt;/String&gt;
      &lt;Boolean dnOrder=&quot;1&quot; id=&quot;visible&quot;&gt;
        &lt;Value dnOrder=&quot;0&quot;&gt;true&lt;/Value&gt;
      &lt;/Boolean&gt;
    &lt;/Attributes&gt;
  &lt;/sercom0&gt;
&lt;/sercom0&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="sercom0" name="SPI_CLOCK_PHASE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;sercom0&gt;
  &lt;sercom0 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;SPI_CLOCK_PHASE&quot;&gt;
    &lt;Attributes dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Boolean dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;visible&quot;&gt;
        &lt;Value dnOrder=&quot;0&quot;&gt;true&lt;/Value&gt;
      &lt;/Boolean&gt;
    &lt;/Attributes&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;1&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;1&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/sercom0&gt;
&lt;/sercom0&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="sercom0" name="SPI_CLOCK_POLARITY"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;sercom0&gt;
  &lt;sercom0 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;SPI_CLOCK_POLARITY&quot;&gt;
    &lt;Attributes dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Boolean dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;visible&quot;&gt;
        &lt;Value dnOrder=&quot;0&quot;&gt;true&lt;/Value&gt;
      &lt;/Boolean&gt;
    &lt;/Attributes&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;1&quot;/&gt;
  &lt;/sercom0&gt;
&lt;/sercom0&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="sercom0" name="SPI_DATA_ORDER"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;sercom0&gt;
  &lt;sercom0 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;SPI_DATA_ORDER&quot;&gt;
    &lt;Attributes dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Boolean dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;visible&quot;&gt;
        &lt;Value dnOrder=&quot;0&quot;&gt;true&lt;/Value&gt;
      &lt;/Boolean&gt;
    &lt;/Attributes&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;1&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;1&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/sercom0&gt;
&lt;/sercom0&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="sercom0" name="SPI_DIPO"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;sercom0&gt;
  &lt;sercom0 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;SPI_DIPO&quot;&gt;
    &lt;Attributes dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Boolean dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;visible&quot;&gt;
        &lt;Value dnOrder=&quot;0&quot;&gt;true&lt;/Value&gt;
      &lt;/Boolean&gt;
    &lt;/Attributes&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;1&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;3&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/sercom0&gt;
&lt;/sercom0&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="sercom0" name="SPI_DOPO"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;sercom0&gt;
  &lt;sercom0 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;SPI_DOPO&quot;&gt;
    &lt;Attributes dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Boolean dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;visible&quot;&gt;
        &lt;Value dnOrder=&quot;0&quot;&gt;true&lt;/Value&gt;
      &lt;/Boolean&gt;
    &lt;/Attributes&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;1&quot;/&gt;
  &lt;/sercom0&gt;
&lt;/sercom0&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="sercom0" name="SPI_INTERRUPT_MODE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;sercom0&gt;
  &lt;sercom0 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;SPI_INTERRUPT_MODE&quot;&gt;
    &lt;Attributes dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Boolean dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;visible&quot;&gt;
        &lt;Value dnOrder=&quot;0&quot;&gt;true&lt;/Value&gt;
      &lt;/Boolean&gt;
    &lt;/Attributes&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;1&quot;/&gt;
  &lt;/sercom0&gt;
&lt;/sercom0&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="sercom0" name="SPI_MSSEN"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;sercom0&gt;
  &lt;sercom0 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;SPI_MSSEN&quot;&gt;
    &lt;Attributes dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Boolean dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;visible&quot;&gt;
        &lt;Value dnOrder=&quot;0&quot;&gt;true&lt;/Value&gt;
      &lt;/Boolean&gt;
    &lt;/Attributes&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;1&quot;/&gt;
  &lt;/sercom0&gt;
&lt;/sercom0&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="sercom0" name="SPI_RECIEVER_ENABLE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;sercom0&gt;
  &lt;sercom0 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;SPI_RECIEVER_ENABLE&quot;&gt;
    &lt;Attributes dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Boolean dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;visible&quot;&gt;
        &lt;Value dnOrder=&quot;0&quot;&gt;true&lt;/Value&gt;
      &lt;/Boolean&gt;
    &lt;/Attributes&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;1&quot;/&gt;
  &lt;/sercom0&gt;
&lt;/sercom0&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="sercom0" name="SPI_RUNSTDBY"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;sercom0&gt;
  &lt;sercom0 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;SPI_RUNSTDBY&quot;&gt;
    &lt;Attributes dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Boolean dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;visible&quot;&gt;
        &lt;Value dnOrder=&quot;0&quot;&gt;true&lt;/Value&gt;
      &lt;/Boolean&gt;
    &lt;/Attributes&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;1&quot;/&gt;
  &lt;/sercom0&gt;
&lt;/sercom0&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="sercom0" name="TRANSMIT_DATA_REGISTER"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;sercom0&gt;
  &lt;sercom0 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;TRANSMIT_DATA_REGISTER&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;sercom0&quot; value=&quot;&amp;amp;(SERCOM0_REGS-&amp;gt;SPIM.SERCOM_DATA)&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/sercom0&gt;
&lt;/sercom0&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="sercom0" name="USART_BAUD_RATE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;sercom0&gt;
  &lt;sercom0 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;USART_BAUD_RATE&quot;&gt;
    &lt;Attributes dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Boolean dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;visible&quot;&gt;
        &lt;Value dnOrder=&quot;0&quot;&gt;false&lt;/Value&gt;
      &lt;/Boolean&gt;
    &lt;/Attributes&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;1&quot;/&gt;
  &lt;/sercom0&gt;
&lt;/sercom0&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="sercom0" name="USART_BAUD_VALUE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;sercom0&gt;
  &lt;sercom0 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;USART_BAUD_VALUE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;sercom0&quot; value=&quot;50436&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/sercom0&gt;
&lt;/sercom0&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="sercom0" name="USART_CHARSIZE_BITS"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;sercom0&gt;
  &lt;sercom0 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;USART_CHARSIZE_BITS&quot;&gt;
    &lt;Attributes dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Boolean dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;visible&quot;&gt;
        &lt;Value dnOrder=&quot;0&quot;&gt;false&lt;/Value&gt;
      &lt;/Boolean&gt;
    &lt;/Attributes&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;1&quot;/&gt;
  &lt;/sercom0&gt;
&lt;/sercom0&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="sercom0" name="USART_DATA_BITS"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;sercom0&gt;
  &lt;sercom0 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;USART_DATA_BITS&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;sercom0&quot; value=&quot;DRV_USART_DATA_8_BIT&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/sercom0&gt;
&lt;/sercom0&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="sercom0" name="USART_FORM"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;sercom0&gt;
  &lt;sercom0 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;USART_FORM&quot;&gt;
    &lt;Attributes dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Boolean dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;visible&quot;&gt;
        &lt;Value dnOrder=&quot;0&quot;&gt;false&lt;/Value&gt;
      &lt;/Boolean&gt;
    &lt;/Attributes&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;1&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;sercom0&quot; value=&quot;0&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/sercom0&gt;
&lt;/sercom0&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="sercom0" name="USART_INTERRUPT_MODE_ENABLE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;sercom0&gt;
  &lt;sercom0 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;USART_INTERRUPT_MODE_ENABLE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;sercom0&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/sercom0&gt;
&lt;/sercom0&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="sercom0" name="USART_LIN_MASTER_SUPPORTED"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;sercom0&gt;
  &lt;sercom0 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;USART_LIN_MASTER_SUPPORTED&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;sercom0&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/sercom0&gt;
&lt;/sercom0&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="sercom0" name="USART_OPERATING_MODE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;sercom0&gt;
  &lt;sercom0 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;USART_OPERATING_MODE&quot;&gt;
    &lt;Attributes dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Boolean dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;visible&quot;&gt;
        &lt;Value dnOrder=&quot;0&quot;&gt;false&lt;/Value&gt;
      &lt;/Boolean&gt;
    &lt;/Attributes&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;1&quot;/&gt;
  &lt;/sercom0&gt;
&lt;/sercom0&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="sercom0" name="USART_PARITY_MODE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;sercom0&gt;
  &lt;sercom0 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;USART_PARITY_MODE&quot;&gt;
    &lt;Attributes dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Boolean dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;visible&quot;&gt;
        &lt;Value dnOrder=&quot;0&quot;&gt;false&lt;/Value&gt;
      &lt;/Boolean&gt;
    &lt;/Attributes&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;1&quot;/&gt;
  &lt;/sercom0&gt;
&lt;/sercom0&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="sercom0" name="USART_RING_BUFFER_MODE_ENABLE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;sercom0&gt;
  &lt;sercom0 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;USART_RING_BUFFER_MODE_ENABLE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;sercom0&quot; value=&quot;false&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/sercom0&gt;
&lt;/sercom0&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="sercom0" name="USART_RUNSTDBY"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;sercom0&gt;
  &lt;sercom0 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;USART_RUNSTDBY&quot;&gt;
    &lt;Attributes dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Boolean dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;visible&quot;&gt;
        &lt;Value dnOrder=&quot;0&quot;&gt;false&lt;/Value&gt;
      &lt;/Boolean&gt;
    &lt;/Attributes&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;1&quot;/&gt;
  &lt;/sercom0&gt;
&lt;/sercom0&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="sercom0" name="USART_RXPO"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;sercom0&gt;
  &lt;sercom0 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;USART_RXPO&quot;&gt;
    &lt;Attributes dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Boolean dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;visible&quot;&gt;
        &lt;Value dnOrder=&quot;0&quot;&gt;false&lt;/Value&gt;
      &lt;/Boolean&gt;
    &lt;/Attributes&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;1&quot;/&gt;
  &lt;/sercom0&gt;
&lt;/sercom0&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="sercom0" name="USART_RX_ENABLE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;sercom0&gt;
  &lt;sercom0 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;USART_RX_ENABLE&quot;&gt;
    &lt;Attributes dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Boolean dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;visible&quot;&gt;
        &lt;Value dnOrder=&quot;0&quot;&gt;false&lt;/Value&gt;
      &lt;/Boolean&gt;
    &lt;/Attributes&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;1&quot;/&gt;
  &lt;/sercom0&gt;
&lt;/sercom0&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="sercom0" name="USART_SAMPLE_COUNT"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;sercom0&gt;
  &lt;sercom0 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;USART_SAMPLE_COUNT&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;sercom0&quot; value=&quot;16&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/sercom0&gt;
&lt;/sercom0&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="sercom0" name="USART_SAMPLE_RATE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;sercom0&gt;
  &lt;sercom0 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;USART_SAMPLE_RATE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;sercom0&quot; value=&quot;0&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/sercom0&gt;
&lt;/sercom0&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="sercom0" name="USART_SFDE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;sercom0&gt;
  &lt;sercom0 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;USART_SFDE&quot;&gt;
    &lt;Attributes dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Boolean dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;visible&quot;&gt;
        &lt;Value dnOrder=&quot;0&quot;&gt;false&lt;/Value&gt;
      &lt;/Boolean&gt;
    &lt;/Attributes&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;1&quot;/&gt;
  &lt;/sercom0&gt;
&lt;/sercom0&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="sercom0" name="USART_STOP_BIT"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;sercom0&gt;
  &lt;sercom0 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;USART_STOP_BIT&quot;&gt;
    &lt;Attributes dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Boolean dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;visible&quot;&gt;
        &lt;Value dnOrder=&quot;0&quot;&gt;false&lt;/Value&gt;
      &lt;/Boolean&gt;
    &lt;/Attributes&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;1&quot;/&gt;
  &lt;/sercom0&gt;
&lt;/sercom0&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="sercom0" name="USART_TXPO"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;sercom0&gt;
  &lt;sercom0 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;USART_TXPO&quot;&gt;
    &lt;Attributes dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Boolean dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;visible&quot;&gt;
        &lt;Value dnOrder=&quot;0&quot;&gt;false&lt;/Value&gt;
      &lt;/Boolean&gt;
    &lt;/Attributes&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;1&quot;/&gt;
  &lt;/sercom0&gt;
&lt;/sercom0&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="sercom0" name="USART_TX_ENABLE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;sercom0&gt;
  &lt;sercom0 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;USART_TX_ENABLE&quot;&gt;
    &lt;Attributes dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Boolean dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;visible&quot;&gt;
        &lt;Value dnOrder=&quot;0&quot;&gt;false&lt;/Value&gt;
      &lt;/Boolean&gt;
    &lt;/Attributes&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;1&quot;/&gt;
  &lt;/sercom0&gt;
&lt;/sercom0&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="sercom1" name="#&amp;__MCC_Group_Parrent_id"/>
         <value>__ROOTVIEW</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="sercom1" name="I2CM_BAUD"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;sercom1&gt;
  &lt;sercom1 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;I2CM_BAUD&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;sercom1&quot; value=&quot;4&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/sercom1&gt;
&lt;/sercom1&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="sercom1" name="I2CM_MODE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;sercom1&gt;
  &lt;sercom1 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;I2CM_MODE&quot;&gt;
    &lt;Attributes dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Boolean dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;visible&quot;&gt;
        &lt;Value dnOrder=&quot;0&quot;&gt;true&lt;/Value&gt;
      &lt;/Boolean&gt;
    &lt;/Attributes&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;1&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;0&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/sercom1&gt;
&lt;/sercom1&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="sercom1" name="I2CM_TRISE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;sercom1&gt;
  &lt;sercom1 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;I2CM_TRISE&quot;&gt;
    &lt;Attributes dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Boolean dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;visible&quot;&gt;
        &lt;Value dnOrder=&quot;0&quot;&gt;true&lt;/Value&gt;
      &lt;/Boolean&gt;
    &lt;/Attributes&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;1&quot;/&gt;
  &lt;/sercom1&gt;
&lt;/sercom1&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="sercom1" name="I2CS_SDASETUP_TIME_NS"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;sercom1&gt;
  &lt;sercom1 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;I2CS_SDASETUP_TIME_NS&quot;&gt;
    &lt;Attributes dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Integer dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;max&quot;&gt;
        &lt;Value dnOrder=&quot;0&quot;&gt;2050&lt;/Value&gt;
      &lt;/Integer&gt;
    &lt;/Attributes&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;1&quot;/&gt;
  &lt;/sercom1&gt;
&lt;/sercom1&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="sercom1" name="I2CS_SDASETUP_TIME_REG_VALUE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;sercom1&gt;
  &lt;sercom1 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;I2CS_SDASETUP_TIME_REG_VALUE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;sercom1&quot; value=&quot;1&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/sercom1&gt;
&lt;/sercom1&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="sercom1" name="I2CS_SDASETUP_TIME_SUPPORT"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;sercom1&gt;
  &lt;sercom1 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;I2CS_SDASETUP_TIME_SUPPORT&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;sercom1&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/sercom1&gt;
&lt;/sercom1&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="sercom1" name="I2C_ADDR_TENBITEN"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;sercom1&gt;
  &lt;sercom1 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;I2C_ADDR_TENBITEN&quot;&gt;
    &lt;Attributes dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Boolean dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;visible&quot;&gt;
        &lt;Value dnOrder=&quot;0&quot;&gt;true&lt;/Value&gt;
      &lt;/Boolean&gt;
    &lt;/Attributes&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;1&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;false&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/sercom1&gt;
&lt;/sercom1&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="sercom1" name="I2C_CLOCK_SPEED"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;sercom1&gt;
  &lt;sercom1 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;I2C_CLOCK_SPEED&quot;&gt;
    &lt;Attributes dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Boolean dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;visible&quot;&gt;
        &lt;Value dnOrder=&quot;0&quot;&gt;true&lt;/Value&gt;
      &lt;/Boolean&gt;
    &lt;/Attributes&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;1&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;400&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/sercom1&gt;
&lt;/sercom1&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="sercom1" name="I2C_CLOCK_SPEED_HZ"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;sercom1&gt;
  &lt;sercom1 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;I2C_CLOCK_SPEED_HZ&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;sercom1&quot; value=&quot;400000&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/sercom1&gt;
&lt;/sercom1&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="sercom1" name="I2C_RUNSTDBY"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;sercom1&gt;
  &lt;sercom1 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;I2C_RUNSTDBY&quot;&gt;
    &lt;Attributes dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Boolean dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;visible&quot;&gt;
        &lt;Value dnOrder=&quot;0&quot;&gt;true&lt;/Value&gt;
      &lt;/Boolean&gt;
    &lt;/Attributes&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;1&quot;/&gt;
  &lt;/sercom1&gt;
&lt;/sercom1&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="sercom1" name="I2C_SCLSM"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;sercom1&gt;
  &lt;sercom1 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;I2C_SCLSM&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;sercom1&quot; value=&quot;0&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/sercom1&gt;
&lt;/sercom1&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="sercom1" name="I2C_SDAHOLD_TIME"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;sercom1&gt;
  &lt;sercom1 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;I2C_SDAHOLD_TIME&quot;&gt;
    &lt;Attributes dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Boolean dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;visible&quot;&gt;
        &lt;Value dnOrder=&quot;0&quot;&gt;true&lt;/Value&gt;
      &lt;/Boolean&gt;
    &lt;/Attributes&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;1&quot;/&gt;
  &lt;/sercom1&gt;
&lt;/sercom1&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="sercom1" name="RECEIVE_DATA_REGISTER"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;sercom1&gt;
  &lt;sercom1 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;RECEIVE_DATA_REGISTER&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;sercom1&quot; value=&quot;&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/sercom1&gt;
&lt;/sercom1&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="sercom1" name="SERCOM_I2CM_HEADER"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;sercom1&gt;
  &lt;sercom1 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;SERCOM_I2CM_HEADER&quot;&gt;
    &lt;Attributes dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Boolean dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;enabled&quot;&gt;
        &lt;Value dnOrder=&quot;0&quot;&gt;true&lt;/Value&gt;
      &lt;/Boolean&gt;
    &lt;/Attributes&gt;
  &lt;/sercom1&gt;
&lt;/sercom1&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="sercom1" name="SERCOM_I2CM_MASTER_HEADER"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;sercom1&gt;
  &lt;sercom1 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;SERCOM_I2CM_MASTER_HEADER&quot;&gt;
    &lt;Attributes dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Boolean dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;enabled&quot;&gt;
        &lt;Value dnOrder=&quot;0&quot;&gt;true&lt;/Value&gt;
      &lt;/Boolean&gt;
    &lt;/Attributes&gt;
  &lt;/sercom1&gt;
&lt;/sercom1&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="sercom1" name="SERCOM_I2CM_SOURCE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;sercom1&gt;
  &lt;sercom1 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;SERCOM_I2CM_SOURCE&quot;&gt;
    &lt;Attributes dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Boolean dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;enabled&quot;&gt;
        &lt;Value dnOrder=&quot;0&quot;&gt;true&lt;/Value&gt;
      &lt;/Boolean&gt;
    &lt;/Attributes&gt;
  &lt;/sercom1&gt;
&lt;/sercom1&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="sercom1" name="SERCOM_MODE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;sercom1&gt;
  &lt;sercom1 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;SERCOM_MODE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;2&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/sercom1&gt;
&lt;/sercom1&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="sercom1" name="SERCOM_USART_COMMON_HEADER"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;sercom1&gt;
  &lt;sercom1 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;SERCOM_USART_COMMON_HEADER&quot;&gt;
    &lt;Attributes dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Boolean dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;enabled&quot;&gt;
        &lt;Value dnOrder=&quot;0&quot;&gt;false&lt;/Value&gt;
      &lt;/Boolean&gt;
    &lt;/Attributes&gt;
  &lt;/sercom1&gt;
&lt;/sercom1&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="sercom1" name="SERCOM_USART_HEADER"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;sercom1&gt;
  &lt;sercom1 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;SERCOM_USART_HEADER&quot;&gt;
    &lt;Attributes dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Boolean dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;enabled&quot;&gt;
        &lt;Value dnOrder=&quot;0&quot;&gt;false&lt;/Value&gt;
      &lt;/Boolean&gt;
    &lt;/Attributes&gt;
  &lt;/sercom1&gt;
&lt;/sercom1&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="sercom1" name="SERCOM_USART_SOURCE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;sercom1&gt;
  &lt;sercom1 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;SERCOM_USART_SOURCE&quot;&gt;
    &lt;Attributes dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Boolean dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;enabled&quot;&gt;
        &lt;Value dnOrder=&quot;0&quot;&gt;false&lt;/Value&gt;
      &lt;/Boolean&gt;
    &lt;/Attributes&gt;
  &lt;/sercom1&gt;
&lt;/sercom1&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="sercom1" name="SPI_BAUD_REG_VALUE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;sercom1&gt;
  &lt;sercom1 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;SPI_BAUD_REG_VALUE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;sercom1&quot; value=&quot;3&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/sercom1&gt;
&lt;/sercom1&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="sercom1" name="TRANSMIT_DATA_REGISTER"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;sercom1&gt;
  &lt;sercom1 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;TRANSMIT_DATA_REGISTER&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;sercom1&quot; value=&quot;&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/sercom1&gt;
&lt;/sercom1&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="sercom1" name="USART_BAUD_RATE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;sercom1&gt;
  &lt;sercom1 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;USART_BAUD_RATE&quot;&gt;
    &lt;Attributes dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Boolean dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;visible&quot;&gt;
        &lt;Value dnOrder=&quot;0&quot;&gt;false&lt;/Value&gt;
      &lt;/Boolean&gt;
    &lt;/Attributes&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;1&quot;/&gt;
  &lt;/sercom1&gt;
&lt;/sercom1&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="sercom1" name="USART_BAUD_VALUE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;sercom1&gt;
  &lt;sercom1 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;USART_BAUD_VALUE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;sercom1&quot; value=&quot;50436&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/sercom1&gt;
&lt;/sercom1&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="sercom1" name="USART_CHARSIZE_BITS"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;sercom1&gt;
  &lt;sercom1 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;USART_CHARSIZE_BITS&quot;&gt;
    &lt;Attributes dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Boolean dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;visible&quot;&gt;
        &lt;Value dnOrder=&quot;0&quot;&gt;false&lt;/Value&gt;
      &lt;/Boolean&gt;
    &lt;/Attributes&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;1&quot;/&gt;
  &lt;/sercom1&gt;
&lt;/sercom1&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="sercom1" name="USART_DATA_BITS"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;sercom1&gt;
  &lt;sercom1 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;USART_DATA_BITS&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;sercom1&quot; value=&quot;DRV_USART_DATA_8_BIT&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/sercom1&gt;
&lt;/sercom1&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="sercom1" name="USART_FORM"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;sercom1&gt;
  &lt;sercom1 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;USART_FORM&quot;&gt;
    &lt;Attributes dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Boolean dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;visible&quot;&gt;
        &lt;Value dnOrder=&quot;0&quot;&gt;false&lt;/Value&gt;
      &lt;/Boolean&gt;
    &lt;/Attributes&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;1&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;sercom1&quot; value=&quot;0&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/sercom1&gt;
&lt;/sercom1&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="sercom1" name="USART_INTERRUPT_MODE_ENABLE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;sercom1&gt;
  &lt;sercom1 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;USART_INTERRUPT_MODE_ENABLE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;sercom1&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/sercom1&gt;
&lt;/sercom1&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="sercom1" name="USART_LIN_MASTER_SUPPORTED"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;sercom1&gt;
  &lt;sercom1 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;USART_LIN_MASTER_SUPPORTED&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;sercom1&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/sercom1&gt;
&lt;/sercom1&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="sercom1" name="USART_OPERATING_MODE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;sercom1&gt;
  &lt;sercom1 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;USART_OPERATING_MODE&quot;&gt;
    &lt;Attributes dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Boolean dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;visible&quot;&gt;
        &lt;Value dnOrder=&quot;0&quot;&gt;false&lt;/Value&gt;
      &lt;/Boolean&gt;
    &lt;/Attributes&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;1&quot;/&gt;
  &lt;/sercom1&gt;
&lt;/sercom1&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="sercom1" name="USART_PARITY_MODE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;sercom1&gt;
  &lt;sercom1 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;USART_PARITY_MODE&quot;&gt;
    &lt;Attributes dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Boolean dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;visible&quot;&gt;
        &lt;Value dnOrder=&quot;0&quot;&gt;false&lt;/Value&gt;
      &lt;/Boolean&gt;
    &lt;/Attributes&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;1&quot;/&gt;
  &lt;/sercom1&gt;
&lt;/sercom1&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="sercom1" name="USART_RING_BUFFER_MODE_ENABLE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;sercom1&gt;
  &lt;sercom1 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;USART_RING_BUFFER_MODE_ENABLE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;sercom1&quot; value=&quot;false&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/sercom1&gt;
&lt;/sercom1&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="sercom1" name="USART_RUNSTDBY"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;sercom1&gt;
  &lt;sercom1 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;USART_RUNSTDBY&quot;&gt;
    &lt;Attributes dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Boolean dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;visible&quot;&gt;
        &lt;Value dnOrder=&quot;0&quot;&gt;false&lt;/Value&gt;
      &lt;/Boolean&gt;
    &lt;/Attributes&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;1&quot;/&gt;
  &lt;/sercom1&gt;
&lt;/sercom1&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="sercom1" name="USART_RXPO"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;sercom1&gt;
  &lt;sercom1 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;USART_RXPO&quot;&gt;
    &lt;Attributes dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Boolean dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;visible&quot;&gt;
        &lt;Value dnOrder=&quot;0&quot;&gt;false&lt;/Value&gt;
      &lt;/Boolean&gt;
    &lt;/Attributes&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;1&quot;/&gt;
  &lt;/sercom1&gt;
&lt;/sercom1&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="sercom1" name="USART_RX_ENABLE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;sercom1&gt;
  &lt;sercom1 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;USART_RX_ENABLE&quot;&gt;
    &lt;Attributes dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Boolean dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;visible&quot;&gt;
        &lt;Value dnOrder=&quot;0&quot;&gt;false&lt;/Value&gt;
      &lt;/Boolean&gt;
    &lt;/Attributes&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;1&quot;/&gt;
  &lt;/sercom1&gt;
&lt;/sercom1&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="sercom1" name="USART_SAMPLE_COUNT"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;sercom1&gt;
  &lt;sercom1 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;USART_SAMPLE_COUNT&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;sercom1&quot; value=&quot;16&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/sercom1&gt;
&lt;/sercom1&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="sercom1" name="USART_SAMPLE_RATE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;sercom1&gt;
  &lt;sercom1 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;USART_SAMPLE_RATE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;sercom1&quot; value=&quot;0&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/sercom1&gt;
&lt;/sercom1&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="sercom1" name="USART_SFDE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;sercom1&gt;
  &lt;sercom1 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;USART_SFDE&quot;&gt;
    &lt;Attributes dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Boolean dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;visible&quot;&gt;
        &lt;Value dnOrder=&quot;0&quot;&gt;false&lt;/Value&gt;
      &lt;/Boolean&gt;
    &lt;/Attributes&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;1&quot;/&gt;
  &lt;/sercom1&gt;
&lt;/sercom1&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="sercom1" name="USART_STOP_BIT"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;sercom1&gt;
  &lt;sercom1 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;USART_STOP_BIT&quot;&gt;
    &lt;Attributes dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Boolean dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;visible&quot;&gt;
        &lt;Value dnOrder=&quot;0&quot;&gt;false&lt;/Value&gt;
      &lt;/Boolean&gt;
    &lt;/Attributes&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;1&quot;/&gt;
  &lt;/sercom1&gt;
&lt;/sercom1&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="sercom1" name="USART_TXPO"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;sercom1&gt;
  &lt;sercom1 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;USART_TXPO&quot;&gt;
    &lt;Attributes dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Boolean dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;visible&quot;&gt;
        &lt;Value dnOrder=&quot;0&quot;&gt;false&lt;/Value&gt;
      &lt;/Boolean&gt;
    &lt;/Attributes&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;1&quot;/&gt;
  &lt;/sercom1&gt;
&lt;/sercom1&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="sercom1" name="USART_TX_ENABLE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;sercom1&gt;
  &lt;sercom1 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;USART_TX_ENABLE&quot;&gt;
    &lt;Attributes dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Boolean dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;visible&quot;&gt;
        &lt;Value dnOrder=&quot;0&quot;&gt;false&lt;/Value&gt;
      &lt;/Boolean&gt;
    &lt;/Attributes&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;1&quot;/&gt;
  &lt;/sercom1&gt;
&lt;/sercom1&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="tc0" name="#&amp;__MCC_Group_Parrent_id"/>
         <value>__ROOTVIEW</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="tc0" name="TC_COMPARE_PERIOD_COMMENT"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;tc0&gt;
  &lt;tc0 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;TC_COMPARE_PERIOD_COMMENT&quot;&gt;
    &lt;Attributes dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;String dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;text&quot;&gt;
        &lt;Value dnOrder=&quot;0&quot;&gt;****&amp;amp;#160;Waveform&amp;amp;#160;Period&amp;amp;#160;is&amp;amp;#160;25.0&amp;amp;#160;us&amp;amp;#160;****&lt;/Value&gt;
      &lt;/String&gt;
    &lt;/Attributes&gt;
  &lt;/tc0&gt;
&lt;/tc0&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="tc0" name="TC_CTRLA_PRESCALER"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;tc0&gt;
  &lt;tc0 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;TC_CTRLA_PRESCALER&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;0&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/tc0&gt;
&lt;/tc0&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="tc0" name="TC_FREQUENCY"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;tc0&gt;
  &lt;tc0 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;TC_FREQUENCY&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;tc0&quot; value=&quot;1000000&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/tc0&gt;
&lt;/tc0&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="tc0" name="TC_Resolution"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;tc0&gt;
  &lt;tc0 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;TC_Resolution&quot;&gt;
    &lt;Attributes dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;String dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;text&quot;&gt;
        &lt;Value dnOrder=&quot;0&quot;&gt;****Timer&amp;amp;#160;resolution&amp;amp;#160;is&amp;amp;#160;1000.0&amp;amp;#160;nS****&lt;/Value&gt;
      &lt;/String&gt;
    &lt;/Attributes&gt;
  &lt;/tc0&gt;
&lt;/tc0&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="tc0" name="TC_TIMER_PERIOD"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;tc0&gt;
  &lt;tc0 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;TC_TIMER_PERIOD&quot;&gt;
    &lt;Attributes dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Long dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;max&quot;&gt;
        &lt;Value dnOrder=&quot;0&quot;&gt;65535&lt;/Value&gt;
      &lt;/Long&gt;
    &lt;/Attributes&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;1&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;tc0&quot; value=&quot;124&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/tc0&gt;
&lt;/tc0&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="tc0" name="TC_TIMER_TIME_MS"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;tc0&gt;
  &lt;tc0 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;TC_TIMER_TIME_MS&quot;&gt;
    &lt;Attributes dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Float dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;max&quot;&gt;
        &lt;Value dnOrder=&quot;0&quot;&gt;65536.0&lt;/Value&gt;
      &lt;/Float&gt;
    &lt;/Attributes&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;1&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;125.0&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/tc0&gt;
&lt;/tc0&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="tc0" name="TC_TIMER_UNIT"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;tc0&gt;
  &lt;tc0 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;TC_TIMER_UNIT&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;microsecond&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/tc0&gt;
&lt;/tc0&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="tcc0" name="#&amp;__MCC_Group_Parrent_id"/>
         <value>__ROOTVIEW</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="tcc0" name="INTR_PWM_FAULT"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;tcc0&gt;
  &lt;tcc0 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;INTR_PWM_FAULT&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;tcc0&quot; value=&quot;TCC0_OTHER_IRQn&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/tcc0&gt;
&lt;/tcc0&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="tcc0" name="PWM_CALLBACK_API"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;tcc0&gt;
  &lt;tcc0 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PWM_CALLBACK_API&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;tcc0&quot; value=&quot;TCC0_PWMCallbackRegister&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/tcc0&gt;
&lt;/tcc0&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="tcc0" name="PWM_GET_PERIOD_API"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;tcc0&gt;
  &lt;tcc0 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PWM_GET_PERIOD_API&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;tcc0&quot; value=&quot;TCC0_PWM24bitPeriodGet&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/tcc0&gt;
&lt;/tcc0&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="tcc0" name="PWM_OUTPUT_DISABLE_API"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;tcc0&gt;
  &lt;tcc0 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PWM_OUTPUT_DISABLE_API&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;tcc0&quot; value=&quot;TCC0_PWMPatternSet&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/tcc0&gt;
&lt;/tcc0&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="tcc0" name="PWM_OUTPUT_ENABLE_API"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;tcc0&gt;
  &lt;tcc0 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PWM_OUTPUT_ENABLE_API&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;tcc0&quot; value=&quot;TCC0_PWMPatternSet&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/tcc0&gt;
&lt;/tcc0&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="tcc0" name="PWM_PATTERN_MASK"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;tcc0&gt;
  &lt;tcc0 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PWM_PATTERN_MASK&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;tcc0&quot; value=&quot;119&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/tcc0&gt;
&lt;/tcc0&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="tcc0" name="PWM_PH_MASK"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;tcc0&gt;
  &lt;tcc0 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PWM_PH_MASK&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;tcc0&quot; value=&quot;7&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/tcc0&gt;
&lt;/tcc0&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="tcc0" name="PWM_PH_U"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;tcc0&gt;
  &lt;tcc0 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PWM_PH_U&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;tcc0&quot; value=&quot;TCC0CHANNEL0&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/tcc0&gt;
&lt;/tcc0&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="tcc0" name="PWM_PH_V"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;tcc0&gt;
  &lt;tcc0 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PWM_PH_V&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;tcc0&quot; value=&quot;TCC0CHANNEL1&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/tcc0&gt;
&lt;/tcc0&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="tcc0" name="PWM_PH_W"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;tcc0&gt;
  &lt;tcc0 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PWM_PH_W&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;tcc0&quot; value=&quot;TCC0CHANNEL2&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/tcc0&gt;
&lt;/tcc0&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="tcc0" name="PWM_SET_DUTY_API"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;tcc0&gt;
  &lt;tcc0 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PWM_SET_DUTY_API&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;tcc0&quot; value=&quot;TCC0_PWM24bitDutySet&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/tcc0&gt;
&lt;/tcc0&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="tcc0" name="PWM_START_API"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;tcc0&gt;
  &lt;tcc0 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PWM_START_API&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;tcc0&quot; value=&quot;TCC0_PWMStart&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/tcc0&gt;
&lt;/tcc0&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="tcc0" name="PWM_STOP_API"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;tcc0&gt;
  &lt;tcc0 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;PWM_STOP_API&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;tcc0&quot; value=&quot;TCC0_PWMStop&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/tcc0&gt;
&lt;/tcc0&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="tcc0" name="TCC_0_WEXCTRL_DTIEN"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;tcc0&gt;
  &lt;tcc0 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;TCC_0_WEXCTRL_DTIEN&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;false&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/tcc0&gt;
&lt;/tcc0&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="tcc0" name="TCC_COMPARE_PERIOD_COMMENT"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;tcc0&gt;
  &lt;tcc0 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;TCC_COMPARE_PERIOD_COMMENT&quot;&gt;
    &lt;Attributes dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;String dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;text&quot;&gt;
        &lt;Value dnOrder=&quot;0&quot;&gt;****&amp;amp;#160;Waveform&amp;amp;#160;Period&amp;amp;#160;is&amp;amp;#160;65534.0&amp;amp;#160;us&amp;amp;#160;****&lt;/Value&gt;
      &lt;/String&gt;
      &lt;Boolean dnOrder=&quot;1&quot; id=&quot;visible&quot;&gt;
        &lt;Value dnOrder=&quot;0&quot;&gt;false&lt;/Value&gt;
      &lt;/Boolean&gt;
    &lt;/Attributes&gt;
  &lt;/tcc0&gt;
&lt;/tcc0&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="tcc0" name="TCC_CTRLA_PRESCALER"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;tcc0&gt;
  &lt;tcc0 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;TCC_CTRLA_PRESCALER&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;3&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/tcc0&gt;
&lt;/tcc0&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="tcc0" name="TCC_DTHS_COMMENT"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;tcc0&gt;
  &lt;tcc0 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;TCC_DTHS_COMMENT&quot;&gt;
    &lt;Attributes dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;String dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;text&quot;&gt;
        &lt;Value dnOrder=&quot;0&quot;&gt;****&amp;amp;#160;High&amp;amp;#160;side&amp;amp;#160;dead&amp;amp;#160;time&amp;amp;#160;is&amp;amp;#160;8.0&amp;amp;#160;uS&amp;amp;#160;****&lt;/Value&gt;
      &lt;/String&gt;
    &lt;/Attributes&gt;
  &lt;/tcc0&gt;
&lt;/tcc0&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="tcc0" name="TCC_DTLS_COMMENT"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;tcc0&gt;
  &lt;tcc0 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;TCC_DTLS_COMMENT&quot;&gt;
    &lt;Attributes dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;String dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;text&quot;&gt;
        &lt;Value dnOrder=&quot;0&quot;&gt;****&amp;amp;#160;Low&amp;amp;#160;side&amp;amp;#160;dead&amp;amp;#160;time&amp;amp;#160;is&amp;amp;#160;8.0&amp;amp;#160;uS&amp;amp;#160;****&lt;/Value&gt;
      &lt;/String&gt;
    &lt;/Attributes&gt;
  &lt;/tcc0&gt;
&lt;/tcc0&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="tcc0" name="TCC_FREQUENCY"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;tcc0&gt;
  &lt;tcc0 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;TCC_FREQUENCY&quot;&gt;
    &lt;Attributes dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;String dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;text&quot;&gt;
        &lt;Value dnOrder=&quot;0&quot;&gt;****&amp;amp;#160;PWM&amp;amp;#160;Frequency&amp;amp;#160;is&amp;amp;#160;124&amp;amp;#160;Hz&amp;amp;#160;****&lt;/Value&gt;
      &lt;/String&gt;
    &lt;/Attributes&gt;
  &lt;/tcc0&gt;
&lt;/tcc0&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="tcc0" name="TCC_INTENSET_MC_0"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;tcc0&gt;
  &lt;tcc0 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;TCC_INTENSET_MC_0&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/tcc0&gt;
&lt;/tcc0&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="tcc0" name="TCC_INTENSET_OVF"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;tcc0&gt;
  &lt;tcc0 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;TCC_INTENSET_OVF&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/tcc0&gt;
&lt;/tcc0&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="tcc0" name="TCC_MODULE_FREQUENCY"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;tcc0&gt;
  &lt;tcc0 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;TCC_MODULE_FREQUENCY&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;tcc0&quot; value=&quot;1000000&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/tcc0&gt;
&lt;/tcc0&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="tcc0" name="TCC_PER_PER"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;tcc0&gt;
  &lt;tcc0 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;TCC_PER_PER&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;8000&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/tcc0&gt;
&lt;/tcc0&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="tcc0" name="TCC_PWM_INTERRUPT_MODE"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;tcc0&gt;
  &lt;tcc0 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;TCC_PWM_INTERRUPT_MODE&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;tcc0&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/tcc0&gt;
&lt;/tcc0&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="tcc0" name="TCC_TIMER_PERIOD"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;tcc0&gt;
  &lt;tcc0 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;TCC_TIMER_PERIOD&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Dynamic dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;tcc0&quot; value=&quot;999&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/tcc0&gt;
&lt;/tcc0&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="tcc0" name="TCC_TIMER_TIME_MS"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;tcc0&gt;
  &lt;tcc0 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;TCC_TIMER_TIME_MS&quot;&gt;
    &lt;Attributes dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;Float dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;max&quot;&gt;
        &lt;Value dnOrder=&quot;0&quot;&gt;16777.217&lt;/Value&gt;
      &lt;/Float&gt;
    &lt;/Attributes&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;1&quot;/&gt;
  &lt;/tcc0&gt;
&lt;/tcc0&gt;
</value>
      </entry>
      <entry>
         <key class="com.microchip.mcc.core.tokenManager.CustomKey" moduleName="tcc0" name="TCC_WEXCTRL_OTMX"/>
         <value>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&lt;tcc0&gt;
  &lt;tcc0 dnOrder=&quot;0&quot; id=&quot;TCC_WEXCTRL_OTMX&quot;&gt;
    &lt;Values dnOrder=&quot;0&quot;&gt;
      &lt;User dnOrder=&quot;0&quot; value=&quot;2&quot;/&gt;
    &lt;/Values&gt;
  &lt;/tcc0&gt;
&lt;/tcc0&gt;
</value>
      </entry>
   </tokenMap>
   <generatedFileHashHistoryMap class="java.util.TreeMap">
      <entry>
         <file>..\src\config\mcal\ATSAME51J19A.ld</file>
         <hash>3f5032f2c34ab81c8b560c37fdfeab79dfe16254e4fcfb03253e9b25c4a943b6</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\config\mcal\definitions.h</file>
         <hash>87ecccfbd46f1652c9f2d700aef5d35cb82aa918f637b353e2dcc5d2c9bd5322</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\config\mcal\device.h</file>
         <hash>d6a413072c2b93c18afd668c037bba6eabdbd12aaff0b3a18f382addaf2ab357</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\config\mcal\device_cache.h</file>
         <hash>e2914501b361bbc93a56d6915b1bf4fac00277e61f31fdee87a587bc15dea5b6</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\config\mcal\device_vectors.h</file>
         <hash>73940897ea4570f75fde55f65cc755757d1989db12e039b9960b0de07853cb45</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\config\mcal\exceptions.c</file>
         <hash>1fd383302c4cdf1cc6a804aa03b8abe8c1e5e5e9ea3450438c34dcea441e6b34</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\config\mcal\initialization.c</file>
         <hash>82f2ef0cbc672475d972b4e2fd5cada711c9fc6b6951fe4266dd807958d7ce8c</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\config\mcal\interrupts.c</file>
         <hash>73e53285578c9988be9af67a43b9071256a5b22f292b872fdc7c3e9d92a5fe05</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\config\mcal\interrupts.h</file>
         <hash>d3e16ca5f51cd118684e3f6e4f7d9611a2f070f6464f41a4b0e14117ee5deadb</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\config\mcal\libc_syscalls.c</file>
         <hash>88bb2e34c939601b5b7ad076556e3ee0fcedf388436b8cddb6d6fd3e9d07472f</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\config\mcal\peripheral\adc\plib_adc0.c</file>
         <hash>f2834da5b64a9e4dc4502cc0374bff7818d05b9262f04b9e887bc93249d6d7d6</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\config\mcal\peripheral\adc\plib_adc0.h</file>
         <hash>1a18fb701cbf598cb8d4b2d0db138b77c9fcdc614d8e12e1185dd7d39928b8e7</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\config\mcal\peripheral\adc\plib_adc1.c</file>
         <hash>83fcbc695c88c407ff9582cef3bbde730ad0d9a9759ac5f8ea7a092d79fe3dff</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\config\mcal\peripheral\adc\plib_adc1.h</file>
         <hash>b060cc55fd30ca44bd3ed9065b34f3cab55bcfa0c0bf3fbbc4ffc5e8785a3d96</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\config\mcal\peripheral\adc\plib_adc_common.h</file>
         <hash>b6100059702feb5d6031f6c694dc636b0871d6d256ca47a73f991cb418209500</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\config\mcal\peripheral\can\plib_can1.c</file>
         <hash>ec03e9c54cec865230f1084f5b67a5312a337410affe55539b5ad43650d0f873</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\config\mcal\peripheral\can\plib_can1.h</file>
         <hash>0f1373b4256e6978b536ca0c2cdcac6d7826b4d8766ecc9d4fbd6adb557c9625</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\config\mcal\peripheral\can\plib_can_common.h</file>
         <hash>8b8cab2d9fc30c557120825e5b68f39e8c585c063fdd9552e4914c518479c3cf</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\config\mcal\peripheral\clock\plib_clock.c</file>
         <hash>703961ec31abe46d9985975340b99a3dea838e39ed63a5d4adb620e6c5c50364</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\config\mcal\peripheral\clock\plib_clock.h</file>
         <hash>59322a99314cb17c6b595d51d18769582e61189140188aa053acfdc671487f21</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\config\mcal\peripheral\cmcc\plib_cmcc.c</file>
         <hash>3b03e762c5515130718e7694736be6c25984ff8078c84d21a3fb9eba54f68e5d</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\config\mcal\peripheral\cmcc\plib_cmcc.h</file>
         <hash>89b940242bfa0ecdba3ac53666c5996e25fab712227d37d2d6881c8a86b5f497</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\config\mcal\peripheral\dac\plib_dac.c</file>
         <hash>23be251d533c245c74bfe9c24dbdb47f2c34bc7bd14676e0c95c9715c0a7f655</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\config\mcal\peripheral\dac\plib_dac.h</file>
         <hash>5e3b5f6adedd5dd0bce8ee2956631f50c8d64e80d0132f275904992c6ba99a07</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\config\mcal\peripheral\evsys\plib_evsys.c</file>
         <hash>171913270aa095f1e8ff9192995129ff7bab22e5c793c4223f9046802e69d1e6</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\config\mcal\peripheral\evsys\plib_evsys.h</file>
         <hash>f7d08eb8162f271ce1db384c082586a6624e506aa7f502c64c4ab5a1aadac47d</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\config\mcal\peripheral\nvic\plib_nvic.c</file>
         <hash>f157fe7bf8dac0311081debd872d5a1335c0c3dc0efae098786bb460bd7f6b4e</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\config\mcal\peripheral\nvic\plib_nvic.h</file>
         <hash>81e813a093101d546799e00723cbf7245e2d18471fa51c8d130c5809cecca03e</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\config\mcal\peripheral\nvmctrl\plib_nvmctrl.c</file>
         <hash>1a6bdac00590cbec796a13351597c695bc1d962a95641bdb573d1bf0dc38b2d8</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\config\mcal\peripheral\nvmctrl\plib_nvmctrl.h</file>
         <hash>fd7749dc74a885efd7c593394454abc74afc7cf184123f0315425a3600c26ac5</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\config\mcal\peripheral\port\plib_port.c</file>
         <hash>e6de56013b730bba8028e66a9d9eca5c7277947b70a4c53ebf54235a1756cb60</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\config\mcal\peripheral\port\plib_port.h</file>
         <hash>be3c078b361c2a184068cf42d7d427500363ec4d3fa666481444e7547384fc64</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\config\mcal\peripheral\rtc\plib_rtc.h</file>
         <hash>86c1871e2ceb9607d8d953dca11587d357adcb3770f1d11484fee655c8781250</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\config\mcal\peripheral\rtc\plib_rtc_timer.c</file>
         <hash>24613520ff574dcdd4dea63b83467d3cc8d46d207b4f93593443824c760edb5c</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\config\mcal\peripheral\sercom\i2c_master\plib_sercom1_i2c_master.c</file>
         <hash>102b774dc9ba73ec489f9708fae69372fd1c9b96a8e122dd609071ffc2817c9f</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\config\mcal\peripheral\sercom\i2c_master\plib_sercom1_i2c_master.h</file>
         <hash>552c018a333c9a4038519177984e212174442303889dac79a4f7bb26460912fe</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\config\mcal\peripheral\sercom\i2c_master\plib_sercom_i2c_master_common.h</file>
         <hash>f167b04b3c6a0f83fe41b7b6f810cbf0a48b8ca7d5a747b76463dd53d3c1a2a2</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\config\mcal\peripheral\sercom\spi_master\plib_sercom0_spi_master.c</file>
         <hash>a7bc2b7382d286b44506ad782dd11d7a8297273080ee3dfd4f764f91b5ca05b1</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\config\mcal\peripheral\sercom\spi_master\plib_sercom0_spi_master.h</file>
         <hash>8e1550559a741d9ace2e6fb145ac015c8457aa417c877996855b73238051babb</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\config\mcal\peripheral\sercom\spi_master\plib_sercom_spi_master_common.h</file>
         <hash>f28c2694b21a2c5ebad94edb7de6fac0acb2bd5686d78d08289cd2185cdccfbf</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\config\mcal\peripheral\systick\plib_systick.c</file>
         <hash>429d4cad31226d81d1a0d2a2a1b85b8f93d781af3581fa93709d508d97ed4ce5</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\config\mcal\peripheral\systick\plib_systick.h</file>
         <hash>e1801b59bdcbcd67c6b7fa9f1dd0a670f1d48c7351e7a31db16f5ed63167a419</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\config\mcal\peripheral\tc\plib_tc0.c</file>
         <hash>c4d20bcce78fbeeffc5b70c9efcabe0faa9327af4afb9cad913be976287fc876</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\config\mcal\peripheral\tc\plib_tc0.h</file>
         <hash>7e705b7f3261d4e9425d63f959968d14bbe3f2c9af3c3b4d7bb25847d4747b0b</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\config\mcal\peripheral\tc\plib_tc_common.h</file>
         <hash>487b4f489229b8e16b24ab48ddc1f414b095585439f0e10d53b2285fc3979f63</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\config\mcal\peripheral\tcc\plib_tcc0.c</file>
         <hash>2147dbc6829785900f6bddb2b862285740affeb48f9b819842317aa119a54a36</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\config\mcal\peripheral\tcc\plib_tcc0.h</file>
         <hash>bdd4f3147e8df10e498a14360b1de7290bd19a42daac391954c6b43817806eaf</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\config\mcal\peripheral\tcc\plib_tcc_common.h</file>
         <hash>2bd78c7b794475007265f122ca57ef54a64efc8894cc2423a1d0f74caa627b2b</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\config\mcal\peripheral\wdt\plib_wdt.c</file>
         <hash>af0354e25337e1adde960c46cff91f8d143dde2494cf924514daf404e4d9c7d5</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\config\mcal\peripheral\wdt\plib_wdt.h</file>
         <hash>2b745116bac633d512cf21c32d9d790ec358b53a90a5eca9bc2498664444dc27</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\config\mcal\pin_configurations.csv</file>
         <hash>57439c563278df85f443502973168aae7d29c2141bf9dbc5b01bbdb6a7696f8d</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\config\mcal\startup_xc32.c</file>
         <hash>f374b97d65f92553f1b75d8c9239b8b0f8581c710f78ea47b02c7f6fa6f74c74</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\config\mcal\stdio\xc32_monitor.c</file>
         <hash>858f8710d4287200a5ee7f3b3ad7c24f505aed9c05c16956ab0ff9f7bb162a6a</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\config\mcal\toolchain_specifics.h</file>
         <hash>6fc0551b0fa3362678b3d7a227386fafa343140d31e4da3ad4af972e61cd0acb</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\config\mcal\touch\lib\qtm_acq_same51_0x000f.X.a</file>
         <hash>43044cd166145fee20e33fbff83e6ba6bf2e88b621d5889719fcf990a216fe46</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\config\mcal\touch\lib\qtm_freq_hop_cm4_0x0006.X.a</file>
         <hash>86433ce42999447e51bbcbbfcc140c803ed4b5b15851ae1e84fe1291c52f23eb</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\config\mcal\touch\lib\qtm_scroller_cm4_0x000b.X.a</file>
         <hash>a5d913de00fd568ec6acaf8101cc32d57e7a220e493ca965f1a53af8cc3409c5</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\config\mcal\touch\lib\qtm_surface_cs_cm4_0x0021.X.a</file>
         <hash>2072b15f8f1d5305e75770d076d03810a1a3a999cb7063d3e8d1533f481bede3</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\config\mcal\touch\lib\qtm_touch_key_cm4_0x0002.X.a</file>
         <hash>0bea72377f0be30dc97b6b70435e07b5095d3e1bc2c81ad83a7a2334c2d565de</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\config\mcal\touch\qtm_acq_same51_0x000f_api.h</file>
         <hash>2346664691d64dd70aaf6b5a7e9b564c9df73287ed428be47df3b26acda99b3a</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\config\mcal\touch\qtm_acq_same54_0x000f_api.h</file>
         <hash>2c0606d3ee9eb29b5617ba12e03ef6875625aee5a08e8c65cc3a73c2bd5fffa1</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\config\mcal\touch\qtm_common_components_api.h</file>
         <hash>89a9473fc856d26a78ead0854377a7f61ebc20315a7a72bcc84f05ff1477816e</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\config\mcal\touch\qtm_freq_hop_0x0006_api.h</file>
         <hash>24ed3242e37471cbe9dd2507e931e88e843c683c9750d30e08f91a9d62a8e7e5</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\config\mcal\touch\qtm_scroller_0x000b_api.h</file>
         <hash>b055b551cbd475e3d999a1aa84fe037875a494709fe475e969e9eedb4f8fb838</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\config\mcal\touch\qtm_surface_cs_0x0021_api.h</file>
         <hash>9b391d07be4115496f56bccdc2e740cc97e26a9481e78958bb5b15867b106558</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\config\mcal\touch\qtm_touch_key_0x0002_api.h</file>
         <hash>4840f9cd8def73a029c2090d101548329c92bdf13bd19410029aab45234b42e2</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\config\mcal\touch\touch.c</file>
         <hash>e7bf4421aacd6566a7255db4dcc4aa0c193e36aaf567df83e29a2f2469628ac4</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\config\mcal\touch\touch.h</file>
         <hash>350c575224fc087b956656e45fc9de1053eb10e45a1f7d4842738c46dd56a503</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\config\mcal\touch\touch_api_ptc.h</file>
         <hash>f97ba9e5faef5383c0ccdb1f558e6c6cd823c6eb5fe6e64d7a45f6e3975862fd</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\config\mcal\touch\touch_example.c</file>
         <hash>2a31f47e3a98953ee96ac2b0775376489316b9ab8d90e7c77743fd1e13fc24c0</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\config\mcal\touch\touch_example.h</file>
         <hash>df2125cb61002463e573369c2a6f73ee4e62d15f351fed0030188ab1cdb10e96</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\main.c</file>
         <hash/>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\packs\ATSAME51J19A_DFP\component\ac.h</file>
         <hash>3c654199445119481841c9673fa7616d050f5c83a9dfe626287e55d077a05439</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\packs\ATSAME51J19A_DFP\component\adc.h</file>
         <hash>40c635359e8eb7b5c0f457a98758c69556415279ac6e7227d20d18dc27b5d5bd</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\packs\ATSAME51J19A_DFP\component\aes.h</file>
         <hash>330b0c7b3473018c47f25a557c7110222a7b0e070e01a355c8559b9844f13b16</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\packs\ATSAME51J19A_DFP\component\can.h</file>
         <hash>615dbf905d4a45aa3a7803794d00661df310cde437ed94f7d5bc8e205a2d0d0c</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\packs\ATSAME51J19A_DFP\component\ccl.h</file>
         <hash>23babd444ac6b2ee91f67b98d8f0f9209bab96aa57d88d0d0d16e2b50e919126</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\packs\ATSAME51J19A_DFP\component\cmcc.h</file>
         <hash>4b3e61a49ccf4dfa0325e5fb6349f35230b96e27ecdc907ae3d6901155d0b0fe</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\packs\ATSAME51J19A_DFP\component\dac.h</file>
         <hash>76d210acf5a15a1be9833feb465a07c3b8465595830a3c008dee79d896787973</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\packs\ATSAME51J19A_DFP\component\dmac.h</file>
         <hash>4b0176f10816bff2775ccac6b1a6c7dd6b0e10c16399a84bd787b5d0c94c285d</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\packs\ATSAME51J19A_DFP\component\dsu.h</file>
         <hash>f29f83b0bb5829d43a29ec29e66556fc8e6dd417bf8c20022a611bab1a3c5823</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\packs\ATSAME51J19A_DFP\component\eic.h</file>
         <hash>2e19b9a1f44567da7f09710746824495e0c2ea389fed92ab22460f43da5c1718</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\packs\ATSAME51J19A_DFP\component\evsys.h</file>
         <hash>d44a0b5b6b6787dba61ce9f02082c63efd1a36c9d9354843a2aee02697532c65</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\packs\ATSAME51J19A_DFP\component\freqm.h</file>
         <hash>275513ff8cda33e2896fb114b6f9b1d2679a22756c6d212b6d1ecf620b5a3750</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\packs\ATSAME51J19A_DFP\component\fuses.h</file>
         <hash>340ba40f72c13340132c5dd060ef5a7dff423b38313595364b92bbf95f12757c</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\packs\ATSAME51J19A_DFP\component\gclk.h</file>
         <hash>26926e2483df5de1da579caa924a23027a51941e4fdcd070a4d333bd6f16f121</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\packs\ATSAME51J19A_DFP\component\hmatrixb.h</file>
         <hash>2d469ff5c0faef3e13a5a441395babb7f94cfe556ef5a553a01e214c5bc45705</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\packs\ATSAME51J19A_DFP\component\i2s.h</file>
         <hash>cb1cad95694f5a301efa483741a19095cccb332aa9d773205a7d16721f4a8339</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\packs\ATSAME51J19A_DFP\component\icm.h</file>
         <hash>c13cc80fc05733bb2544714b8d37fb1030023fd51b325b7c85e1e434c5fd5e0d</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\packs\ATSAME51J19A_DFP\component\mclk.h</file>
         <hash>44413a208e2f0f407f236cd262949ed8c9b527b8461bac4d532c5f4338e8c54a</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\packs\ATSAME51J19A_DFP\component\nvmctrl.h</file>
         <hash>519bd8b81f3df727a34f3a9c81ad96eca25c6b4e7df166e25113291f50062415</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\packs\ATSAME51J19A_DFP\component\osc32kctrl.h</file>
         <hash>8babf9629ac21b2cff66fc30dad2ff31f64a5b2228a1fef275e8e146d66ed85d</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\packs\ATSAME51J19A_DFP\component\oscctrl.h</file>
         <hash>c51b1aed31d3e7880a01e22dbff241ad3ca50930aeec25db054ed27430121251</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\packs\ATSAME51J19A_DFP\component\pac.h</file>
         <hash>dada7b6dc528c64369ef4ed0acbc541601b651cb4fbd8edd5b2eb86e2bd84640</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\packs\ATSAME51J19A_DFP\component\pcc.h</file>
         <hash>2736f552a080e6bdfcaaf1f2a30e8ee65dc934c34c2789a7ac338e620c095070</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\packs\ATSAME51J19A_DFP\component\pdec.h</file>
         <hash>dbea79497d409b29fda82f081c8157d55b2d11e7337a4299dca8bde16d8143f4</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\packs\ATSAME51J19A_DFP\component\pm.h</file>
         <hash>35b6594a249d8ea14fa2fe73ee4f9b1fcd73a87ae1627e27bdf99a6c0bcecdd6</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\packs\ATSAME51J19A_DFP\component\port.h</file>
         <hash>f1ee8cd8dcb2f3fde2a650e76b7d7f7c5f124d0b5bb2cd9defa51c5d479dcfd7</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\packs\ATSAME51J19A_DFP\component\pukcc.h</file>
         <hash>02edb60314483cee7eb86e97af5eacbdb14fb68a77ec810c88742ebf123d3008</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\packs\ATSAME51J19A_DFP\component\qspi.h</file>
         <hash>320c3fe9bf885a689631c05bf588b0fe00f644c72b9cb4f8e443628165926be4</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\packs\ATSAME51J19A_DFP\component\ramecc.h</file>
         <hash>c0e2cfc641f9b1450f4aff22d76a2e654cb196b6d1315d189db597ff39c2d893</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\packs\ATSAME51J19A_DFP\component\rstc.h</file>
         <hash>425f9b775eb79abefdf1f2a09a9b2a39af45383f9a1065577ca4af580ead50c4</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\packs\ATSAME51J19A_DFP\component\rtc.h</file>
         <hash>6850767b6f183fd4ff5a672c62b5b4c3b6e6b4ce66772db71457bafc7c9b6995</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\packs\ATSAME51J19A_DFP\component\sdhc.h</file>
         <hash>9c5c0da9a2c74c7a560fd5218ac4054a5b66f35724eeaf5060f0daadd0dc7761</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\packs\ATSAME51J19A_DFP\component\sercom.h</file>
         <hash>9cfd58850bdbe5f52b6fbc8a6b5b5e999a0dde485454e7551fb17ef1c124fa94</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\packs\ATSAME51J19A_DFP\component\supc.h</file>
         <hash>411f832c5788198d4cd12258d78b67c54084b0a594bdc24a5025160b0331c36f</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\packs\ATSAME51J19A_DFP\component\tc.h</file>
         <hash>c94e8a55afafa40a1730a655f23eb06a6793dcb4885f40fd0c96205afac6c24f</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\packs\ATSAME51J19A_DFP\component\tcc.h</file>
         <hash>32fa9a257fc55388a157eb555d265e28be86e50f5067bdb6457c31d12bc93179</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\packs\ATSAME51J19A_DFP\component\trng.h</file>
         <hash>06ba2ceb1c5711e86292cea5d1905f84e9898272d2525adff359bb725e1ec3f9</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\packs\ATSAME51J19A_DFP\component\usb.h</file>
         <hash>1428aee3c7e6b6c46411db4ee6371ff23c638ac2167f3c00ebfc005fff32ccfe</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\packs\ATSAME51J19A_DFP\component\wdt.h</file>
         <hash>2b810e4d10c04da4fa6666404a906977754fadbb07fdd94a27c0e812399eaed7</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\packs\ATSAME51J19A_DFP\instance\ac.h</file>
         <hash>cf8bccadca5bd7bb22ebbb82ca6b2d0a911861a0830fc086271f5dfe3845cd6f</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\packs\ATSAME51J19A_DFP\instance\adc0.h</file>
         <hash>cae698d90e4c21306151dff1dfedc3ca6cf46c05bb8a6cdc5a99cb18e7de07aa</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\packs\ATSAME51J19A_DFP\instance\adc1.h</file>
         <hash>a40b86bca6b1a2689a49f14a6ae1002097e2c5e5b665024a54c1d35e22abd10c</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\packs\ATSAME51J19A_DFP\instance\aes.h</file>
         <hash>9d63c362f34006299462514e958c7ae4eff54fa34073bffef377fc99e4daf873</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\packs\ATSAME51J19A_DFP\instance\can0.h</file>
         <hash>08991dcd49141a18f5e3ccc2e8c7a93e9fda7f3872a9abf3253909c4bbd542e4</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\packs\ATSAME51J19A_DFP\instance\can1.h</file>
         <hash>f02bc9abf7f8c1bdc2d8f46d49b368f6108ef1f6e6703193406445f4fddd801e</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\packs\ATSAME51J19A_DFP\instance\ccl.h</file>
         <hash>af381c20215324c33792c1522f02df6787ebd271ffdc5b9510c6f2c25674ff22</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\packs\ATSAME51J19A_DFP\instance\cmcc.h</file>
         <hash>c1c3bfcd8afc805c7bd3687c01b61e36f857fae9b35f62fe32800d3a022d65d9</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\packs\ATSAME51J19A_DFP\instance\dac.h</file>
         <hash>6bb0cb75ad81eb2af278be9dbaa47de0a71a2f7fede6999b7357977716a00346</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\packs\ATSAME51J19A_DFP\instance\dmac.h</file>
         <hash>7f1b3b22396404b2b3b29519d18163e06d7832a55e7267ed12234b70b4bf3ac8</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\packs\ATSAME51J19A_DFP\instance\dsu.h</file>
         <hash>ecf9aa94c178309ee5ff34774ea02c229596fd831559c837ecb4cffa3d855ef9</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\packs\ATSAME51J19A_DFP\instance\eic.h</file>
         <hash>82e4df0e59cb35e8f625507ccdfe79052cbd7e5164374e69b16ca332a92ddc32</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\packs\ATSAME51J19A_DFP\instance\evsys.h</file>
         <hash>d8fd9b40db458c6fd2c7c75c36950f10e91b39b4478d6cccfde4494c4c437dfb</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\packs\ATSAME51J19A_DFP\instance\freqm.h</file>
         <hash>23dc3da789a0fc659987dbd7f5853d88825f823b895711c79ae90b0705510197</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\packs\ATSAME51J19A_DFP\instance\fuses.h</file>
         <hash>ee648d899a8e97829f6b6c6cfa7a1f9ea196b7efc448480e8fed41fd679b429e</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\packs\ATSAME51J19A_DFP\instance\gclk.h</file>
         <hash>a77e2d58a7958e96ed65639a352d185a3b1c305efb005ca22d2075cc575c4a09</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\packs\ATSAME51J19A_DFP\instance\hmatrix.h</file>
         <hash>4c00a55527fb9f54ecc8d5fd2ac13749fbd40c4dc878c763594a3f8a3e91e123</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\packs\ATSAME51J19A_DFP\instance\i2s.h</file>
         <hash>cbb23bdea8726d82803acc98f6e2151a89fb3aa16c2e41964bd955b19edb5d2b</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\packs\ATSAME51J19A_DFP\instance\icm.h</file>
         <hash>a8707627834d0dbdfb861bb44d5789665876b0cdfa961533a62cfe957957b68f</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\packs\ATSAME51J19A_DFP\instance\mclk.h</file>
         <hash>fcc32aec30f621e99ef7ed0a1b11c0478d2213c30a5f99df7b210eea7402b40e</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\packs\ATSAME51J19A_DFP\instance\nvmctrl.h</file>
         <hash>79f841cd85017dce864c44cec0e9b623bb777bb7953dd3d950401ae507bcdc2e</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\packs\ATSAME51J19A_DFP\instance\osc32kctrl.h</file>
         <hash>39b699dcd205a789714971a4d9e44f4c596cacc1f114acbc4bc9266f0a3b89c0</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\packs\ATSAME51J19A_DFP\instance\oscctrl.h</file>
         <hash>85fab1eebc94bb2f79ff54c6c0f28894d2e3b19adc661ceb4b33d201ad1047e3</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\packs\ATSAME51J19A_DFP\instance\pac.h</file>
         <hash>1af48f37cf4edeeae68ae435694667606a98ed679ebca28478ea23913574826e</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\packs\ATSAME51J19A_DFP\instance\pcc.h</file>
         <hash>4e67b425da6c02c6d9c1de0119434da3aa3eeffed5739aebc84421b7c1e554a9</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\packs\ATSAME51J19A_DFP\instance\pdec.h</file>
         <hash>50866aab5cc4261f99750d110d343bb7c16d7db89747b0ad70a754c01da3bad8</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\packs\ATSAME51J19A_DFP\instance\pm.h</file>
         <hash>eefb8c1969dd3c6f68fa4e1041d8821acc7c864174a5c96bfbe35d768b8512e4</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\packs\ATSAME51J19A_DFP\instance\port.h</file>
         <hash>19736dce73ce13291fa4dc24ce6f6effb7d8c59909752ce0eedd66738a3ec2e6</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\packs\ATSAME51J19A_DFP\instance\qspi.h</file>
         <hash>8d25ad0cc93ecd727ea34792261d57dde7ff7ea1037c5fedc202c1b539496374</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\packs\ATSAME51J19A_DFP\instance\ramecc.h</file>
         <hash>b386ce590951347c4a00dae722b72aaf60352505d333d213066406ee2a19ca35</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\packs\ATSAME51J19A_DFP\instance\rstc.h</file>
         <hash>7b645b3c95e85b91dcaa285937200482d69f3912ad7be3fe111b7b1c858beb5a</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\packs\ATSAME51J19A_DFP\instance\rtc.h</file>
         <hash>5a08583905fa066ac8bbee3f34ec50e61b5876be0c2080a96e1ff7ed52cef866</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\packs\ATSAME51J19A_DFP\instance\sdhc0.h</file>
         <hash>fd795d5cc7e5390e91fae90d9faaa4c93916943a1b1b9209906958c1631a08af</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\packs\ATSAME51J19A_DFP\instance\sercom0.h</file>
         <hash>56de9750a91f40e891e90ebd2a94a972b26c3869b829f2765c7e6396b27d65fc</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\packs\ATSAME51J19A_DFP\instance\sercom1.h</file>
         <hash>f99ef6978e99bae8edeb0f1b4dd3c01e85261c4eabcf6be3faa939aa481b2ac6</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\packs\ATSAME51J19A_DFP\instance\sercom2.h</file>
         <hash>9ffc25b630889efc0a3f1b51a5107f83facd556dea4d57a6560254d1f4ec7e92</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\packs\ATSAME51J19A_DFP\instance\sercom3.h</file>
         <hash>20637cdd91ed2bc7997cc056b28aa999a45853d43b41c0e12c82643711517774</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\packs\ATSAME51J19A_DFP\instance\sercom4.h</file>
         <hash>435ee699b80f6b8a75097c2a0db75ff7d8edbe1f9007fb578f3efbc2deb346db</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\packs\ATSAME51J19A_DFP\instance\sercom5.h</file>
         <hash>84d44cea0c3b1f4a2d530b61c438958be9f22cbac3cf0e66ac000ff6682261e1</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\packs\ATSAME51J19A_DFP\instance\sercom6.h</file>
         <hash>20d49c52eaaad8d1bab8281311652fbf5d6a26e09fa90064931b9a3f186af2fb</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\packs\ATSAME51J19A_DFP\instance\sercom7.h</file>
         <hash>ef8dddcc272204308add1eee859b5cd96db394fcc573516f5d2c1e2f571b006f</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\packs\ATSAME51J19A_DFP\instance\supc.h</file>
         <hash>c712ec44db8c08f4ee1908257ff53b117d6404b13b253b4be443104e2947235e</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\packs\ATSAME51J19A_DFP\instance\tc0.h</file>
         <hash>b926c72c60a5209f87f32a964953e5e18ed7156a1d0714b5bfc0964a3e4db4ad</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\packs\ATSAME51J19A_DFP\instance\tc1.h</file>
         <hash>59bb9638cf2d71cddc8006bcaa7b7d58ad51f3e1fb96b095345e10b9a4247e81</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\packs\ATSAME51J19A_DFP\instance\tc2.h</file>
         <hash>ea221f213bb9cb0b414df784fb7c6b1b77124c4dcc1f737a2029610a16c893c8</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\packs\ATSAME51J19A_DFP\instance\tc3.h</file>
         <hash>f7c91e3285c307ce3c6cf95908bbfe68463ee6ab8eeec972d26f2b85d6a2570e</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\packs\ATSAME51J19A_DFP\instance\tc4.h</file>
         <hash>817a8896cb07727ea9ff7d533ea33c8e906676c28caf93f72090f9e1beb8aabc</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\packs\ATSAME51J19A_DFP\instance\tc5.h</file>
         <hash>4e52c5644bc17730eb7177697f1ca6ec5708db4a90e349926d47317cbc938c00</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\packs\ATSAME51J19A_DFP\instance\tc6.h</file>
         <hash>2bd39068e349d0347ae2e071add326502c244dd475856b02bc8d6c0a7aa9b5d5</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\packs\ATSAME51J19A_DFP\instance\tc7.h</file>
         <hash>1ad42c8e1b17d3cdceddf87578a809f32424aadcef440977a93fca12d93c5f2e</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\packs\ATSAME51J19A_DFP\instance\tcc0.h</file>
         <hash>35993e030cd19621a1fe05ba1fed264eaa2cd77c2476d619e24032665263cc63</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\packs\ATSAME51J19A_DFP\instance\tcc1.h</file>
         <hash>f2dc0e5030d27eeacf2a74ade4bb7d7b5f2db413880f69b122a6eb0919a96af8</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\packs\ATSAME51J19A_DFP\instance\tcc2.h</file>
         <hash>995085f7f1bef05c3aa92aad7fae05a2ef24a49611b432ef1bc39a4b5bdecea0</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\packs\ATSAME51J19A_DFP\instance\tcc3.h</file>
         <hash>d853335dacd3275363c3a893f6f759b67ea9cda2d45c5e289df1d0dd04c0f312</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\packs\ATSAME51J19A_DFP\instance\tcc4.h</file>
         <hash>7f78b71763838a402bf50e197d913b422cb115b421243df1287eba926ce7d812</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\packs\ATSAME51J19A_DFP\instance\trng.h</file>
         <hash>c06a6922011ab2c282e886c72b6051a688829776cbf0786e746ef2d28f4accb0</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\packs\ATSAME51J19A_DFP\instance\usb.h</file>
         <hash>a8a9affbaabaa627aea80af70261ef21c21473e895df243fa1bf21a4f0feee1b</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\packs\ATSAME51J19A_DFP\instance\wdt.h</file>
         <hash>0ee35e8dce59f82a8109aa51a481e6319e5e62a72424571fc92f49caefa33964</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\packs\ATSAME51J19A_DFP\pio\same51j19a.h</file>
         <hash>66556a4ad3af40c6db30821deead8513078e8f3fcc234351e6aeb248e9309c26</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\packs\ATSAME51J19A_DFP\same51j19a.h</file>
         <hash>84107f8ef941f789ca2a15f5c4ea78b1492db44005e9a3c03488274727e9e4f1</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\packs\CMSIS\CMSIS\Core\Include\cachel1_armv7.h</file>
         <hash>6cdb5b324f2fd1bb5b2f47298ba6e6777e735d7cad3bb8d942cd36e2c6e65328</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\packs\CMSIS\CMSIS\Core\Include\cmsis_armcc.h</file>
         <hash>d074534d7106cec83474b3b0a897bd2553e1a8895ecbd54f4f4fb25928066eee</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\packs\CMSIS\CMSIS\Core\Include\cmsis_armclang.h</file>
         <hash>11b39b96ddc1125124762b3423a77b90dd40ea5b4582a3513830245046b24311</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\packs\CMSIS\CMSIS\Core\Include\cmsis_armclang_ltm.h</file>
         <hash>8621969ea669a1b230ff2125a760ef66d575c48cb45e9e457f768909abcbda46</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\packs\CMSIS\CMSIS\Core\Include\cmsis_compiler.h</file>
         <hash>869640702d811c4c63abb52206715c891a93fd03be954df5ad40d378355af3d6</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\packs\CMSIS\CMSIS\Core\Include\cmsis_gcc.h</file>
         <hash>3d4e265d0aa42f888385ccf073666e6ebb5ec9f834760b9da27c474e177f708d</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\packs\CMSIS\CMSIS\Core\Include\cmsis_iccarm.h</file>
         <hash>f28119adbc81fb0e3c957c9aebe8fb423ad93634e76ead3caa2b0818d2e123ae</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\packs\CMSIS\CMSIS\Core\Include\cmsis_version.h</file>
         <hash>8cda7ac3ff6f0eb5e83c4fe613dd195151b24da54167f5c3c007e599a03f1edc</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\packs\CMSIS\CMSIS\Core\Include\core_cm4.h</file>
         <hash>d59a9e3ed4cf43a3c74a2e48f344d41be2b6363ef9394ea2c551052fe553a6af</hash>
      </entry>
      <entry>
         <file>..\src\packs\CMSIS\CMSIS\Core\Include\mpu_armv7.h</file>
         <hash>de1b5eb9ed566527b66dc06f4ecb6a43ab6800f7dac47e87c9cb42984dca41bb</hash>
      </entry>
   </generatedFileHashHistoryMap>
</config>